**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

предмет закупівлі: Деревообробне обладнання (Подрібнювач гілок на причепі),

код 43810000-4 за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

[https://tyvriv-miskrada.gov.ua/news/1685451792/](https://tyvriv-miskrada.gov.ua/news/1685451792/%20) (посилання на офіційний сайт )

***ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ***

**Деревообробне обладнання (Подрібнювач гілок на причепі),**

***код 43810000-4 за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника***

|  |  |
| --- | --- |
| Стан | *Новий* |
| Рік виготовлення | *2021-2023 роки* |
| Гарантійний період | *Не менше 24 місяців (2 роки)* |
| Місце поставки товару | *23300, Вінницька область, смт. Тиврів, вул. Жовтнева, 6* |
| Строк поставки товару | *до 31.12.2023 року включно* |

**ОСНОВНІ РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

***Таблиця 1***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги Замовника** | **Підтвердження вимог учасником** |
| 1 | Тип обладнання – на причепі |  |
| 2 | Тип приводу (двигун) – дизельний або або бензиновий (вказати) |  |
| 3 | Висота завантаження транспортера: 3 м |  |
| 4 | Макс. продуктивність: 10 м3/год |  |
| 5 | Кількість ножів - 6 шт., матеріал - сталь  |  |
| 6 | Діаметр перероблювальної гілки, що подрібнюється:* Сира, м’яка порода: 100 -180 мм
* Сира, тверда порода: 80-150 мм
* Суха, тверда порода: 80-180 мм
 |  |
| 7 | Вихідна фракція: від 90 до 180 мм  |  |
| 8 | Система аварійної зупинки двигуна: так |  |
| 9 | Гарантія – не менше 24 місяців |  |

Подрібнювач гілок має бути обладнаний спеціальною ручкою безпеки, необхідною для екстреної зупинки подрібнювача гілок під час роботи.

Вхідний бункер має бути обладнаний шторкою із прозорого ПВХ матеріалу для захисту оператора від трісок в процесі роботи.

Подрібнювач має бути обладнаний транспортером, за допомогою якого подрібнену сировину можна подавати на висоту до 3 метрів, який має бути розкладним, що дозволе безпечно та зручно транспортувати на дальні дистанції.

Подрібнювач гілок має бути встановлений на автомобільний причіп, що дозволятиме переміщати його на великі відстані безпосередньо до місця переробки сировини.

Корпус подрібнювача має бути покритий порошковою фарбою, з високим опором до механічних пошкоджень, що в свою чергу, продовжує термін служби конструкції.

Ріжучий модуль подрібнювача має бути збірним на шпильках та містити в собі плити товщиною не менше 25 мм.

Подрібнювач має бути обладнаний тубусом для зберігання інструкції та необхідних інструментів.

До тендерної документації обов’язково повинні бути долучені не менше 5 (п’яти) детальних фото ріжучого елементу, що підтверджуватиме відповідність обладнання цьому технічному завданню.

Подрібнювач гілок має мати **сертифікат відповідності, декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту безпеки машин** та **сертифікат СЄ.**

**Загальні вимоги:**

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:

1. Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про відповідність товару, що пропонує Учасник, технічному завданню замовника.
2. Довідку що містить детальні технічні характеристики та опис техніки, відомості про товаровиробника та країну походження.
3. Інформація про термін та місце гарантійного обслуговування на території України.
4. Зображення товару, що пропонується.
5. Товар повинен бути новим, не бувшим у вжитку. ***(Учасник надає у складі пропозиції відповідний гарантійний лист).***
6. Поставка, навантаження та розвантаження товару повинна здійснюватися силам або за рахунок продавця.
7. Місце поставки товару: *23300, Вінницька область, смт. Тиврів, вул. Жовтнева, 6* (***Учасник надає у складі пропозиції відповідний гарантійний лист).***

  **Таблиця № 1 “Основні робочі характеристики”** заповнюється учасником в стовбці «Підтвердження вимог учасником», де потрібно зазначити конкретне значення харастеристик обладнання, що пропонується. Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати чинним нормативним актам діючого законодавства України (державним стандартам, технічним умовам тощо), що підтверджується сертифікатом відповідності та декларацією про відповідність вимогам технічного регламенту безпеки машин. Оригінали або завірені печаткою постачальника копії сертифіката відповідності та декларації про відповідність вимогам технічного регламенту безпеки машин дійсні на дату поставки товару, подаються учасниками у складі тендерної пропозиції.

**Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації є**  технічна специфікація, складена учасником згідно ***Таблиці 2*** за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка, у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі, наведений у цьому додатку.

* **Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176).**

 ***Таблиця 2***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Технічні характеристики товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***(посада) (підпис) (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ)***

***Примітка:***

***Вважати всі зазначені у цій тендерній документації посилання на конкретну торговельну марку чи виробника, або на конкретний процес, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент».***

|  |
| --- |
| ***Обґрунтування необхідності закупівлі «Деревообробне обладнання (Подрібнювач гілок на причепі)»:****Предмет закупівлі буде використовуватися разом із наявним на підприємстві замовника транспорті. Враховуючи обсяги сировини, яка потребує подрібнення, дуже важливо дотримуватись зазначених технічних вимог. Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.**Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного виду обладнання..* |