*Додаток № 2*

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*Легковий автомобіль* *CHERY TIGGO 2 (або еквівалент)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Легковий автомобіль CHERY TIGGO 2 (або еквівалент)** |
| Код ДК 021:2015 | **34110000-1 – Легкові автомобілі** |
| Кількість поставки товару | **1 шт.** |
| Місце поставки товару | 69107, Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 164 |
| Строк поставки товару | **до 20.12.2023 року включно** |

***КОМПЛЕКТАЦІЯ***

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАГАЛЬНІ ДАНІ** | |
| Виробник | Chery Automobile Co. Ltd |
| Тип кузову | 5-дверний SUV |
| Тип двигуна | Бензиновий 1,5л. (106 к.с.) Євро-5 |
| Коробка передач | Механічна, 5-ти ступенева |
| Рівень комплектації | Classic/Класік |
| **СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ АВТОМОБІЛЯ** | |
| Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира | + |
| ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль | + |
| Штатна протиугінна система | + |
| Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | + |
| Іммобілайзер двигуна | + |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | + |
| Дитячий замок безпеки в задніх дверях | + |
| Передні триточкові ремені безпеки | + |
| задні триточкові ремені безпеки для трьох пасажирів | + |
| Звукове нагадування про непристебнутий ремінь безпеки водія | + |
| **КОМФОРТ** | |
| Механічний кондиціонер | + |
| Електроний кондиціонер | - |
| Камера заднього виду з проекцією на дисплей | - |
| Система допомоги при паркуванні (задній парк-тронік) | - |
| Круіз-контроль | - |
| Датчик тиску в шинах | - |
| Електричні склопідіймачі в передніх дверях | + |
| Електричні склопідіймачі в задніх дверях | + |
| Електричне регулювання дзеркал | + |
| електричний обігрів дзеркал | - |
| Інформаційний дисплей водія, бортовий комп'ютер | + |
| Шкіряне оздоблення керма | - |
| регулювання кермової колонки по висоті | + |
| Гідропідсилювач керма | + |
| Електро регулювання кута нахилу фар головного світла | + |
| **ВНУТРІШНІ ОСОБЛИВОСТІ САЛОНУ/ІНТЕР'ЄР** | |
| Тканинна обробка салону | + |
| Інтер'єр автомобіля виконаний у темних тонах | + |
| Підігрів передніх сидінь | - |
| Спинка заднього сидіння, що складається в пропорції 60/40 | + |
| **АУДІОСИСТЕМИ** | |
| Кольоровий 8" сенсорний дисплей touch screen | - |
| USB-роз'єм | + |
| Bluetooth | + |
| Управління аудіосистемою на кермі | - |
| 2 динаміка | + |
| **ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ/ЕКСТЕР'ЄР** | |
| Стальні колісні диски (R15) | + |
| Легкосплавні диски (R16) | - |
| Металеве запасне колесо (докатка) | + |
| Світодіодні (LED) денного світла | - |
| Зовнішні дзеркала із покажчиками поворотів | + |
| Багажні рейлінги на даху | + |
| Задній спойлер | + |

***ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ЗАГАЛЬНІ ДАНІ*** | | |
| Тип кузову |  | SUV |
| Тип приводу |  | передній (4x2) |
| Дверей/місць | шт | 5/5 |
| Габарити Д/Ш/В | мм | 4200/1760/1570 |
| Колея передніх / задніх коліс | мм | 1495/1484 |
| Колісна база | мм | 2555 |
| Дорожній просвіт | мм | 186 |
| Тип підсилювачу керма |  | Гідравлічний |
| Ємність паливного баку | л | 50 |
| Споряджена маса | кг | 1 290  1 290 / 1 320 |
| ***ДВИГУН ТА ТРАНСМІСІЯ 1.5 Л. DVVT*** | | |
| Модель |  | SQRD4G15, бензиновий |
| Тип |  | Бензиновий з системою зміни фаз газорозподілу (VVT), з розподіленим по­слідовним уприскуванням. Вертикальний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий, рідинного охолодження. |
| Робочий об’єм | см. куб | 1497 |
| Максимальна потужність при обертах | к.с. | 106 (78kW) / 6000 |
| Максимальний крутний момент при обертах | Нм | 135/2750 |
| Клас токсичності |  | Євро-5 |
| КПП |  | Механічна, 5-ти ступенева |
| ***ХОДОВА ЧАСТИНА*** | | |
| Передня підвіска |  | Незалежна, типу McPherson |
| Задня підвіска |  | Торсіонна напівзалежна |
| Передні гальма |  | Дискові |
| Задні гальма |  | Дискові |
| Розмір колісних дисків і шин |  | 195/65 R15 |
| ***ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ*** | | |
| Витрати палива у змішаному циклі: | л/100 км | 7,4 |
| Максимальна швидкість | км /год | 170 |
| Періодичність ТО | км | 1 рік або 10 000 км пробігу\* |
| Гарантія на автомобіль |  | 3 роки або 100 000 км пробігу\* (на двигун і трансмісію - 5 років або 150 000 км пробігу) |

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

*У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз* ***«або еквівалент»****.*

*Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.*

**Перелік не вичерпний, запропоновані учасником характеристики для еквівалентного товару можуть бути інші (або з кращими характеристиками), ніж вказані в таблиці, при цьому у довідці з детальним описом технічних параметрів товару, що пропонується - учасник надає вичерпну інформацію про комплектацію запропонованого автомобілю додатковим обладнанням екстер’єру, інтер’єру, обладнанням за напрямом безпеки та комфорту**

1. Учасник має підтвердити статус дилера/дистрибютора виробника товару або його офіційного дистриб'ютора в Україні (у випадку, якщо товар виробляється поза межами України) (на підтвердження надається копія дилерського/ дистриб’юторського договору або копія витягу з дилерського/ дистриб’юторського договору або копія сертифікату дилера/дистриб’ютора).

2. Автомобіль повинен бути новим, виготовленим не раніше 2022 року, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації (надається гарантійний лист Учасником).

3. Гарантія на автомобіль надається не менше ніж на 36 місяці або не менше ніж на 100 000 км пробігу з моменту поставки та прийняття такого автомобіля Замовником, в залежності від того що наступає раніше (надається гарантійний лист Учасником).

4. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля (надається гарантійний лист Учасником).

5. Автомобіль повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника і готовим до експлуатації, повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації (надається гарантійний лист Учасником).

6. До автомобілю, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо.

Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

7. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати проспект (зображення товару) та скан-копію сертифікату відповідності КТЗ.

8. Товар має бути повністю розмитнений (надається гарантійний лист Учасником).

9. При постачанні Товару Постачальник зобов’язаний надати повний пакет документів для державної реєстрації автомобіля у відповідних державних органах згідно чинного законодавства України.

10. Проведення доставки та передпродажного тестування в сервісному центрі перед постачанням за рахунок Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та передпродажно протестовано в сервісному центрі за рахунок Учасника.

11. Запропонований учасником у складі пропозиції Товар повинен мати гарантійну та сервісну підтримку у вигляді сертифікованого сервісного центру. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, місце знаходження сертифікованого сервісного центру та номера телефонів сертифікованого сервісного центру.

12. Технічне обслуговування проводиться (виконується) виключно в офіційній сервісній мережі станцій технічного обслуговування виробника або його офіційного дилера з використанням лише оригінальних або допустимих виробником запасних частин та матеріалів з дотриманням офіційного регламенту технічного обслуговування (технологічних карт, технологічних процесів) виробника.

13. Під час надання послуги з технічного обслуговування використовуються виключно оригінальні запасні частини та матеріали, які є новими, раніше не використовувались, не є відновленими після попереднього використання та не містять відновлених елементів, зберігались з дотриманням всіх встановлених їхнім виробником умов у межах встановленого строку зберігання.

14. На всі деталі та вузли, що будуть встановлені (замінені) під час технічного обслуговування, розповсюджується гарантійна підтримка виробника або його офіційного дилера на строк не менше встановленого відповідними нормативними документами України.  
  
\*У цьому прикладі наведено примірну (орієнтовну) вимогу, її конкретний текст у вашому випадку може дещо відрізнятись залежно від саме ваших особливостей.

**Зверніть увагу! У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість товару, надані документи не відповідають вимогам документації або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, пропозиція Учасника відхиляється.**