**Додаток №1**

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

# Предмет закупівлі: Світильники.

# Кількість та характеристика товару:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Кількість** | **Вимоги до технічних та фізичних властивостей** |
|  |
| 1 | Електросвітильник (Україна) | 5 шт. | Тип освітлення: світильник; тип освітлення за мобільністю: стаціонарне; спосіб освітлення: загальне освітлення; спосіб монтажу: накладний; тип лампи: LED світильник промисловий SMD; форма: лінійна; напруга: 220 В; потужність: 36 Вт; ККД: не менше 80 %; матеріал корпусу: метал, пластик; пиловологозахищена кришка: так; мінімальна робоча температура: -40 град.; максимальна робоча температура: 50 град.; ступінь захисту IP:40; гарантійний термін: 24 міс; колір: білий; робоча напруга (В): 175-265; джерело світла: діоди; колірна температура: 6400К; характеристики випромінювання:світловий потік: 80 лм; довжина: 1200 мм; ширина: 70 мм. |
| 2 | Електросвітильник герметичний | 2 шт. | Колірна температура світла:5000K (денне світло); якість світла:Ra > 80; напруга:AC 180-260 V; потужність:15 W; частота:50/60 Hz; енергоефективність:73 Lm/W; клас енергоспоживання:А; світловий потік:1100 Lm; максимальна сила струму:130mA;кут розсіювання:120°; коефіцієнт потужності:0.5; ресурс роботи:30000г; розміри:190mm x 42mm; клас ударостійкості, IK:07; робоча температура:-20°C ~ + 40°С; тип монтажу: накладний; клас захисту, IP:65 (від води і вологи); гарантійний термін:2 роки; матеріали:АБС-полікарбонат; вага:310г.  |
| 3 | Прожектор (Україна) | 2 шт. | Тип використовуваної лампи: Світлодіодні (LED); джерело живлення: від мережі; потужність: 30 Вт; колірна температура: 6500K; напруга, В: 220-240; клас захисту: IP65; тип монтажу: підвісні; колір світіння: холодний білий; світловий потік: 2400 Лм; додаткові характеристики: Термін служби LED: 15000 год; кут розсіювання 110°; індекс передавання кольору Ra (CRI): 70; температурний режим експлуатації, °C: від -20° до +40°. |

3. Код згідно державного класифікатору - **ДК 021:2015 31520000-7 «Світильники та освітлювальна арматура».**

4. Місце поставки: 48260, Україна, Тернопільська область, м. Копичинці.

 Отримувач: військова частина А7147

5. Технічні та якісні вимоги до товару:

Рік виготовлення товару –2024.

Гарантійний термін становить не менше 12 місяців від дати поставки.

Вимоги до якості.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати документи, що підтверджують якість продукції (зразок паспорту якості або сертифікату якості або сертифікат відповідності тощо), оригінал документа про якість буде надаватися безпосередньо при прийманні товару.

Довідку в довільній формі про виробника товару.

6. Порядок поставки: поставка за рахунок Учасника (Постачальника) на вказану адресу (п.4). - силами і засобами Постачальника.

7. Ціна товару включає в себе витрати податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України, які доручатимуться для виконання третім особам, а також витрати на зберігання, навантаження та поставку товару.

8. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

9. Постачальник несе відповідальність щодо втрати чи пошкодження товару до передачі його Покупцю.

10. Строк поставки: ***до 15 червня 2024 р****.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | *(підпис)**МП (за наявності)* | *(ініціали та прізвище)* |