Author: sadbud2@gmail.com
Last saved by: User
Company: Reanimator Extreme Edition

Додаток 2
до тендерної документації
Технічне завдання |
Капітальний ремонт приміщень КЗ ЛОР ПТУ-інтернат професійної реабілітації учнів-інвалідів         м. Самбора за адресою: вул. В. Стуса, 9, м. Самбір Самбірського району Львівської області

Загальнобудівельні роботи

№
Ч.ч.

Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Розділ №1.  Фундаменти | | |
| ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ | | |

1

Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м,
глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2

м3

25,688

2

Улаштування підсилення фундаментів бетон важкий В
15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

м3

5,5

3

Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1

м3

20,188

| Розділ №2.  Стiни | | |
4 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 5,389272 |
| Розділ №3.  Покрiвля | | |

5

Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів

м2

184

6 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних | м2 | 184 |
7 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | м2 | 184 |
8 | Розбирання дерев'яних мауерлатів | м2 | 184 |
| МОНОЛІТНИЙ ПОЯС МП-1 | | |
9 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 0,87 |

10

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т

0,262

11

Установлення стальних конструкцій, що залишаються в
тілі бетону

т

0,03093

12

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,
діаметр 16 мм

т

0,00568

13

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,
діаметр 6 мм

т

0,02525

| МОНОЛІТНИЙ ПОЯС МП-2 | | |
14 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 0,87 |

15

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т

0,262

16

Установлення стальних конструкцій, що залишаються в
тілі бетону

т

0,03093

17

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,
діаметр 16 мм

т

0,00568

18

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,
діаметр 6 мм

т

0,02525

| ВЛАШТУВАННЯ КРОКВ'ЯНОЇ СИСТЕМИ ДАХУ | | |

1 | 2 | 3 | 4 | 5

19

Підмурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із
цегли

м3

3,52

20 | Улаштування мауерлатів з колод | м3 | 0,44 |
21 | Мауерлат 120х120 | м3 | 0,462 |
22 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 3,9 |
23 | Кроква 75х150 | м3 | 2,3415 |
24 | Прогон 120х150 | м3 | 0,5775 |
25 | Затяжки 75х150 | м3 | 0,83 |
26 | Стійка 120х120 | м3 | 0,28875 |
27 | Зв'язки 75х150 | м3 | 0,33285 |
28 | Лежень 120х75 | м3 | 0,1323 |
29 | Бруси підшивки 30х50 | м3 | 0,0441 |
30 | Улаштування контрлат | м2 | 0,278 |
31 | Контрлати 50х30 | м3 | 0,2919 |
32 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок | м2 | 184 |
33 | Лати 120х30 | м3 | 2,709 |

34

Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,
крокв, мауеpлатів

м3

4,62

35 | Ecosept-450-1 | кг | 64,4 |
36 | Установлення анкерів | кг | 11,2 |

37

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,
діаметр 10 мм

т

0,0112

38 | Установлення кріплень крокв скобами | шт | 190 |

39

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,
діаметр 12 мм

т

0,0727

40 | Полоса 60х6 | т | 0,01904 |
41 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 184 |
42 | Плівка пароізоляційна | м2 | 202,4 |

43

Монтаж покрівельного покриття з профільованого
листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцiй,
пофарбованих у заводських умовах, або
непофарбованих, що поставляються в пакетах/

м2

184

44 | Металопрофіль ПК35 (у комплекті з самонарізами) | м2 | 191,36 |
45 | Різання стального профільованого настилу | м різа | 18 |
46 | Улаштування з листової сталі розжолобків та коньків | м | 15,15 |
47 | Коньок | м п | 15,15 |
48 | Ущільнювач під коньок | м п | 15,15 |
49 | Улаштування снігозатримувачів | м | 30,3 |
50 | Сніготримач (у комплекті з самонарізами) | шт | 1 |

51

Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів

м

27,2

52 | Ланки водостічних труб (у комплекті) | м | 28,288 |
53 | Улаштування жолобiв пiдвiсних | м | 30,5 |
54 | Жолоба з комплектуючими | м | 30,5 |
55 | Улаштування лобової дошки | м2 | 0,164 |
56 | Лобова дошка 30х180 мм | м3 | 0,164 |
57 | Підшивання стелі металопрофілем | м2 | 21,518 |
58 | Металопрофіль С6 (у комплекті з самонарізами) | м2 | 22,37872 |
| Розділ №4.  Утеплення горища | | |
59 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 124,3 |
60 | Гідроізоляційна плівка | м2 | 136,741 |

61

Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з
плит або матів мінераловатних або скловолокнистих

м2

124,3

62 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати | м3 | 38,0358 |
63 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 124,3 |
64 | Плiвка пароізоляційна | м2 | 136,73 |
65 | Укладання ходових дошок | м | 547,172 |
| Розділ №5.  Прорiзи | | |
| ВІКОННІ | | |

1 | 2 | 3 | 4 | 5

66

Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах

шт

3

67 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 31,68 |

68

Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних
стінах житлових і громадських будівель

м2

31,68

69 | Вікна металопластикові | м2 | 31,68 |
70 | Установлення люків протипожежних | м2 | 1 |
71 | Люк протипожежний 1000х1000 | шт. | 1 |

72

Улаштування покриттів з керамічних плиток
(підвіконники)

м2

5,5

73 | Плитки керамічні для облицювання підлог | м2 | 5,61 |
74 | Клейова суміш для плитки | кг | 35,75 |
75 | Фуга | кг | 2,233 |
| Розділ №6.  Підлоги | | |
76 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 33,4 |
77 | Розбирання цементої стяжки | м2 | 33,4 |

78

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2

м2

33,4

79

На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати (до товщ. 40 мм)

м2

55,7

80

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині
із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

м2

33,4

81 | Плитки керамічні для облицювання підлог | м2 | 34,068 |
82 | Клейова суміш для плитки | кг | 217,1 |
83 | Фуга | кг | 13,5604 |
84 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 84 |

85

Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит
в один шар

м2

84

86

Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття
понад 10 м2

м2

84

87 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 59,6 |
| Розділ №7.  Опорядження внутрiшнє | | |
| СТЕЛІ 2 поверх | | |
88 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 108,6 |
89 | Профiль 3,6 м | м | 103,17 |
90 | Профiль 0,6м | м | 103,17 |
91 | Профiль 1,2 м | м | 206,34 |
92 | Профiль 3 м | м | 117,288 |
93 | Дюбель вбивний 6х40мм | шт | 322,542 |
94 | Пружина для підвісу | шт | 86,88 |
95 | Стержень-гачок 4 мм L=250 мм | шт | 86,88 |
96 | Стержень-гачок 4 мм L=500 мм | шт | 86,88 |
97 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 108,6 |
98 | Плити Amstrong | м2 | 114,03 |

99

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
вапняної фарби

м2

8,8

100

Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5
мм при нанесенні за 3 рази

м2

8,8

101

Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування

м2

8,8

| СТІНИ та ПЕРЕГОРОДКИ 2 поверх | | |

102

Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином
по каменю та бетону (замурованих прорізів)

м2

10,5672

103

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від
вапняної фарби

м2

255,9

1 | 2 | 3 | 4 | 5

104

Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та
бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2,
товщина шару 20 мм

м2

127,95

105

Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази

м2

266,12

106

Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною  0,5 мм додавати або вилучати

м2

266,12

107

Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування

м2

266,12

108

Декоративне штукатурення внутрішніх стін та укосів
декоративною штукатуркою "Баранек" (панелей)

м2

17,5

109 | Грунт кварцовий | кг | 9,975 |
110 | Штукатурка декоративна "Баранек" | кг | 68,25 |

111

Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін (панелей)

м2

17,5

112

Облицювання поверхонь низу стін керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число
плиток в 1 м2 до 7 шт (плінтус)

м2

28,08

| Розділ №8.  Зовнiшнє оздоблення | | |

113

Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель

м2

155,2

114

Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних
риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування
облицювання

м2 вп

155,2

115

Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних
конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із
застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170
мм до 200 мм

м2

155,2

116 | Вата мiнеральна фасадна товщ. 200 мм | м3 | 34,144 |

117

Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по
зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174,
зерно 1,5 мм

м2

155,2

118

Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази
по декоративній штукатурці акриловою фарбою Ceresit
CT 42

м2

155,2

119

Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
20 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм

м2

12,2

120 | Вата мiнеральна фасадна товщ. 20 мм | м3 | 0,26108 |
| ЦОКОЛЬ | | |

121

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м
без кріплень з укосами, група ґрунту 2

м3

18,42

122

Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1

м3

18,42

123

Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та
бетону з землі та риштувань цементно-вапняним
розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм

м2

36,6

124

Улаштування обмазувальної гідроізоляції
двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною
мастикою в два шари, загальною товщиною сухого
шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для
захисту конструкцій від періодичного та постійного
впливу води без тиску

м2

36,6

1 | 2 | 3 | 4 | 5

125

Улаштування обмазувальної гідроізоляції
двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною
мастикою в два шари, загальною товщиною сухого
шару 4 мм по підготовленій вертикальній поверхні для
захисту конструкцій від впливу води під тиском

м2

36,6

126

Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних
конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із
застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120
мм до 170 мм

м2

36,6

127 | Екструдований пінополістирол товщ. 150 мм | м3 | 5,5998 |

128

Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по
зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174,
зерно 1,5 мм

м2

36,6

129

Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази
по декоративній штукатурці акриловою фарбою Ceresit
CT 42

м2

36,6

130

Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін
плитками фасадними керамічними кольоровими [типу
"кабанчик"] на цементному розчині

м2

10,6

| Розділ №9.  Інші роботи | | |
| ВІДМОСТКА | | |
131 | Улаштування основи під фундаменти | м3 | 3,05 |
132 | Улаштування основи щебеневої | м3 | 3,05 |

133

Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
використанням готової піщано-цементної суміші
тротуарів, шириною до 2 м

м2

30,5

134 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 45 мм | м2 | 31,9335 |
| ВОДОРОЗБІРНІ ЛОТКИ | | |
135 | Установлення лотків бетонних | м | 30,5 |
136 | Лоток бетонний водозбірний з решіткою савунною | шт. | 31 |
| СМІТТЯ | | |
137 | Навантаження сміття вручну | т | 23,28186 |
138 | Перевезення сміття до 15 км | т | 23,28186 |
Електромонтажні роботи | | | | |

№
Ч.ч.

Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Розділ №1.  Електроосвітлення | | |
| ЩИТ ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ ІСНУЮЧИЙ -додається | | |

1

Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і
3-х полюсних на струм до 25 А

шт

5

2 | Вимикач однополюсний ВА47-29 1Р В4 | шт | 2 |
3 | Вимикач однополюсний ВА47-29 1Р В2 | шт | 1 |
4 | Диференційні автомати АД12 2Р 16А 30мА | шт. | 2 |
| Розділ №2.  Обладнання світлове | | |

5

Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт

шт

34

6 | Світильник світлодіодний ДПО 20У-45 (ІР20) | шт | 18 |
7 | Світильник світлодіодний ДПО-26В-25-001(ІР20) | шт | 8 |
8 | Світильник світлодіодний ДББ64В-8 (ІР54) | шт | 2 |

9

Світильник з світлодіодною лінійною лампою
потужністю 18Вт ЛБО-01В-1х18-021

шт

2

10 | Світлодіодна лампа Т-8 (цоколь G13)потужністю 18 Вт | шт | 2 |

11

Світильник із світлодіодною платою із надписом
"Вихід" ДБО01ВСП-6-в-102

шт

4

| ВИРОБИ УСТАНОВЧІ | | |

12

Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 1-клавішних

шт

4

13 | Вимикачі одноклавішні | шт | 4 |

14

Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 2-клавішних

шт

2

15 | Вимикачі двоклавішні | шт | 2 |

16

Установлення штепсельних розеток неутопленого типу
при відкритій проводці

шт

1

17

Розетка штепсельна з заземляючим контактом,
одинарна 220В, 16А для відкритого монтажу

шт

1

18

Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованій проводці

шт

4

19

Розетка одномісна з заземлюючим контактом 16А/250В
для прихованого монтажу ІР20

шт

4

20

Установлення штепсельних розеток неутопленого типу
при відкритій проводці

шт

1

21

Розетка одномісна, з заземлюючим контактом, 16/250В
для відкритого монтажу

шт

1

22

Установлення вимикачів неутопленого типу при
відкритій проводці

шт

2

23

Вимикач прохідний однополюсний 10А,250В для
відкритого монтажу одноклавішний,ІР 44

шт

2

24 | Коробка для влаштування розеток та вимикачів | шт | 10 |
25 | Коробка розгалужувальна для прихованої проводки | шт | 30 |
26 | Пробивання гнізд в цегляних стінах вручну | гнізд | 10 |

27

Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз
борозен до 20 см2

м

120

28

Монтаж вініпластових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку

м

120

29 | Труба гофрована гнучка, діам. 25мм | м | 121,2 |

30

Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2
до 35 мм2 в труби

м

25

31

Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2
до 16 мм2 в труби

м

95

32 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 28 |

33

Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 2х2,
5мм2

м

8,16

34

Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 3х2,
5мм2

м

66,3

35 | Кабель мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 4х2,5 мм2 | м | 30,6 |

36

Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд  перерізом 5х2,
5мм2

м

20,4

37 | Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 5х4 мм2 | м | 25,5 |