**Додаток 2**

**до оголошення**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Печі на дровах з металу – код за ДК 021: 2015 ЄЗС – 42340000-1 «Печі непобутового призначення»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Найменування товару*** | ***Технічні характеристики*** | ***Одиниця виміру*** | ***Кількість*** |
| *1.* | Печі на дровах з металу | 1. Розміри печі:
* *довжина: 620 мм;*
* *ширина: 310 мм;*
* *висота (з ніжками): 600 мм;*
* *дверцята: 210 мм х 260 мм.*
1. Виготовлення з металу СТ-3 (товщина 3 мм).
2. Відвід диму після згорання дров установити зверху, вивід Ø120 мм з улаштуванням.
3. Піч облаштовується двома камерами згорання. В першій камері згорання, регулятор подачі повітря влаштовується на дверцятах з регулюванням подачі кисню. При закриванні регуляторів подачі кисню піч працюватиме в режимі довготривалого горіння.
4. Дверцята облаштовуються захисним екраном від перегріву.
5. На верхній кришці печі установлюється юшка для швидкого приготування їжі.
6. По бокам печі установлюються ручки для переносу печі.
7. По боковим стінкам установити П-образний профіль для кращої конвенції та нагріву повітря в приміщенні.
8. Рекомендовано для нагріву приміщення об’ємом до 100 м. куб.
 | *штука* | *47* |

Продавець зобов’язаний поставити Товар, замовлений ПОКУПЦЕМ, протягом 7 (семи) днів з дня укладення цього договору.

**До уваги учасників:** Вважати зазначені у технічних вимогах посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*