**Додаток 2**

**до тендерної документації**

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація

Предмет закупівлі - Багатофункціональний пристрій, код ДК 021-2015 (CPV) 30230000-0 - Комп’ютерне обладнання (30232000-4 - Периферійне обладнання)

Умовами цієї тендерної документації не приймається до розгляду тендерна пропозиція, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Постачання багатофункціональних пристроїв, код ДК 021-2015 (CPV) 30230000-0 - Комп’ютерне обладнання (30232000-4 - Периферійне обладнання), повинно здійснюватися протягом 2023 року до 25.12.2023 року, кількістю 12 штук. Вартість запропонованих багатофункціональних пристроїв повинна включати в себе ПДВ, поставку товару на юридичну адресу замовника (або інші податки, що передбачені законодавством).

Технічні та якісні характеристики багатофункціональних пристроїв повинні відповідати вимогам та стандартам відповідних діючих нормативних документів: декларації про відповідність технічному регламенту з електромагнітної сумісності, позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності Товару вимогам діючого санітарного законодавства України, ДСТУ ISO 45001:2018, ДСТУ ISO/IEC 27001:2013 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги.», ДСТУ ISO 37001:2018 «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування».

Предмет закупівлі запропонований учасником не повинен бути із меншими чи заниженими технічними характеристиками, що описані в даному додатку до документації, однієї марки та повинні бути з параметрами не гірше, що наведені у таблиці:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Найменування показника | Технічні, якісні характеристики  |
| 1 | Тип пристрою | Не гірше багатофункціональний друкуючий пристрій з вбудованими в одному корпусі функціями принтеру, сканеру, копіювального апарату. |
| 2 | Технологія друку | Не гірше ніж лазерна монохромна |
| 3 | Стандарт Wi-Fi | Не гірше IEEE 802.11g/n |
| 4 | Комплект поставки | Не гірше ніж диск з ПЗ (драйвери, інструкції), з кабелем живлення та картриджем з тонером |
| 5 | Оперативна пам'ять багатофункціонального пристрою | Не менше ніж 512 МБ |
| 6 | Двосторонній друк | В наявності |
| 7 | Двостороння подача оригіналів | В наявності |
| 8 | Інтерфейси | Не гірше High-speed USB 2.0; IEEE802.3 10/100/1000Base-Tx; Wi Fi (2.4G/5G):IEEE802.11a/b/g/n |
| 9 | Ємність основного лотка подачі паперу | Не менше ніж 250 аркушів |
| 10 | Ємність багатофункціонального лотка подачі паперу | Не менше ніж 60 аркушів |
| 11 | Максимально можлива ємність лотків подачі паперу | Не менше ніж 1410 аркушів |
| 12 | Ємність вихідного лотка | Не менше ніж 150 аркушів |
| 13 | Розміри паперу для друку | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oﬁcio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| 14 | Щільність паперу для багатоцільового лотка подачі паперу | Не гірше ніж 60 - 200 г / м2 |
| 15 | Максимальна щільність паперу | Не менше ніж 200 г / м2 |
| 16 | Роздільна здатність друку | Не менше ніж 1200 x 1200 dpi |
| 17 | Швидкість друку | Не менше ніж 40 стор. А4 / хв. |
| 18 | Тактова частота процесору для керування друком | Не менше 1200 МГц |
| 19 | Максимальне навантаження | Не менше ніж 100 000 сторінок в місяць |
| 20 | Максимальна швидкість копіювання | Не менше ніж 40 стор. / хв. |
| 21 | Діапазон масштабування | Не менше ніж 25 - 400% |
| 22 | Режими сканування | Монохромний / полутоновий / кольоровий |
| 23 | Формат оригіналу | A4 (до 216 x 297 мм при скануванні з скла) |
| 24 | Швидкість сканування | Не менше 24 зобр./хв. (A4) |
| 25 | Підтримка режимів сканування | Не гірше ніж на ПК, електронну пошту, SMB, FTP, USB-накопичувач |
| 26 | Ресурс стартового тонер-картриджа | Не менше ніж 3000 сторінок (при 5% заповненні тонером) |
| 27 | Ресурс нового тонер-картриджа максимального ресурсу | Не менше ніж 15000 сторінок (при 5% заповненні тонером) |
| 28 | Роздільна конструкція витратних матеріалів | Ємність з тонером та фотоциліндр знаходяться в різних корпусах |
| 29 | Ресурс нового блоку фотоциліндра | Не менше ніж 30000 сторінок |
| 30 | Підтримка ОС | Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 біт) Mac OS 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7(32/64 біт); Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0/ Centos 8.2(64 біт) |
| 31 | Гарантія | Не менше ніж 24 місяців від виробника, а після негарантійного обслуговування - 5 років**.** |

**Учасник в своїй тендерній пропозиції подає** інформацію про відповідність предмета закупівлі технічним, якісним та кількісним характеристикам у тому числі відповідну технічну специфікацію у вигляді документу, інформації, гарантійного листа або довідки у порядку згідно умовами частини 1 розділу З “Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції”, окремо по кожному пункту 1,2,3,4,5,6,7 та копії або сканованих оригіналів зазначених сертифікатів, за переліком:

**1.** Учасник повинен надати довідку з детальним описом запропонованого багатофункціонального пристрою, що пропонується та відомостями про **товаровиробника та джерелом походження** багатофункціонального пристрою (подається у вигляді порівняльної таблиці відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (**обов‘язково зазначається виробник, модель, країна походження**));

Порівняльна таблиця.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування показника | Технічні, якісні характеристики встановлені Замовником | Технічні, якісні характеристикизапропонованої моделі багатофункціонального пристрою (обов‘язково зазначається виробник, модель, країна походження) учасника |

**2.** Запропонований Учасником багатофункціональний пристрій обов’язково забезпечується гарантійним ремонтом. Постачальник зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування, заміну неякісного (несправного) товару та ремонт устаткування *(надати у складі пропозиції гарантійний лист).*

**3.** Учасник подає в складі тендерної пропозиції документи (копії або скановані оригінали), що підтверджують якість запропонованого багатофункціонального пристрою:

- Декларацію про відповідність технічному регламенту з електромагнітної сумісності, чинної на момент подачі тендерної пропозиції;

- Позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності Товару вимогам діючого санітарного законодавства України, чинного на момент подачі тендерної пропозиції;

- Сертифікату на системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги щодо застосування ДСТУ ISO 45001:2018, виданого на учасника закупівлі дійсного на дату розкриття пропозицій;

- Сертифікату ДСТУ ISO/IEC 27001:2013 «Інформаційні технології . Методи захисту. Системи менеджменту інформаційної безпеки. Вимоги.», виданого на учасника закупівлі дійсного на дату розкриття пропозицій;

- Сертифікату на «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування» ДСТУ ISO 37001:2018 , виданого на учасника закупівлі дійсного на дату розкриття пропозицій;

**4.** Для належного захисту інтересів Замовника щодо авторизованого джерела постачання за даними торгами учасники торгів повинні надати оригінал авторизаційного листа (листів) про повноваження від виробника багатофункціонального пристрою (БФП) або офіційного представника виробника в Україні, що підтверджує право учасника торгів постачати запропоновані багатофункціональні пристрої на території України, відповідальність виробника за надання сервісного обслуговування на весь термін гарантії. Лист надається із зазначенням найменування Замовника, найменування запропонованого Товару, номера оголошення та дати оприлюднення в електронній системі закупівель ProZorro. У разі надання авторизаційного листа від офіційного представника необхідно надати підтвердження повноважень офіційного представника на території України. У разі надання оригіналу листа про повноваження від виробників іноземною мовою, цей лист повинен супроводжуватись перекладом на українську мову. Також учасник у складі тендерної пропозиції має надати лист в довільній формі (електронну копію) з інформацією щодо авторизованих виробником обладнання сервісних центрів.

**5.** Учасник повинен надати документи на підтвердження відповідності технічних умов (копію каталогу та/або буклету, та/або інструкції із застосування предмета закупівлі, та/ або паспорту якості, та/або інший документ (або витяг з документа), який містить технічні характеристики запропонованого товару) та надати таблицю відповідності з посиланнями на відповідний документ.

**6.** Весь товар та комплектуючі, що пропонуються Учасником, буде новими, тобто такими, що не відновлювалися та раніше не були у користуванні – *(надати у складі пропозиції гарантійний лист).*

**7.** Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару протягом 2х (двох) робочих днів з дати отримання заявки від Покупця (довідка в довільній формі), у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Гарантійне відновлення працездатності обладнання здійснюється наступного робочого дня з моменту отримання повідомлення від Замовника про несправність обладнання (рівень NextBusinessDayOn-SiteService). Підтвердження даних гарантійних умов від власного сервісного центру , який розташований в місті Чернівці Чернівецької області (або договір гарантійних умов учасника із партнерським сервісним центром, який розташований в місті Чернівці Чернівецької області, в договорі зазначено час відновлення один робочий день та перелік обладнання, що підлягає сервісному обслуговуванню у закупівлі), місцезнаходження та контактні дані (телефон, ПІБ) найближчого сервісного центру що уповноважений здійснювати оперативне реагування по відновленню працездатності обладнання у разі гарантійної поломки для безперервної роботи закладу.