**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**Човен WM RIB 510 B «ДК 021:2015: 34520000-8 – Човни»**

**В кількості 2 штуки**

**Характеристики та опис**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пасажиромісткість | 8 | ч |  |  |  |  |  |
| Максимальна вантажопідйомність | 900 | кг |  |  |  |  |  |
| Вага без двигуна | 190 | кг |  |  |  |  |  |
| Довжина | 510 | м |  |  |  |  |  |
| Ширина | 2,28 | м |  |  |  |  |  |
| Допустима потужність двигуна | 60-70 | лс |  |  |  |  |  |
| Щільність матеріалу балона човна | 1100 | гр/м2 |  |  |  |  |  |
| Висота транця | L / 508 мм. |  |  |  |  |  |  |
| Кількість гермовідсіків балону | 6 | шт. |  |  |  |  |  |
| Колір корпуса | чорний |
| Колір балона | чорний |

**Комплектація:**

|  |
| --- |
| Консоль на балон |
| Посилена палуба |
| Запінений простір між палубою та днищем |
| Корпус із вогнетривкого пластику |
| Носовий рундук |
| Посилений страхувальний фал по периметру |
| 6 нержавіючих кілець по периметру |
| Захист кіля та надувних балонів |
| 8 ручок по бортах |
| 2 банки |
| 6 клапанів надлишкового тиску |
| 3 буксирувальні рим качки |
| 2 зливні клапани |
| 2 алюмінієві весла 180 см. |
| Насос жабка та ремкомплект |

**Мотор**

Yamaha F60 FETL

Установка та підключення підвісного мотора, 703Дк, Тахометр

**Комплектація**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок ДК плавзасобом в зборі 703 |  |  |  |  | 1 |
| Тахометр в зборі MRC c HUB, човного мотору |  |  |  |  | 1 |
| Троси Дк Газ Реверс  |  |  |  |  | 2 |
| Олива моторна напівсінтетична (4Т SJ)4л. |  |  |  |  | 1 |
| Гвинт човнового мотору (3\*13-1/2Х15-К) |  |  |  |  | 1 |
| Площадка для АКБ 29,2Х21,3\*33мм с рем |  |  |  |  | 1 |
| Вимикач АКБ, без ключа |  |  |  |  | 1 |
| Редуктор кермовий Е71 Pretech |  |  |  |  | 1 |
| Трос кермовий м66 9FT |  |  |  |  | 1 |
| РУЛЬ PRETECH, СПИЦЫ ХРОМ, ЧЕРНЫЙ |  |  |  |  | 1 |
| Топливный сепоратор, шланг, хомуты |  |  |  |  | 1 |

*Посилання в документації на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як* ***«або еквівалент»*** *.*

*У разі подання еквіваленту товару, учасник повинен довести, що такий товар являється аналогом запропонованого замовником товару та мати відповідне документальне підтвердження. У разі надання Учасником еквіваленту товару, що є предметом закупівлі, такий товар повинен відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращим за технічними та якісними характеристиками.*

Товар повинен бути не раніше 2022 року випуску.

Товар запропонований Учасником має бути новим, таким, що не перебував в експлуатації, повністю укомплектованим і готовим до роботи. Якість товару повинна відповідати діючим на території України нормативним документам (державним стандартам, технічним умовам та іншим нормам, встановленим чинним законодавством) для даного виду товару.

Для підтвердження відповідності товару технічним умовам Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати: копію сертифікату відповідності Товару/або копію паспорту (сертифікату) якості (або інший документ, що підтверджує якість Товару).

 Ціна пропозиції повинна бути сформована з урахуванням витрат на доставку до місця поставки, сплату податків і зборів, інші витрати, передбачені чинним законодавством на закупівлю товару даного виду.

 Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, що зобов’язується поставити товар у визначені Договором терміни.

Уповноважена особа з

публічних закупівель Наталя СОЛОМЯНА