**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Машини для обробки даних – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)»

Обладнання має бути поставлене згідно технічних та якісних вимог, визначених у таблиці нижче:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування товару*** | ***Технічні характеристики*** | ***Одиниця виміру*** | ***Кількість*** |
| *1.* | *Мікрокомп’ютер* | Тип: [мікро-ПК (плата)](https://brain.com.ua/ukr/category/Promislovi_PK-c2219/filter=31059-86047389700/)  Процесор: [BROADCOM BCM2711](https://rozetka.com.ua/mini-kompyuteri/c4646016/protsessor162896=broadcom-bcm2711/), Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC 1.5GHz  Кількість ядер процесора: [4](https://rozetka.com.ua/mini-kompyuteri/c4646016/kolichestvo-yader-protsessora162904=1543808/)  Частота процесора: [1.5 ГГц](https://rozetka.com.ua/mini-kompyuteri/c4646016/chastota-protsessora=1-5-ggts/)  Оперативна пам'ять: [8 GB](https://rozetka.com.ua/mini-kompyuteri/c4646016/ram=8-gb/)  LPDDR4  Операційна система: без ОС  Інтерфейси: Micro-HDMI , RJ-45 Gigabit Ethernet , Wi-Fi, Bluetooth ,USB 2.0, USB 3.0, 3,5 Audio Jack  Живлення: 5V 3A  Безпровідні можливості: Bluetooth  Кількість GPIO контактів: 40 pins  Мережеві можливості: Ethernet 10/100/1000, WiFi 2.4G/5.8G 300 mb/s  Додатково: слот для карт пам'яті  Кількість USB-портів: 4 | *шт.* | *1* |
| *2.* | *Радіо-сканер* | Тип модуляції: NFM, WFM, AM  Мінімальний розмір кроку: 5 кГц  Максимальний розмір кроку: 100 кГц  Мінімальний діапазон частот: 2500 МГц  Максимальний діапазон частот: 1300 МГц  Діапазон частот на прийом МГц: 25-512, 758-824, 849-869, 894-960, 1240-1300  Тип: Портативний  Живлення: Акумулятор  Аудіовихід: True  Максимальна швидкість сканування: 250  Підтримка цифрових стандартів: APCO25, DMR, ProVoice.  Тип приймача: супергетеродин з потрійним перетворенням  Швидкість сканування, каналів/сек: н/д сканування, н/д пошук  Види модуляції: AM FM NFM WFM FMB APCO25 Phase 1, Phase 2  Крок підстроювання частоти: 5 6.25 7.5 8.33 10 12.5 15 20 25 50 100  Антенний роз'єм на приймачі: SMA-мама  Діапазон робочих температур, °С: -20°...+60°  **Підтримка форматів зв'язку:**  • Motorola Type I  • Motorola Type II  Motorola Type IIi Hybrid  Motorola Type II Smartnet  Motorola Type II SmartZone  Motorola Type II SmartZone OmniLink  • EDACS  EDACS Standard (Wide)  EDACS Standard Networked  EDACS Narrowband (Narrow)  EDACS Narrowband Networked  EDACS SCAT  EDACS ESK  ProVoice  • LTR Standard  • APCO Project 25 Standard  Phase I FDMA  Motorola X2-TDMA  Phase II TDMA LSM systems  • DMR  • NXDN  System Voices  • Analog  • EDACS  Analog  ProVoice  • APCO-25 Common Air Interface Common Air Interface  Phase I FDMA  Phase II TDMA  • DMR  • NXDN  Комплектація:   * Скануючий приймач Uniden SDS100 * Антена * Посилений акумулятор 5400 mAh | *шт.* | *1* |

**До уваги учасників:** Даний додаток обов’язково подається Учасником у складі пропозиції на фірмовому бланку з власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також з відбитком печатки (подається без відбитку печатки, у разі якщо учасник, здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).

Вважати зазначені у технічних вимогах посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.*