*Додаток 2*

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Підкладки металеві, код 34940000-8 «Залізничне обладнання» за ДК 021:2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару\* | Од.  вим | Кіль-кість | Виробник товару\*\* | Країна походження товару\*\*\* |
| 1 | Підкладка металева типу КБЛ50 | т | 30 | \*\* | \*\*\* |

**Опис:** товар призначений для роздільного скріплення рейок типу Р50 та залізобетонних шпал типу Ш 1-1 та Ш 1-3, що експлуатуються на метрополітені міста Києва.

**Технічні та інші умови**

**1. Основні характеристики товару:**

1.1.Товар відповідає вимогам нормативного(их) документа(ів), згідно з яким(и) виготовляється товар\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(учасником зазначається позначення відповідного(их) стандарта(ів), чинного(их) на території України, в тому числі міжнародного(их) чи європейського(их), прийнятого(их) методом підтвердження, або технічних умов виробника, або іншого(их) нормативного(их) документа(ів), згідно з яким(и) виготовляється товар).*

1.2. Основні габаритні розміри:

- розмір під рейку – 133+2 мм;

- товщина підкладки в зоні опорної поверхні – 15±1 мм;

- ширина – \_\_\_\_\_ мм *(учасником зазначається ширина, яка повинна бути в межах від 138 мм до 142 мм (з допустимими відхиленнями))*;

**-**довжина – \_\_\_\_\_ мм *(учасником зазначається довжина, яка повинна бути в межах від 366мм до 372 мм (з допустимими відхиленнями))*;

- висота реборди –\_\_\_\_\_ мм *(учасником зазначається висота реборди, яка повинна бути в межах від 32 мм до 34 мм (з допустимими відхиленнями))*.

1.3. Матеріал виготовлення ‒ конструкційна нелегована сталь марки\_\_\_\_\_\_\_ *(15Л, або 20Л, або 25Л, або 30Л, або 35Л. Учасник повинен зазначити марку сталі)*.

1.4. Твердість товару після термічного оброблення (НВ): \_\_\_\_ *(учасником зазначається твердість товару після термічного оброблення (НВ), яка повинна бути в межах від 130 до 180).*

**2. Умови поставки:**

2.1. Постачальник забезпечує збереження товару від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час зберігання, транспортування та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.2. Товар постачаєтьсяновим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше \_\_\_\_\_ року *(зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2022 року)*.

2.3. Товар (партія товару) супроводжується:

- документами виробника, що засвідчують якість товару: \_\_\_\_\_\_\_ *(зазначається(ються) учасником вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки: сертифікат якості, паспорт якості, паспорт).*

Документ виробника, що засвідчує якість товару повинен містити:

- найменування країни-виробника та/або підприємства-виробника та/або товарний знак виробника;

- познакунормативного документу, згідно з яким виготовляється товар;

- назву товару та/або умовну познаку;

- номер партії;

- номер плавки;

- результати хімічного аналізу сталі;

- основні технічні дані (марку сталі);

- юридичну адресу виробника;

- штамп відділу технічного контролю підприємства-виробника;

- рік і місяць виготовлення товару;

- гарантійні зобов’язання.

**3. Гарантійні зобов’язання:**

3.1. Гарантійний строк експлуатації товару становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.т.бруттопропущеного вантажу, але не більше п’яти років з дня укладання в колію.

***Примітка:****учасником зазначається гарантійний строк експлуатації товару, який повинен бути не менше 500 млн.т.брутто пропущеного вантажу.*

***Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника***

*Примітки:*

*1. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).*

*2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації Замовника:*

*\* - або еквівалент (технічні, якісні та функціональні характеристики (показники) еквіваленту повинні відповідати встановленим Замовником в технічній специфікації).*

*Учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;*

*\*\* - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо);*

*\*\*\* - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається*.

*3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору ‒ не враховуються (не зазначаються).*