Додаток №2

Подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності) і підписується уповноваженою особою

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**«ДК 021:2015:34920000-2 Дорожнє обладнання «Опори залізобетонні/10.5-5 і 9,5-2 /м. (34928510-6-опори для вуличного освітлення)»**

Таблиця інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі та відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого Учасником товару

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва виробу | Одиниця виміру | Кількість | Опис та технічні характеристики складових Товару, що пропонуються учасником із зазначенням Назви виробника запропонованого товару; торгівельної марка, моделі; країни походження; Номеру та дата сертифікатів відповідності / декларації відповідності на запропонований учасниками Товар |
| 1. | Залізобетонна опора СВ 10.5-5 або еквівалент | шт. | 12 |  |
|  | 1.Технічні характеристики виробу |  |  |  |
|  | Довжина 10500 мм. |  |  |  |
|  | В1 ширина 200 мм |  |  |  |
|  | В2 ширина 180 мм |  |  |  |
|  | В3 ширина 180 мм |  |  |  |
|  | Н1 ширина 200 мм |  |  |  |
|  | Н2 ширина 180 мм |  |  |  |
|  | Н3 ширина 280 мм |  |  |  |
|  | Об’єм бетону**-** 0,492 м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Залізобетонна опора СВ 9,5-2 або еквівалент | шт. | 42 |  |
|  | 1.Технічні характеристики виробу:**Тип стояків-** Стояк вібрований, попередньо напружений для опор повітряних ліній електропередач 0,38 кВ;**Температурний діапазон експлуатації- -** 30°С; +40°С;**Матеріал опор-** Залізобетон, попередньо напружений, вібрований;**Марка бетону-** В30 (М400);**Міцність бетону-** 392 кгс/см2 згідно ДСТУ БВ.2.6-2009;**Об’єм бетону-** 0,3 м3**;****Кількість металу на один стояк-** Не менше 29,96 кг;**Клас металу-** Ø10 А1000 А800Ø10/ А500С;**Розрахунковий момент на згин-** Не менше 2,0 тс/м;**Геометричні розміри** L=9500,h=240,h1=165,a=165,b=150**Використання-** На повітряних лініях. |  |  |  |

1. **Вимоги до якості товару:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | * 1. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо)і Учасник завантажує у електронну систему на підтвердження

-cертифікат відповідності діючий, -технічний паспорт на предмет;-cертифікат управління якостю.1.2 Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, таким що не перебував в експлуатації та немає дефектів пов’язаних з матеріалом, з якого він вироблений. |
|  | 1.3 Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам Договору, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару належної та неналежної якості (транспортні витрати, тощо) несе Постачальник.1.4 Товар повинен бути в непошкодженій упаковці (за умови що вона передбачена виробником), яка повинна забезпечити повне збереження Товару від всякого роду пошкоджень, знищення, псування, погіршення його якісних характеристик, втрати товарного вигляду, деформування під час транспортування і зберігання.1.5 Маркування кожної одиниці товару повинно відповідати вимогам чинного законодавства України, а також вимогам і стандартам виробника товару.1.6 Ціни на товар повинні включати у себе всі види платежів, зборів та податків, витрати пов’язані з поставкою даного товару (зокрема послуги з маркування, пакування, транспортування, розвантажувально-навантажувальні роботи). Доставка товару проводиться транспортом Учасника-переможця та за його рахунок. Вказані послуги окремо не сплачуються та включаються учасником до загальної вартості товару. |
|  | **2.Документи, які повинен надати Учасник в складі пропозиції для підтвердження якості товару:**1.Якість продукції Учасник підтверджує шляхом надання у складі пропозиції сертифікатів відповідності та/або декларації про відповідність на запропонований товар. У випадку, якщо даний вид товару не підлягає сертифікації, учасник на підтвердження повинен надати лист-роз’яснення, в якому вказана інформація про те, що даний вид товару не підлягає сертифікації.2. Таблиця відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого товару згідно з формою, що наведена у Таблиці цього додатку. Таблиця відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого Товару повинна засвідчувати відповідність Товару всім технічним вимогам цієї документації.3. На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. 4. Запропонований учасником у складі пропозиції товар повинен бути новим, технічно справним і таким, що не був у використанні, про що учаcник надає гарантійний лист.  |
|  |  |
|  | **Строк поставки товару –** згідно заявок Замовника, протягом **десяти робочих** днів. |
|  | **Доставка товару** здійснюється транспортом Постачальника. |
|  | **Місце доставки**: 79051 м.Львів вул..А.Лінкольна,8 |

5. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник;

6. У складі пропозиції Учасник подає порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, зазначеним у Таблиці 1 Технічної специфікації.

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, учасник має можливість і погоджується забезпечити товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

«З умовами цієї Технічної Специфікації (технічних, якісних, кількісних та інших вимог та характеристик до предмета закупівлі ознайомлений(і) та погоджуюсь(ємось)».

\* Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Учасник, подаючи свою тендерну пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена у разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним та якісним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним та якісним вимогам Замовника. Замовник для перевірки відповідності запропонованого учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet, в тому числі в електронній системі закупівель, офіційний сайт Виробника тощо.

Датовано: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис (прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника)