**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**Предмет закупівлі:** Капітальний ремонт приміщення добровільної пожежної команди в с. Красноїлля Верховинської селищної ради (ДК 021:2015- 45453000-7— Капітальний ремонт та реставрація).

**Кількість та місце виконання робіт:** 1-робота. 78716, Верховинський район, с. Красноїлля, присілок Центр

**Клас наслідків** – СС1

**Строк поставки**: до 31.12.2024.

**Відомість обсягів робіт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонтно-будівельні робот |  |  |  |
|  | Димохід |  |  |  |
| 1 | Прокладання трубопроводу димоходу діаметром 180 мм | 100 м | 0,08 |  |
|  | Улаштування радіаторів |  |  |  |
| 2 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100 кВт | 0,25 |  |
|  | Улаштування колектора, циркуляційних насосів та триходових клапанів |  |  |  |
| 3 | Установлення гребінок | гребінка | 1 |  |
| 4 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 1 |  |
| 5 | Установлення насосів | насос | 1 |  |
| 6 | Установлення клапанів трьохходових | клапан | 2 |  |
|  | Улаштування трубопроводів |  |  |  |
| 7 | Прокладання трубопроводів водопостачання зовнішнім діаметром 32 мм | 100 м | 1,2 |  |
| 8 | Прокладання трубопроводів водопостачання зовнішнім діаметром 25 мм | 100 м | 0,27 |  |
| 9 | Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3 | бак | 1 |  |
| 10 | Установлення клапанів запобіжних | клапан | 5 |  |
|  | Улаштування котла та металева обв’язка |  |  |  |
| 11 | Установлення котлів сталевих на твердому паливі, теплопродуктивність до 0,21 МВт (0,18 Гкал/год.) | котел | 1 |  |
| 12 | Прокладання трубопроводів обв'язки котлів | 100 м | 0,38 |  |
| 13 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб | 100 м2 | 0,034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Зовнішні роботи |  |  |  |
|  | Дах |  |  |  |
|  | Кроквяна система |  |  |  |
| 14 | Улаштування крокв та мауерлатів з дощок та брусів | м3 | 3,2 |  |
| 15 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100 м2 | 0,44 |  |
|  | Покрівля |  |  |  |
| 16 | Улаштування покрівель односкатних із металочерепиці "Монтерей" | 100 м2 | 0,44 |  |
|  | Водовідвідна дахова система |  |  |  |
| 17 | Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі | 100 м | 0,376 |  |
| 18 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100 м | 0,21 |  |
|  | Підшивка навісу для легкового автомобіля |  |  |  |
| 19 | Опорядження стель металевими панелями шириною до 400 мм | 100 м2 | 0,18 |  |
|  | Підшивка підсофіту зовнішнього |  |  |  |
| 20 | Улаштування підшивки підсофіту металевими панелями по дереву | 100 м2 | 0,561 |  |
|  | Фундаменти |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
| 21 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,0884 |  |
|  | Бетонні роботи |  |  |  |
| 22 | Улаштування фундаментів бетонних | 100 м3 | 0,1326 |  |
| 23 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,1352 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
|  | Додаткові деревяні елементи |  |  |  |
| 24 | Установлення елементів каркасу із брусів | м3 | 5,7 |  |
|  | Обшивання зовнішніх стін |  |  |  |
| 25 | Опорядження стель металевими панелями шириною до 400 мм | 100 м2 | 1,833 |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 26 | Установлення віконних коробок в дерев'яних стінах, площа прорізу більше 2 м2 | 100 м2 | 0,0504 |  |
| 27 | Установлення дверних коробок в дерев'яних стінах, площа прорізу до 2 м2 | 100 м2 | 0,16 |  |
|  | Благоустрій території |  |  |  |
|  | Відмостка бетонна |  |  |  |
| 28 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,0966 |  |
| 29 | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних | 100 м3 | 0,1449 |  |
| 30 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,1449 |  |
|  | Площадка для легкового автомобіля |  |  |  |
| 31 | Ущільнення грунту гравієм | 100 м2 | 0,2184 |  |
| 32 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 3,27 |  |
| 33 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,0333 |  |
| 34 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100 м2 | 0,2184 |  |
| 35 | Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 150 | 100 м3 | 0,0445 |  |
|  | Під’їзна дорога |  |  |  |
| 36 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3 | 100 м3 | 1,62 |  |
| 37 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню | 100 м2 | 2,842 |  |
|  | Сходи та під’їзди |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
| 38 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,071 |  |
|  | Бетонні роботи |  |  |  |
| 39 | Улаштування бетонних сходів та під"їздів | 100 м3 | 0,105 |  |
| 40 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,1071 |  |
|  | Внутрішні роботи |  |  |  |
|  | Бокс пожежного автомобіля |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
| 41 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 3 | м3 | 15,7 |  |
|  | Бетонні роботи |  |  |  |
| 42 | Ущільнення грунту гравієм | 100 м2 | 0,54 |  |
| 43 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100 м3 | 0,081 |  |
| 44 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 21,6 |  |
| 45 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,216 |  |
| 46 | Улаштування армуючої стяжки з/б | м3 | 5,4 |  |
| 47 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,055 |  |
| 48 | Улаштування ростверка бетонного | 100 м3 | 0,09 |  |
| 49 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,092 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 50 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 150 мм | 100 м2 | 0,9975 |  |
| 51 | Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом | 100 м | 1,32 |  |
| 52 | Обшивання каркасних стін дошками обшивки | 100 м2 | 0,9975 |  |
| 53 | Оббивання стін металопрофелем | 100 м2 | 0,9975 |  |
|  | Стеля |  |  |  |
| 54 | Улаштування підшивки стель струганими дошками | 100 м2 | 0,54 |  |
| 55 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | 100 м3 | 0,081 |  |
| 56 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву | 100 м2 | 0,54 |  |
| 57 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2 | 100 м2 | 0,54 |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 58 | Заповнення зовнішніх і внутрішніх дверних прорізів окремими елементами в дерев'яних рублених стінах, площа прорізу до 2 м2 | 100 м2 | 0,02 |  |
| 59 | Заповнення зовнішніх і внутрішніх дверних прорізів окремими елементами в дерев'яних рублених стінах, площа прорізу до 3 м2 | 100 м2 | 0,01296 |  |
|  | Тамбур та коридор |  |  |  |
|  | Бетонні роботи |  |  |  |
| 60 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (ростверк) | 100 м3 | 0,0042 |  |
| 61 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,004284 |  |
| 62 | Ущільнення грунту гравієм | 100 м2 | 0,0056 |  |
| 63 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 4,09 |  |
| 64 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,00417 |  |
| 65 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100 м2 | 0,096 |  |
| 66 | Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 150 | 100 м3 | 0,0019 |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 67 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 | 0,096 |  |
| 68 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100 м | 0,16 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 69 | Обшивання каркасних стін дошками обшивки | 100 м2 | 0,315 |  |
| 70 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу | 100 м2 | 0,315 |  |
| 71 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100 м2 | 0,315 |  |
| 72 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0,315 |  |
|  | Стеля |  |  |  |
| 73 | Улаштування перекриттів по дерев'яних балках з накатом з пластин в дерев'яних каркасних будівлях | 100 м2 | 0,096 |  |
| 74 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | 100 м3 | 0,0144 |  |
| 75 | Улаштування підшивки стель струганими дошками | 100 м2 | 0,096 |  |
| 76 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 | 100 м2 | 0,096 |  |
| 77 | Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель із дере в'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см | 100 м2 | 0,096 |  |
| 78 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,096 |  |
| 79 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | 100 м2 | 0,096 |  |
| 80 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0,096 |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 81 | Заповнення зовнішніх і внутрішніх дверних прорізів окремими елементами в дерев'яних рублених стінах, площа прорізу до 2 м2 | 100 м2 | 0,02 |  |
| 82 | Заповнення зовнішніх і внутрішніх дверних прорізів окремими елементами в дерев'яних рублених стінах, площа прорізу до 2 м2 | 100 м2 | 0,0756 |  |
|  | Кімната відпочинку |  |  |  |
|  | Бетонні роботи |  |  |  |
| 83 | Ущільнення грунту гравієм | 100 м2 | 0,081 |  |
| 84 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 2,43 |  |
| 85 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,0243 |  |
| 86 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100 м2 | 0,081 |  |
| 87 | Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 150 | 100 м3 | 0,0081 |  |
| 88 | Ущільнення грунту гравієм | 100 м2 | 0,06 |  |
| 89 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 1,8 |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 90 | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2 | 100 м2 | 0,081 |  |
| 91 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100 м2 | 0,081 |  |
| 92 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 | 100 м2 | 0,081 |  |
| 93 | Улаштування плінтусів дерев'яних | 100 м | 0,114 |  |
| 94 | Просте фарбування колером олійним підлог по дереву | 100 м2 | 0,081 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 95 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 150 мм | 100 м2 | 0,1825 |  |
| 96 | Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом | 100 м | 0,32 |  |
| 97 | Обшивання каркасних стін дошками обшивки | 100 м2 | 0,1825 |  |
| 98 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу | 100 м2 | 0,1825 |  |
| 99 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100 м2 | 0,1825 |  |
| 100 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0,1825 |  |
|  | Стеля |  |  |  |
| 101 | Улаштування перекриттів по дерев'яних балках з накатом з пластин в дерев'яних каркасних будівлях | 100 м2 | 0,081 |  |
| 102 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | 100 м3 | 0,0121 |  |
| 103 | Улаштування підшивки стель струганими дошками | 100 м2 | 0,081 |  |
| 104 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 | 100 м2 | 0,081 |  |
| 105 | Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель із дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см | 100 м2 | 0,081 |  |
| 106 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,081 |  |
| 107 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | 100 м2 | 0,081 |  |
| 108 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0,081 |  |
| 109 | Улаштування багет полівінілхлоридних | 100 м | 0,114 |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 110 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100 м2 | 0,0224 |  |
|  | Кухня |  |  |  |
|  | Бетонні роботи |  |  |  |
| 111 | Ущільнення грунту гравієм | 100 м2 | 0,06 |  |
| 112 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 1,8 |  |
| 113 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,018 |  |
| 114 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100 м2 | 0,06 |  |
| 115 | Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 150 | 100 м3 | 0,001 |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 116 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 | 0,06 |  |
| 117 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100 м | 0,1 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 118 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 150 мм | 100 м2 | 0,151 |  |
| 119 | Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом | 100 м | 0,32 |  |
| 120 | Обшивання каркасних стін дошками обшивки | 100 м2 | 0,151 |  |
| 121 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу | 100 м2 | 0,151 |  |
| 122 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100 м2 | 0,151 |  |
|  | Стеля |  |  |  |
| 123 | Улаштування перекриттів по дерев'яних балках з накатом з пластин в дерев'яних каркасних будівлях | 100 м2 | 0,06 |  |
| 124 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | 100 м3 | 0,009 |  |
| 125 | Улаштування підшивки стель струганими дошками | 100 м2 | 0,06 |  |
| 126 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 | 100 м2 | 0,06 |  |
| 127 | Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель із дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см | 100 м2 | 0,06 |  |
| 128 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,06 |  |
| 129 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | 100 м2 | 0,06 |  |
| 130 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0,06 |  |
| 131 | Улаштування багет полівінілхлоридних | 100 м | 0,1 |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 132 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100 м2 | 0,0135 |  |
|  | Санвузол |  |  |  |
|  | Бетонні роботи |  |  |  |
| 133 | Ущільнення грунту гравієм | 100 м2 | 0,044 |  |
| 134 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 1,4 |  |
| 135 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,014 |  |
| 136 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100 м2 | 0,044 |  |
| 137 | Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 150 | 100 м3 | 0,001 |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 138 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 | 0,044 |  |
| 139 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100 м | 0,084 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 140 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 150 мм | 100 м2 | 0,09 |  |
| 141 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу | 100 м2 | 0,18 |  |
| 142 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100 м2 | 0,18 |  |
|  | Стеля |  |  |  |
| 143 | Улаштування перекриттів по дерев'яних балках з накатом з пластин в дерев'яних каркасних будівлях | 100 м2 | 0,044 |  |
| 144 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | 100 м3 | 0,0066 |  |
| 145 | Улаштування підшивки стель струганими дошками | 100 м2 | 0,044 |  |
| 146 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 | 100 м2 | 0,044 |  |
| 147 | Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель із дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см | 100 м2 | 0,044 |  |
| 148 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,044 |  |
| 149 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | 100 м2 | 0,044 |  |
| 150 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0,044 |  |
| 151 | Улаштування багет полівінілхлоридних | 100 м | 0,084 |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 152 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100 м2 | 0,0135 |  |
|  | Санфаянс |  |  |  |
| 153 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10 комплектів | 0,1 |  |
| 154 | Установлення висушувачів для рушників з водогазопровідних труб | 10 шт | 0,1 |  |
| 155 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 комплектів | 0,1 |  |
| 156 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10 комплектів | 0,1 |  |
| 157 | Установлення піддонів душових сталевих | 10 комплектів | 0,1 |  |
|  | Паливна |  |  |  |
|  | Бетонні роботи |  |  |  |
| 158 | Ущільнення грунту гравієм | 100 м2 | 0,077 |  |
| 159 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 1,71 |  |
| 160 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,0174 |  |
| 161 | Улаштування ростверка бетонного | 100 м3 | 0,0171 |  |
| 162 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,0174 |  |
| 163 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100 м2 | 0,077 |  |
| 164 | Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 150 | 100 м3 | 0,0016 |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 165 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 | 0,077 |  |
| 166 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100 м | 0,0114 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 167 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 150 мм | 100 м2 | 0,245 |  |
| 168 | Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом | 100 м | 0,32 |  |
| 169 | Обшивання каркасних стін дошками обшивки | 100 м2 | 0,245 |  |
| 170 | Оббивання стін металопрофелем | 100 м2 | 0,245 |  |
|  | Стеля |  |  |  |
| 171 | Улаштування підшивки стель струганими дошками | 100 м2 | 0,077 |  |
| 172 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | 100 м3 | 0,0115 |  |
| 173 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву | 100 м2 | 0,077 |  |
| 174 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2 | 100 м2 | 0,077 |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 175 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100 м2 | 0,0135 |  |
| 176 | Заповнення зовнішніх і внутрішніх дверних прорізів окремими елементами в дерев'яних рублених стінах, площа прорізу до 2 м2 | 100 м2 | 0,02 |  |
|  | Дроворуб |  |  |  |
|  | Бетонні роботи |  |  |  |
| 177 | Улаштування ростверка бетонного | 100 м3 | 0,0444 |  |
| 178 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,0444 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 179 | Установлення елементів каркасу із брусів | м3 | 1,2 |  |
| 180 | Улаштування гратчастих щитів у стінах для провітрювання деревини паливної | 100 м2 | 0,102 |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 181 | Заповнення зовнішніх і внутрішніх дверних прорізів окремими елементами в дерев'яних рублених стінах, площа прорізу до 2 м2 | 100 м2 | 0,02 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 182 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,225 |  |
| 183 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 3,375 |  |
| 184 | Укладання труб водопровідних поліетиленових діаметром 32 мм | 100 м | 0,31 |  |
| 185 | Укладання труб поліетиленових каналізаційні діаметром 110 мм | 100 м | 0,15 |  |
| 186 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,225 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 187 | Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм | 100 шт | 0,01 |  |
| 188 | Монтаж гофри | 100 м | 1,7868 |  |
| 189 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100 м | 1,8768 |  |
| 190 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,11 |  |
| 191 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100 шт | 0,08 |  |
| 192 | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] | шт | 1 |  |
| 193 | Монтаж світильників ЛЕД ламп | 100 шт | 0,14 |  |

Ціна тендерної пропозиції учасника торгів має бути розрахована відповідно до Державних стандартів України (ДСТУ), Державних будівельних норм (ДБН), Стандартів організації України (СОУ) з урахуванням змін та доповнень.

У разі, коли в описі технічного завдання предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим необхідно враховувати вираз "або еквівалент".