**Додаток №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:37410000-5: Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі (Гідрокостюми «сухого» типу в комплекті та повнолицьова маска з переговорним пристроєм)**

**Найменування 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Предмет закупівлі** | **Од. виміру** | **К-сть** | **Технічні характеристики** |
| 1 | Гідрокостюми «сухого» типу в комплекті BARE D6 PRO DRY «або еквівалент» в т.ч.: | к-т | 5 | Тип: сухий гідрокостюм, з вбудованими ботами, шолом, шлангом піддуву, рукавиці, ластами, утеплювач з сумкою для зберігання і транспортування;  t-режим: для теплої та холодної води;  Матеріал: компресійний неопрен товщиною 6 мм, металізований зсередини і покритий зовні нейлоном Diamont-Tuff.Унікальна технологія з’єднання деталей костюма NST (безшовна технологія).  Зносостійкі наколінники.  Низкопрофільний регульований трав’яний-запобіжний клапан  Боти з 4 мм вулканізованого неоперена аба компресійні Soft Boot  Клапан піддува обертається на 360 градусів.  Блискавка: задня горизонтальна;  Встановлені кріплення для підтяжок; |
|  | Утеплювач для сухого гідрокостюма з | шт | 5 | Матеріал: нейлон, комбінація фліс Yukon Thinsulate (супер м’який) швидкосохнучий  Оснащені фіксуючими петлями для ступень і великих пальців рук, еластичною вставкою в області попереку, вставки з Hydrostretch неоперена в області колінних і плечових суглобів.  Колір: чорний.  Шкарпетки для утеплювача: матеріал-трьохслойний , стійкий до компресії  Петля тримач, в’язана передня панель |
|  | Рукавиці | шт | 5 | Тип:п’ятипалі  Матеріал: неопрен  Товщина : не менше 7мм  Подвійна проклейка |
|  | Шолом BARE сухого типу ULTRAWARMTH «або еквівалент» | шт | 5 | Матеріал: ;  Товщина: не менше 7 мм.;  Подвійна проклейка і сліпий рядок з конструкцією SECURELOCK;  Колір - чорний  Внутрішнє покриття – CELLIANT;  Зовнішнє покриття - ELASTEK;  Для холодної води, анатомічний крій, витяжний клапан  Подушка для кріплення ремінця для маскування на задній частині капюшона; |
|  | Олівець-мастило BEST DIVERS для блискавки «або еквівалент» | шт | 5 | Матеріал: пластик, парафін  Обсяг: 30 г |
|  | Ласти BEUCHAT X JET«або еквівалент» | Шт | 5 | Матеріал: технополімер, гума  Відкрита п’ята, пряжки поворотні, швидкорегульовані, не знімні,  Два ламінарізуючих вікна, два центральні жолоби, міцні кріплення |

**Найменування 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Предмет закупівлі** | **Од.**  **виміру** | **К-сть** | **Технічні характеристики** |
| 1 | Повнолицьова маска Guardian BK/BK з переговорним пристроєм«або еквівалент» | шт. | 2 | Подвійна обтурація. Інноваційна система, що дозволяє вирівнювати тиск, який легко підганяється під усі форми та розміри носа. Низький профіль, що забезпечує відмінну видимість.  Шланг низького тиску кріпиться з правого боку.  Маска має легко регулювати ремені і міцні застібки.  Маска забезпечена атмосферним клапаном, який використовується на поверхні.  Легкознімна 2-а ступінь регулятора.  Сумка для зберігання в комплекті  Система Double Seal.  Налаштування густини кріплення маски для швидкого розстібання.  Клапан зовнішньої подачі повітря ABV-1, клапан аварійного скидання.  Переговірний пристрій Buddy Phone D2 з цифровим керуванням та інноваційними функціями керування голосом. |

**Розміри товарів будуть узгоджуватися після визначення Переможця під час укладання договору**

**Вимоги до учасників:**

1. Учасник пропонує Замовнику товар, який відповідає зазначеним вище вимогам до основних технічних характеристик та параметрів.

2. Запропонований Учасником товар, повинен відповідати зазначеним вище вимогам до основних технічних характеристик та параметрів, повинен бути новим (таким, що не був у використанні). ***(надати гарантійний лист)***

3. При виявленні Замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Учасник повинен замінити товар.

4. Гарантія на Товар при дотриманні умов транспортування та зберігання діє протягом не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки Товару Покупцю та протягом не менше (6 шести) місяців з дати початку експлуатації. ***(надати гарантійний лист)***

5. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в ТС з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

*\*В разі наявності в даному документі посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*