***Додаток 2***

*до тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Назва предмета закупівлі: Код за ДК 021:2015 (CPV):  45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт відділення денного стаціонару поліклінічного відділення № 1 комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об’єднання» Кропивницької міської ради» за адресою: вул. Габдрахманова, 5 м. Кропивницький)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельніроботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. Прорізи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробокіз навішуванням дверних полотен |  м2 | 4,49 |   |
| 2 | Установлення металевих дверних коробок ізнавішуванням дверних полотен |  м2 | 4,49 |   |
|   | Роздiл 2. Підлоги |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток |  м2 | 110,91 |   |
| 4 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму |  м2 | 156,03 |   |
| 5 | Розбирання цементних покриттів підлог |  м2 | 266,94 |   |
| 6 | Розбирання дерев'яних плінтусів |  м | 236 |   |
| 7 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 |  м2 | 155,43 |   |
| 8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати до 70 мм |  м2 | 155,43 |   |
| 9 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриттяпонад 10 м2 |  м2 | 31,52 |   |
| 10 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриттяпонад 10 м2 /вартість лінолеуму не враховано, внаявності у замовника/ |  м2 | 123,91 |   |
| 11 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 |  м2 | 111,51 |   |
| 12 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати до 60 мм |  м2 | 111,51 |   |
| 13 | Улаштування покриттів з керамогранітних плиток нарозчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2до 7 шт |  м2 | 111,51 |   |
| 14 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  м | 175,86 |   |
|   | Роздiл 3. Опорядження |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби |  м2 | 150,83 |   |
| 16 | (Демонтаж) Опорядження стель вагонкою |  м2 | 111,1 |   |
| 17 | Улаштування каркасу підвісних стель |  м2 | 250,48 |   |
| 18 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  м2 | 250,48 |   |
| 19 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель ізметалевих профілів над дверима |  м2 | 8,9 |   |
| 20 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхоньпідвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистимилистами. |  м2 | 8,9 |   |
| 21 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 8,9 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати до 1 мм |  м2 | -8,9 |   |
| 23 | Поліпшене фарбування стель акриловими сумішами позбірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 8,9 |   |
| 24 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін тастель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  м2 | 656,33 |   |
| 25 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток |  м2 | 26,91 |   |
| 26 | Знімання шпалер простих та поліпшених |  м2 | 106,94 |   |
| 27 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними ігіпсоволокнистими листами на клеї |  м2 | 628,12 |   |
| 28 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 628,12 |   |
| 29 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати до 1,5 мм |  м2 | 628,12 |   |
| 30 | Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін позбірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 628,12 |   |
| 31 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші |  м2 | 69,64 |   |
| 32 | Улаштування покриттів з ламінату /оздоблення двернихвідкосів та окантовки ліфтових дверей |  м2 | 5,2 |   |
| 33 | Улаштування відбійників-дошок |  м | 144 |   |
| 34 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 15,9 |   |
| 35 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати до 1,5 мм |  м2 | 15,9 |   |
| 36 | Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін ,підготовлених під фарбування |  м2 | 15,9 |   |
|   | Роздiл 4. Різні роботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 37 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркаснихбудівлях з газобетонних блоків |  м3 | 0,7 |   |
| 38 | Навантаження сміття вручну |  т | 18,440885 |   |
| 39 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  т | 18,440885 |   |
| 40 | Перевезення сміття до 15 км |  т | 36,88177 |   |
|   | Локальний кошторис 02-01-02 на водопостачання таканалізація |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. Холодне і гаряче водопостачання В1, В2 та Т3 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 41 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 мм |  м | 15 |   |
| 42 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних |  к-т | 2 |   |
| 43 | Установлення муфтових кранів |  шт | 4 |   |
| 44 | Монтаж шафи протипожежної |  шт | 1 |   |
| 45 | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм |  шт | 1 |   |
| 46 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючихмереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм |  шт | 2 |   |
| 47 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевихелектрозварних труб діаметром 50 мм |  м | 2 |   |
| 48 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметромменше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2рази |  м2 | 0,36 |   |
| 49 | (Демонтаж) Монтаж шафи протипожежної |  шт | 1 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | (Демонтаж) Установлення пожежних кранів діаметром50 мм |  шт | 1 |   |
|   | Роздiл 2. Побутова каналізація К1 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 51 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром до 50 мм |  м | 4 |   |
| 52 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямхолодної та гарячої води |  к-т | 11 |   |
| 53 | Демонтаж раковин [умивальників] |  к-т | 11 |   |
| 54 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводівканалізації діаметром 50 мм |  шт | 2 |   |
|   | Локальний кошторис 02-01-03 на електромонтажніроботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. Щити |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 55 | Установлення щитків освітлювальних групових масоюдо 3 кг у готовій ніші або на стіні |  шт | 1 |   |
| 56 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  шт | 3 |   |
| 57 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних |  м | 1 |   |
| 58 | Установлення щитків освітлювальних групових масоюдо 3 кг у готовій ніші або на стіні |  шт | 1 |   |
| 59 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  шт | 14 |   |
| 60 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних |  м | 1 |   |
| 61 | Установлення щитків освітлювальних групових масоюдо 3 кг у готовій ніші або на стіні |  шт | 1 |   |
| 62 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  шт | 3 |   |
| 63 | Установлення щитків освітлювальних групових масоюдо 3 кг у готовій ніші або на стіні |  шт | 1 |   |
| 64 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  шт | 2 |   |
|   | Роздiл 2. Електроапаратура |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 65 | Установлення корпуса модульного |  шт | 3 |   |
| 66 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  шт | 3 |   |
|   | Роздiл 3. Освітлювальна арматура |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 67 | Монтаж світильників вбудованих |  шт | 31 |   |
| 68 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід","в'їзд", "під'їзд" і т.п. |  шт | 11 |   |
| 69 | Монтаж світильників бактерицидних |  шт | 10 |   |
|   | Роздiл 4. Розетки, вимикач |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 70 | Установлення штепсельних розеток герметичних танапівгерметичних |  шт | 62 |   |
| 71 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 12 |   |
| 72 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 2-клавішних |  шт | 11 |   |
|   | Роздiл 5. Кабелі та провідникова продукція |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 73 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби |  м | 388 |   |
| 74 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2до 16 мм2 в труби |  м | 570 |   |
| 75 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2до 35 мм2 в труби |  м | 11 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 76 | Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до25 мм |  м | 958 |   |
| 77 | Монтаж металорукавів діаметром понад 25 мм до 40 мм |  м | 5 |   |
| 78 | Монтаж металорукавів діаметром до 25 мм |  м | 6 |   |
|   | Роздiл 6. Демонтажні роботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 79 | Демонтаж свiтильникiв |  шт | 30 |   |
| 80 | Демонтаж вимикачів, розеток |  шт | 15 |   |
|   | Локальний кошторис 02-01-04 на опалення |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. Опалення |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 81 | Установлення клапанів та кранів |  шт | 32 |   |
| 82 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих |  кВт | 33,33 |   |
| 83 | Перевірка опалювальних приладів на прогрівання зрегулюванням |  прилад | 16 |   |
| 84 | Улаштування тепловідбивного екрану |  м2 | 24 |   |
| 85 | Установлення грат |  грати | 16 |   |
| 86 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 мм |  м | 16 |   |
| 87 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром32 мм |  м | 24 |   |
| 88 | (Демонтаж) Установлення опалювальних конвекторів |  кВт | 19,792 |   |
| 899091 | Заміна вентиляційних гратПідсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02 IV. УстаткуванняВогнегасник порошковий ВП-5Кран-комплект пожежний HW-25-52NKV дляодного пожежного крана Ду 50 і кран-комплекта Ду25 /ТОВ "Нові пожежні технології"/ |  штштшт | 1421 |   |