**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Технічні вимоги до предмету закупівлі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування продукції,**  **тип (марка)** | **Опис та характеристика товару** |
| 1 | Водогрійний котел потужністю від 1450 до 1500 кВт | **Продуктивність топки:** від 1580 до 1610 кВт |
| **Номінальна потужність:** від 1450 до1480 кВт. |
| **Макс. робочий тиск:** до 6 Бар. |
| **Макс. робоча температура:** 85 оС (не менше). |
| **Мін. Температура зворотньої води:** від 24 до 60 оС. |
| **Тип палива:** природний газ. |
| **Протитиск топки:** від 6,5 до 7 мбар. |
| **Вага котла:** від 2400 до 2800 кг. |
| **Розмір:**  довжина – не більше 3250 см;  ширина – не більше 1400 см;  висота – не більше 1560 см. |
| **Макс. спож. газу при повному навантаженні:** до 180 м.куб. |
| **Мін. спож. газу:** залежить від пальника. |
| **Необхідна кількість котлів:** 2 одиниці. |
| 2 | Пальник газовий для котла | **Тип палива:** природний газ. |
| **Потужність мін/макс.:** 330/2100 кВт. |
| **Розхід газу, мін/макс.:** 32/220 м.куб/год. |
| **Живлення:** електричне. |
| **Загальна електрична потужність:** до3,8 кВт. |
| **Клас захисту:** ІР40 (не нижче). |
| **Робоча температура:**  не вище -10 та не нижче +50  оС. |
| **Вага:** від 80 до 95 кг. |
| **Необхідна кількість пальників:** 2 одиниці. |
| **Регулювання потужності:** Прогресивне. Пальник працює у режимі великого і малого полум’я з плавним регулюванням потужності між ступенями. |

Товар повинен бути новим, таким що не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. Упаковка товару повинна бути не пошкоджена. Товар повинен бути упакований у такий спосіб, щоб уникнути можливості його пошкодження, знищення, псування, погіршення його якісних характеристик, втрати товарного виду, деформування під час транспортування і зберігання.

Поставка Товару здійснюється автотранспортом учасника або автотранспортом перевізників за рахунок учасника за адресою:***Львівська обл., м. Великі Мости , вул. Львівська, 166.***

Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам виробника та іншим нормативно-правовим актам і підтверджуватись відповідними документами.

Учасник гарантує зменшення цін на товар у випадку відповідного зменшення ринкових цін.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

* технічну специфікацію (пропозицію), складену учасником згідно з ***Таблицею 1:***

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Технічні характеристики товару* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  |  |  |  |  |