***Додаток 1***

***до тендерної документації***

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Документи згідно цього Додатку повинні бути належним чином завірені уповноваженою особою Учасника цієї процедури закупівлі та завантажені через електронну систему закупівель у вигляді сканованих копій**

**І. Товар:** за кодом ЄЗС ДК 021:2015 **44220000-8 Столярні вироби,** у кількості та якості за наступними технічними характеристиками:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гаражні секційні ворота (3230x2960мм) — 1 ШТ.** | | | | | | |
| **Характеристика** | | | | | | |
| **Вимоги Замовника** | | | | **Пропозиція Учасника\*** | | |
| Розмір отвору, мм | | | 3230\*2960 мм (ширина\*висота) |  | |  |
| Колір | | | світло-сірий |  | |  |
| Товщина панелі | | | 40 мм |  | |  |
| Тип | | | Торсійні пружини (циклічність 25 000) |  | |  |
| Тип | | | Ручний Ланцюговий редуктор 4:1 |  | |  |
| Привід | | | Механічний |  | |  |
| Комплект | | | Укомплектовані засувкою з середини та амортизаторами |  | |  |
| Захист | | | Захист від обриву пружин,  Захист від обриву тросів |  | |  |
| Остіклення не менше 30% загальної площі воріт | | | Панорамна панель з алюмінієвого профілю з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю  анодований алюміній (не менше 3,5 м2) |  | |  |
| **Гаражні секційні ворота (3122x2960мм)– 1 шт.** | | | | | | |
| **Характеристика** | | | | | | |
| **Вимоги Замовника** | | | | **Пропозиція Учасника\*** | | |
| Розмір отвору, мм | | | 3122\*2960 (ширина\*висота) |  | |  |
| Колір | | | світло-сірий |  | |  |
| Товщина панелі | | | 40 мм |  | |  |
| Тип | | | Торсійні пружини (циклічність 25 000) |  | |  |
| Тип | | | Ручний Ланцюговий редуктор 4:1 |  | |  |
| Привід | | | Механічний |  | |  |
| Комплект | | | Укомплектовані засувкою з середини та амортизаторами |  | |  |
| Захист | | | Захист від обриву пружин,  Захист від обриву тросів |  | |  |
| Остіклення не менше 30% загальної площі воріт | | | Панорамна панель з алюмінієвого профілю з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю  анодований алюміній (не менше 3,5 м2) |  | |  |
| **Гаражні секційні ворота (3270x3210мм)– 1 шт.** | | | | | | |
| **Характеристика** | | | | | | |
| **Вимоги Замовника** | | | | **Пропозиція Учасника\*** | | |
| Розмір отвору, мм | | | 3270\*3210 (ширина\*висота) |  | |  |
| Колір | | | світло-сірий |  | |  |
| Товщина панелі | | | 40 мм |  | |  |
| Тип | | | Торсійні пружини (циклічність 25 000) |  | |  |
| Тип | | | Ручний Ланцюговий редуктор 4:1 |  | |  |
| Привід | | | Механічний |  | |  |
| Комплект | | | Укомплектовані засувкою з середини та амортизаторами |  | |  |
| Захист | | | Захист від обриву пружин,  Захист від обриву тросів |  | |  |
| Остіклення не менше 30% загальної площі воріт | | | Панорамна панель з алюмінієвого профілю з подвійними акриловими склопакетами, поверхня профілю  анодований алюміній (не менше 3,5 м2) |  | |  |
| **Інші вимоги** | | | | | | |
| 1 | Строк постачання | до 31.12.2024 року | | |  | |
| 2 | Місце поставки | - Україна, Одеська область, Березівський район, м. Березівка, вул. Свято-Миколаївська, 25  - Україна, Одеська область, Березівський район, смт. Ширяєве, вул. Ломоносова, 95 | | |  | |
| 3 | Монтаж | монтаж воріт на об’єктах | | |  | |

**\* !!! Заповнюється Учасником, у відповідності до запропонованих ним характеристик, які повинні відповідати (або бути кращими) встановленим Замовником вимогам до технічних, якісних та кількісних характеристик, із детальним описом предмету закупівлі, що буде постачатись, технічних та якісних характеристик, його марки, моделі або модифікації !!!**

**ІІ. Інші вимоги до предмета закупівлі**

**1.** Поданням своєї тендерної пропозиції, Учасник гарантує**,** що товар є новим, не вживаним, всі основні компоненти товару є оригінальними та заводської комплектації – заміна компонентів на не оригінальні забороняється.

1. Поданням своєї тендерної пропозиції, Учасник гарантує**,** що технічні, якісні характеристики, запропонованого ним товару відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством.

У складі своєї тендерної пропозиції **Учасник повинен надати** документи, що посвічують якість, запропонованого ним товару (сертифікат якості та/або сертифікат відповідності та/або сертифікат типу та/або інші документи згідно чинного законодавства, які посвідчують якість).

1. Поданням своєї тендерної пропозиції, Учасник гарантує, що товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля.
2. Поданням своєї тендерної пропозиції, Учасник гарантує**,** свою спроможність щодо постачання Товару за умовами цієї закупівлі, у строки, на умовах та порядку, визначених цією тендерною документацією та додатками до неї.
3. Постачальник гарантує якість та надійність товару, що постачається протягом терміну, який передбачено технічними умовами та стандартами на даний Товар, не менше 24 місяців від дня передачі Товару Замовнику.
4. Поданням своєї тендерної пропозиції, Учасник гарантує, що предмет закупівлі за цією процедурою не перебуває під забороною, відчуженням, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України, що Товар не пов’язаний з інтелектуальною власністю, а також, що Товар не походить з Російської Федерації/ Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран .

**Учасник, який погоджується із усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними цією тендерною документації та додатками до неї, в т. ч. умовами технічної специфікації та вимогами щодо поставки даного товару, підписує дані технічні вимоги та подає в складі своєї пропозиції:**

**«*Зазначеним нижче підписом ми гарантуємо та підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними цією тендерною документації та додатками до неї, в т. ч. умовами та вимогами щодо поставки Товару за цією процедурою закупівлі.***

*Посада, підпис уповноваженої особи Учасника Власне ім’я та Прізвище,*

*печатка (у разі її використання)»*

**Якщо тендерна пропозиція Учасника не відповідає необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, встановленими Замовником цим додатком та тендерною документацією – така тендерна пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.**