*Додаток 2*

*до оголошення*

*Форма подається у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми*

*Учасником – юридичною особою форма подається на фірмовому бланку*

вих. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**До предмету закупівлі**

Поточний ремонт дороги по вул. П.Мирного в м.Обухів Київської області

(код за ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг задопомогою машин для холодного фрезеруванняасфальтобетонних покриттів окремими місцями площеюдо 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиноюфрезерування 50 ммкількість: 17,6+28,5 | м2 | 46,1 |   |
| 2 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорігодношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5м2 | м2 | 17,6 |   |
| 3 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорігодношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад5 м2 до 25 м2 | м2 | 28,5 |   |
| 4 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  т | 5,532 |   |
| 5 | Перевезення сміття до 10 км | т | 5,532 |   |

При виконанні робіт використовувати суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті типу В-10, марки 1

**З технічними, якісними та кількісними характеристиками предмету закупівлі погоджуємось:**

Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.І.Б. (Підпис) М.П.