ПЕРЕЛІК ЗМІН

***до тендерної документації та оголошення про проведення відкритих торгів***

на закупівлю послуг: Поточний ремонт мосту №27 на вул. Каспійській у місті Кривому Розі Дніпропетровської області (45220000-5 – інженерні та будівельні роботи)

1. Викласти перший абзац пункту 1 розділу 4 тендерної документації у новій редакції: «*Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 29.04.2024 року до 09:00 год*».

2. В оголошенні про проведення відкритих торгів кінцевий строк подання тендерних пропозицій змінити на 29.04.2024 09:00.

3. Додаток 1 тендерної документації викласти в новій редакції:

Надати послуги з поточного ремонту мосту №27 на вул. Каспійській у місті Кривому Розі Дніпропетровської області, а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Демонтаж металевого перильного огородження (демонтаж зі збереженням - 70%) | пог. м | 84,4 |
| 2 | Демонтаж металевої бар'єрної огорожі під час забивання стояків в ґрунт, за відстані між стояками 2 м | м | 74 |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттів тротуарів вручну | м3 | 12,054 |
| 4 | Розбирання монолітного захисного шару | м3 | 17,22 |
| 5 | Демонтаж закладних деталей перильної огорожі | т | 0,77532 |
| 6 | Розбирання бетонних тротуарів | м3 | 22,05 |
| 7 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | т | 93,9 |
| 8 | Перевезення сміття до 15 км | т | 93,9 |
|  | Транспортні споруди |  |  |
| 9 | Гідроізоляція балок прогонової будови | м2 | 105 |
| 10 | Армування підстилаючих шарів і на бетонок  (Арматура, клас А400, діаметр 10 мм – 1,896 т,  Арматура, клас А240, діаметр 8 мм – 0,2 т) | т | 2,096 |
| 11 | Улаштування монолітних тротуарів | м3 | 36,1 |
| 12 | Улаштування деформаційних швів по тротуару  (Лист рифлений 6мм – 0,3951044 т,  Анкер 150х14 – 24 шт) | т | 0,3771 |
|  | Бар’єрне огородження |  |  |
| 13 | Улаштування металевої бар'єрної огорожі на мостах  (Бар’єрна огорожа 11МО-1 – 82 м,  Кінцеві елементи бар'єрної огорожі – 4 шт) | пог. м | 82 |
|  | Перильне огородження |  |  |
| 14 | Виготовлення закладних деталей під перильне огородження  (Арматура, клас А500, діаметр 12 мм – 0,09752 т,  Сталь листова 10мм – 0,022472 т) | т | 0,092 |
| 15 | Монтаж закладних деталей під перильне огородження | т | 0,092 |
| 16 | Виготовлення стійок під перильне огородження  (Труба 100х100х6 – 0,92856 т,  Сталь листова 6мм – 0,05088т,  Сталь листова 3мм – 0,0099216т) | т | 0,9324 |
| 17 | Монтаж стійок під перильне огородження | т | 0,9324 |
| 18 | Монтаж закладних деталей під перильне огородження | т | 0,092 |
| 19 | Виготовлення перильного огородження (раніше демонтованого 70%)  (Швелери N12 (раніше демонтований) – 1,09824 т,  Арматура, клас А240, діаметр 16 мм (раніше демонтована) – 0,71954т) | т | 1,8178 |
| 20 | Монтаж перильного огородження (раніше демонтованого 70%) | т | 1,8178 |
| 21 | Очищення поверхонь перильного огородження щітками | м2 | 98,4 |
| 22 | Знепилювання металевих поверхонь перильного огородження | м2 | 98,4 |
| 23 | Знежирювання поверхонь перильного огородження | м2 | 98,4 |
| 24 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 98,4 |
| 25 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 98,4 |
| 26 | Виготовлення перильного огородження (30% нового)  (Швелери N12 – 0,529152 т,  Арматура, клас А240, діаметр 16 мм – 0,3466836 т) | т | 0,826 |
| 27 | Монтаж перильного огородження (30% нового) | т | 0,826 |
|  | Підходи до мосту |  |  |
| 28 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 | м3 | 36 |
| 29 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 57,6 |
| 30 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | м3 | 36 |
| 31 | Улаштування залізобетонних монолітних відкрилків  (Арматура, клас А240, діаметр 8 мм – 0,00636 т,  Арматура, клас А500, діаметр 12 мм – 0,2385 т) | м3 | 2,4 |
| 32 | Гідроізоляція поверхні відкрилків бітумною мастикою | м2 | 12 |
| 33 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 25,2 |
| 34 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 40,824 |
| 35 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | м2 | 25,2 |
| 36 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками | м3 | 25,2 |
| 37 | Улаштування щебеневої основи | м3 | 10,8 |
| 38 | Свердління кільцевими алмазними свердлами із застосуванням охолоджувальної рідини (води) в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт. | 12 |
| 39 | Встановлення водовідвідних трубок  (Труба поліетіленова, діаметр 160 мм – 12 м) | трубка | 12 |
| 40 | Монтаж мостової воронки  (Мостова воронка (корпус та решітка) – 12 шт) | т | 0,42 |

*У разі, якщо в Додатку 1 тендерної документації міститься посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип, джерело походження або виробник, вважати доданим до кожного з них вираз: «або еквівалент».*

Необхідність посилання на конкретну торгову марку (виробника, тощо) обумовлена тим, що використання означених матеріалів/комплектуючих за їх якісними та технічними характеристиками сприятиме підвищенню якості послуг та подовженню терміну експлуатації споруди.

При розрахунку договірної ціни може застосовуватись коефіцієнт 1,2 - при наданні послуг на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій або на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу.

При наданні послуг забезпечення матеріальними ресурсами здійснюється учасником. Металеві вироби, які непридатні для подальшого використання, здати в металобрухт та здійснити повернення коштів, отриманих від здачі в металобрухт.

Місце надання послуг: м. Кривий Ріг, міст №27 на вул. Каспійській.

Термін надання послуг: до 01.08.2024 року.

При наданні послуг учасник забезпечує ведення наступних документів:

* акти на приховані роботи;
* виконавчі схеми.

Якість послуг повинна відповідати п.6.3.3.1 ГБН Г.1-218-182:2011 та забезпечувати належну експлуатацію об’єкту.

Гарантійний термін: протягом 2-х років від дати підписання актів наданих послуг.

4. Інші пункти, вимоги тендерної документації та оголошення про проведення відкритих торгів залишаються без змін.