|  |
| --- |
| **Затверджено** |
| **Протокольним рішенням уповноваженої особи** |
| **від 29.03.2024 року №6** |

**Перелік змін, що вносяться до тендерної документації**

за предметом закупівлі

**«пісок з відсівів гранітний фракції 3-5 мм, щебінь гранітний фракції 10-20 мм, щебінь гранітний фракції 5-40 мм, щебінь гранітний фракції 20-40 мм, щебенево-піщана суміш фракції 0-40 мм», код ДК 021:2015:14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (номенклатурна позиція: 14212210-5, Піщано-гравійні суміші, номенклатурна позиція: 14212320-9 - Гранітний щебінь)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**  **IV. Подання та розкриття тендерних пропозицій**  **1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | |
| **Стара редакція** | **Нова редакція** |
| 4.1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (не менше ніж сім днів):  **Дата - «02» квітня 2024 року**  **Час – до 23:00 год.** | 4.1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (не менше ніж сім днів):  **Дата - «03» квітня 2024 року**  **Час – до 00:00 год.** |
| **Додаток 3**  **до тендерної документації**  **ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**  **на закупівлю: «пісок з відсівів гранітний фракції 3-5 мм, щебінь гранітний фракції 10-20 мм, щебінь гранітний фракції 5-40 мм, щебінь гранітний фракції 20-40 мм, щебенево-піщана суміш фракції 0-40 мм», код ДК 021:2015:14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (номенклатурна позиція: 14212210-5, Піщано-гравійні суміші номенклатурна позиція: 14212320-9 - Гранітний щебінь)** | |
| **Стара редакція** | **Нова редакція** |
| 2.2. Марка КРЗ за дробильністю: щебінь - не менше 1200  Марка за міцністю: щебенево-піщана суміш - не менше 1200 | 2.2. Марка КРЗ за дробильністю: щебінь - не менше 1400  Марка за міцністю: пісок з відсівів гранітний, щебенево-піщана суміш - не менше 1400 |
| 2.5. Лещадність (вміст зерен пластинчастої та голчастої форми):  - Пісок з відсівів гранітний 3-5 мм – не більше 35%  - Щебінь гранітний фракції 10-20 мм – не більше 20%  - Щебінь гранітний фракції 5-40 мм – не більше 25%  - Щебінь гранітний фракції 20-40 мм – не більше 25%  - Щебінь гранітний фракції 0-40 мм – не більше 25% | 2.5. Лещадність (вміст зерен пластинчастої та голчастої форми):  - Пісок з відсівів гранітний 3-5 мм – не більше 15%  - Щебінь гранітний фракції 10-20 мм – не більше 10%  - Щебінь гранітний фракції 5-40 мм – не більше 20%  - Щебінь гранітний фракції 20-40 мм – не більше 20%  - Щебенево-піщана суміш 0-40 мм – не більше 12,5% |
| 2.6. Група КРЗ за формою зерен:  3-5 – окатана  10-20 - не нище ніж поліпшена  5-40 - не нище ніж поліпшена  20-40 - не нище ніж поліпшена  0-40 - не нище ніж поліпшена | 2.6. Група КРЗ за формою зерен:  3-5 – окатана  10-20 - окатана  5-40 - не нище ніж кубовидна  20-40 - не нище ніж кубовидна  0-40 - окатана |
|  | 2.7. Пісок з відсівів гранітний:  - модуль крупності - не менше або дорівнює 3.8;  - вміст глини в грудках - 0;  - насипна густина у сухому стані - не менше 1280 кг/мᶟ;  - вміст зерен сторонніх гірських порід - не більше 0,5; |