ЗАТВЕРДЖЕНО	
 	 	
 	КЗ "Тростянецька селищна публічна бібліотека"	
 	( назва організації, що затверджує )	
 	Директор                     Дереш М.Б.   	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“29” березня 2023 р.	

Технічні вимоги 	
 	 	
                                                         на капітальний ремонт перший поверх	
 	 	
                                                                        Умови виконання робіт 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Розділ №1.  Двері	 	 	 	
1	Знімання дверних полотен	 м2	2,2	 	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	1	 	
3	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	м2	2,2	 	
4	Блоки дверні металеві однопольні глухі з МДФ
накладкою (2200х1000 мм), площа 2,2 м2	шт	1	 	
5	Піна монтажна	л	1	 	
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	м2	1,68	 	
7	Блоки двернi однопольнi з металопластика для
громадських будівель заповнені сендвіч-плитою та
непрозорим склом  (800х2100 мм), площа 1,68 м2	шт	1	 	
 	Розділ №2.  Стелі	 	 	 	
8	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	20,91	 	
9	Листи гiпсокартоннi, товщина 9,5 мм вологостійкий	м2	21,96	 	
10	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	20,91	 	
11	Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29	кг	37,64	 	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,91	 	
13	Фарба водоемульсійна Снєжка Еко, бiла	кг	14,43	 	
14	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	51,6	 	
15	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	51,6	 	
16	Плити підвісних стель типу "Армстронг" 600х600 мм	м2	49,64	 	
 	Розділ №3.  Стіни	 	 	 	
17	Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією  у
житлових і громадських будівлях	м2	6,1	 	
18	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	12,81	 	
19	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	107,7	 	
20	Клей для гіпсокартона KNAUF Perlfix	кг	538,5	 	
21	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	113,09	 	

1	2	3	4	5	
22	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	107,7	 	
23	Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29	кг	193,86	 	
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	107,7	 	
25	Фарба водоемульсійна Снєжка Еко, бiла	кг	67,851	 	
 	Розділ №4.  Підлоги	 	 	 	
26	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	37,7	 	
27	Плитки плінтусні	м	38,08	 	
 	Розділ №5.  Електромонтажні роботи	 	 	 	
28	Установлення щитків групових масою до 3 кг у готовій
ніші або на стіні	шт	1	 	
29	Щиток пластиковий на 8 модулів	шт	1	 	
30	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	шт	4	 	
31	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний
струм 10А	шт	2	 	
32	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний
струм 16А	шт	2	 	
33	Прокладання проводів при схованій проводці в
гофрованих трубах	м	40	 	
34	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	63	 	
35	Труби гофровані, діаметр 20 мм	м	40	 	
36	Кабель ВВПнг LS-3х1,5 мм2	м	40	 	
37	Кабель ВВПнг LS-3х2,5 мм2	м	63	 	
38	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці
1-клавішних	шт	2	 	
39	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1-
клавiшний з монтажною коробкою	шт	2	 	
40	Заміна штепсельних розеток утопленого типу при
схованій проводці	шт	20	 	
41	Розетка штепсельна утопленого типу одинарна	шт	11	 	
42	Розетка штепсельна утопленого типу подвійна	шт	7	 	
43	Розетка штепсельна утопленого типу потрійна	шт	1	 	
44	Розетка із гніздом HDMI утопленого типу одинарна	шт	1	 	
45	Коробка установочна, діам. 60 мм	шт	30	 	
46	Коробка розгалужувальна, діам. 80 мм	шт	4	 	
47	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	10	 	
48	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	1	 	
49	Свiтильник LED, IP 67	шт	1	 	
50	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	12	 	
51	Світильники для підвісних стель "Армстронг"
(600х600мм)	шт	12	 	
 	Розділ №6.  Інші роботи	 	 	 	
52	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше
пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	3,36	 	
53	Фарба олійна для радіаторів Farbex	кг	0,84	 	
54	Установлення радіаторних решіток	шт	7	 	
55	Решiтка вентиляційна для радіаторів опалення 800х600
мм	шт	7	 	
56	Навантаження сміття вручну	 т	0,108	 	

1	2	3	4	5	
57	Перевезення сміття до 5 км	т	0,108