Технічне завдання |

на поточний середній ремонт проїзної частини та тротуару пров. Гоголя від перехрестя з вул. Січових
Стрільців до перехрестя з вул. Горького в м. Шепетівка Хмельницької області

Умови виконання робіт
Об'єми робіт

№
п/п

Найменування робіт та витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5

1

Вирізування сухих гілок з використанням
автогідропідіймача  на деревах з діаметром стовбура до
350 мм, до 15 зрізів

дерево

6

2

Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня,
діаметр стовбурів до 16 см

шт

1

3

Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами
потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 20 см

шт

1

4

Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної
від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см

шт

1

5

Навантажування або розвантажування колод та пнів
загальною масою вантажу, що підіймається 1,0 т

т

0,3

6

Перевезення лісоматеріалів транспортом загального
призначення з напівпричіпом на вiдстань 3 км

т

0,3

7

Корчування пнів у ґрунтах природного залягання
викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79
кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів
до 24 см

пнів

1

8

Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-
збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.],
діаметр пнів до 24 см

пнів

1

9

Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79
кВт [108 к.с.]

ям

1

10

Навантажування або розвантажування колод та пнів
загальною масою вантажу, що підіймається 1,0 т

т

0,25

11 | Перевезення сміття до 3 км | т | 0,25 |
12 | Підняття люків оглядових колодязів на проектну відмітку | шт | 1 |
13 | Навантаження металобрухту вручну | т | 0,13 |

14

Перевезення металоконструкцій важкого та легкого
типів транспортом загального призначення на вiдстань
10 км

т

0,13

15 | Розбирання бортових каменів | м | 8 |

16

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

т

1,44

17 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,44 |
18 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 0,84 |
19 | Навантаження сміття вручну | т | 1,93 |
20 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,93 |

21

Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при
переміщенні до 10 м, група ґрунту 1

м3

98,4

1 | 2 | 3 | 4 | 5

22

Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1

м3

93,4

23 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 112,08 |

24

Розрівнювання грунту механізованим способом, група
ґрунту 1 (5 м3/0,15 м = 33,3 м2)

м2

33,3

25

Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група
ґрунту 2

м3

13,33

26

Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2

м3

43,98

27 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 78,72 |

28

Планування площ механізованим способом, група
ґрунту 2

м2

224,9

29

Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2

м3

80,65

30 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 141,14 |

31

Планування площ механізованим способом, група
ґрунту 2

м2

278,1

32

Розробка ґрунту у відвалі екскаваторами місткістю
ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-
самоскиди, група ґрунту 2

м3

29,68

33 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 51,95 |

34

Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при
переміщенні до 10 м, група ґрунту 2

м3

126,82

35

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2

м3

115,29

36 | Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах | м3 | 57,64 |

37

Планування площ механізованим способом, група
ґрунту 2

м2

411

38

Виправлення профілю основ щебеневих без додавання
нового матеріалу

м2

1786,2

39

Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піщано-гравійної суміші

м3

339,37

40 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,979 |

41

Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих
асфальтобетонних сумішей

м2

1553,2

42

На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-43-1 (приведено до 5 см)

м2

1553,2

43

Приготування щебенево-піщаних сумішей на
майданчику механізовано

м3

19,9

44 | Навантажування суміші | м3 | 19,9 |

45

Улаштування тонкошарового покриття машиною,
верхнього шару товщиною 10 мм

м2

1553,2

46

Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних
сумішей оптимального гранулометричного складу
двошарових, нижній шар товщиною 12 см

м2

224,9

1 | 2 | 3 | 4 | 5

47

На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття
з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до
норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (приведено до 21 см)

м2

224,9

48

Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних
сумішей оптимального гранулометричного складу
двошарових, верхній шар товщиною 10 см

м2

213,9

49

На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття
з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до
норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (приведено до 19 см)

м2

213,9

50 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,131 |

51

Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих
асфальтобетонних сумішей

м2

205,3

52

На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-43-1 (приведено до 5 см)

м2

205,3

53

Приготування щебенево-піщаних сумішей на
майданчику механізовано

м3

2,63

54 | Навантажування суміші | м3 | 2,63 |

55

Улаштування тонкошарового покриття машиною,
верхнього шару товщиною 10 мм

м2

205,3

56

Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з
лотків відкритих на узбіччях

м3

0,85

57

Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з
лотків в укосах насипу

м

4,32

58

Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з
гасителів

шт

1

59 | Улаштування щебеневої підготовки | м3 | 21,08 |

60

Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з
лотків поздовжніх зі збірного бетону

м3

28,1

61

Розробка ґрунту у відвалі екскаваторами місткістю
ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-
самоскиди, група ґрунту 2

м3

36,79

62 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 64,38 |

63

Розрівнювання ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт
при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2

м3

36,43

64

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2

м3

33,12

65 | Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах | м3 | 16,56 |

66

Планування площ механізованим способом, група
ґрунту 2

м2

276

67

Планування укосів насипів екскаватором-
планувальником, група ґрунтів 2

м2

102

68

Розробка ґрунту у відвалі екскаваторами місткістю
ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-
самоскиди, група ґрунту 1

м3

59,54

69 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 71,45 |

70

Насування рослинного ґрунту бульдозерами потужністю
59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1

м3

56,7

71 | Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав | м2 | 276 |

72

Укріплення укосів земляних споруд посівом
багаторічних трав механізованим способом

м2

102

73 | Полив посівів трав водою | м2 | 378 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5

74

Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних
сумішей оптимального гранулометричного складу
двошарових, нижній шар товщиною 12 см

м2

278,1

75

На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття
з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до
норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (приведено до 21 см)

м2

278,1

76

Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних
сумішей оптимального гранулометричного складу
двошарових, верхній шар товщиною 10 см

м2

248,3

77

На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття
з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до
норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (приведено до 19 см)

м2

248,3

78 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,13 |

79

Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих
асфальтобетонних сумішей

м2

206,9

80

На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-43-1 (приведено до 5 см)

м2

206,9

81

Приготування щебенево-піщаних сумішей на
майданчику механізовано

м3

2,65

82 | Навантажування суміші | м3 | 2,65 |

83

Улаштування тонкошарового покриття машиною,
верхнього шару товщиною 10 мм

м2

206,9

84

Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних
сумішей  оптимального гранулометричного складу
одношарових, товщиною 12 см

м2

48

85

На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття
з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до
норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (приведено до 15 см)

м2

48

86 | Улаштування основи із ЩПС | м3 | 11,2 |

87

Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів

м

280

88 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 276 |
89 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із ЩПС | м2 | 411 |

90

Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]

м2

411

91

Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення
[ФЭМ]

м різу

156

92 | Улаштування тактильних смуг "зрізаних конусів" | м2 | 18 |

93

Планування площ механізованим способом, група
ґрунту 2

м2

215

94

Розробка ґрунту у відвалі екскаваторами місткістю
ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-
самоскиди, група ґрунту 1

м3

33,86

95 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 40,63 |

96

Насування рослинного ґрунту бульдозерами потужністю
59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1

м3

32,25

97 | Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав | м2 | 82 |

98

Укріплення укосів земляних споруд посівом
багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну

м2

133

99 | Полив посівів трав водою | м2 | 215 |
100 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | шт | 11 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5

101

При установленні додаткових щитків додавати до норм
18-61-1, 18-61-2, 18-61-3

шт

13

102

Розмічання [точкування] покриття автомобільної дороги
вручну

км лінії

0,28116

103

Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки
пластиком холодного нанесення маркірувальними
машинами, тип лінії 1.1

км лінії

0,08

104

Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки
пластиком холодного нанесення маркірувальною
машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.6

км

0,144

105

Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки
пластиком холодного нанесення маркірувальною
машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.7

км

0,05716

106

Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки
пластиком холодного нанесення маркірувальними
машинами за трафаретом, тип лінії 1.12, 1.14.1, 1.14.2

м2

37,7

Склав | | О. О. Гріненко
| [посада, підпис (ініціали, прізвище)] | |
Перевірив | | В. В. Лебедь
| [посада, підпис (ініціали, прізвище)] | |