Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

***РЕТРАНСЛЯТОР HYTERA PD-985 UHF***

**Діапазон частот ДМВ**: 400 - 470 МГц

**Пропускна здатність** каналу до 1024

**Ємність зони** 64 (максимум 256 каналів кожна)

**Інтервал каналів** 12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц

**Робоча напруга** 7,4 В (номінальна)

**Батареї**

(5-5-90 Робочий цикл, висока потужність TX)

Літієвий акумулятор високої ємності 2000 мАг

Стабільність частоти ± 0,5 проміле

**Розміри (Ш × В × Г)** (зі стандартною, без антени) 131 × 54,5 × 36мм

**Вага** (з антеною & стандартна батарея) 335 г

**РК-дисплей** 160 x 128 пікселів, 65535 кольорів