Додаток 2

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

до предмету закупівлі: **радіостанція портативна MOTOROLA DP 4801е UHF – діапазону з ключем захисту AES 256 та 1 додатковою акумуляторною батареєю Impres 2450mAh**

 по коду ДК:021:2015: 32230000-4 апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Місце постачання** **(адреса та об’єкт Споживача)** | **Кількість** **(комплектів)** |
| 1 | 79060, Україна, Львівська область, місто Львів  | **20** |

1. Назва та адреса Замовника: Військова частина 3002 Національної гвардії України, місто Львів.

2. Джерело фінансування: кошти загального фонду державного бюджету.

3. Загальна кількість складає – **20 комплектів.**

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: **533 000 грн. 00 коп.**

5. Вартість постачання товару повинна включати усі витрати Учасника закупівлі**.**

6. Термін постачання товару: **партіями, за заявками Замовника (**що погоджуються сторонами), але **не пізніше 01.10.2024.**

**7. Під час надання цінової пропозиції товару слід звернути УВАГУ на режим звільнення від оподаткування ПДВ, встановлений підпунктом 5 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ.**

**Вимоги :**

радіостанція портативна MOTOROLA DP 4801е UHF – діапазону з ключем захисту AES 256 та 1 додатковою акумуляторною батареєю Impres 2450mAh – 20 комплектів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Діапазон робочих частот: | 403-470 MHz |
| Потужність передавача, макс | 5 W |
| Потужність передавача, мін | 1 W |
| Програмування кроку сітки частот: | 12.5, 20, 25 kHz |
| Кількість каналів | 1000 |
| Шифрування радіоканалу:  | криптографічний захист інформації за алгоритмами: AES з довжиною ключа 256 біт |
| Відповідність стандарту/протоколу:  | ETSI TS 102 361-1, -2, -3, -4;DMR Tier II, III |
| Діапазон робочих температур:  | від -30 °С до +60 °С |
| GNSS Support | GPS, GLONASS |
| Сумісність з акумуляторами | Сумісність з акумуляторами Motorola |
| Батарея в комплекті: | IMPRES Li-Ion 2450mAh IP68 Battery |
| Розміри радіостанції з батареєю (В x Ш x Г) | 130 x 55 x 40 mm |
| Вага з батареєю | 320+/-2g |
| Час роботи в цифровому / аналоговому режимі | 21.5 / 16.5 hrs |
| Наявність технології Impres | Обов’язково |
| Додаткова батарея: | IMPRES Li-Ion 2450mAh IP68 Battery |
| Час роботи в цифровому / аналоговому режимі, не менше | 21.5 / 16.5 hrs |
| Наявність технології Impres | Обов’язково |

Загальні вимоги:

Зазначена радіостанція повинна бути з встановленими ліцензійними ключами алгоритму шифрування AES 256. Рік виготовлення товару не раніше 2021 року. Товар повинен бути новим та таким що не перебував у використанні.

Комплектність портативної радіостанції UHF діапазону:

- прийомо-передавач з активованими вищезазначеними функціями – 1 од.;

- антена 403-470 МГц – 1 од.;

- заглушка (кришка) гнізда для підключення гарнітури – 1 од.;

- кліпса – 1 од.;

- зарядний пристрій з блоком живлення – 1 од.;

- ремінець для переноски – 1 од.;

- карабін – 1 од.;

- акумуляторна батарея IMPRES Li-Ion 2450mAh IP68 Battery – 2 од.;

- упаковка виробника.

- гарнітура прихованого управління

Кількість Товару: 20 комплектів

**Гарантійні зобов’язання**:

* Учасник гарантує, що якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам.
* Термін гарантійного обслуговування повинен становити: 1 рік в офіційному сервісному центрі виробника в Україні.
* Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним (якісним) умовам, Учасник зобов’язаний його замінити. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати, тощо) несе Постачальник.

Фінансові умови контракту: оплата після поставки.

 **Ми (Я), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні, якісні вимоги Замовника, зазначені у Вимогах до предмета закупівлі.**

 **Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(підпис) (прізвище та ініціали)

М.П*.*