**Додаток 3**

*до тендерної документації на закупівлю –*

*Вугілля кам’яне*

*(код ДК 021:2015: 09110000-3 - Тверде паливо)*

**Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі**

*Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретнее місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».*

1. Вугільна продукція, що є предметом закупівлі, повинна відповідати діючим державним стандартам та вимогам Замовника. На підтвердження відповідності надається сертифікат (-и) генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугільну продукцію, що є предметом закупівлі, виданий ТК-92 "Вугілля та продукти його перероблення" або ВП "УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ" ДП "НТЦ "ВУГЛЕІННОВАЦІЯ".

2. Учасник надає інформацію (складену учасником в довільній формі) про те, що технічні, якісні характеристики товару, що пропонується для постачання, відповідатимуть встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

3. Якщо учасник процедури закупівлі не являється виробником вугілля в складі пропозиції надається підтвердження наявності діючих договірних відносин з виробником товару або постачальником, що здійснює реалізацію та відвантаження вугілля, що є предметом закупівлі, на користь такого учасника.

4. Учасник надає довідку (складену учасником в довільній формі) про виробника вугільної продукції (назва, країна, код ЄДРПОУ, місцезнаходження) або посвідчення якості на вугільну продукцію, що є предметом закупівлі, в якому зазначено назву підприємства - виробника *(в розумінні даної документації «виробником вугілля» вважається особа (юридична чи фізична), яка видобуває та/або переробляє та/або збагачує та/або сортує вугілля).*

5. **Технічна специфікація:**

1) Вугілля кам’яне ДГ 13-25 – 18,0 тонн.

згідно ДСТУ 7146:2010:

- зольність на сухий стан палива – не більше ніж 13%,

- загальна волога на робочий стан палива – не більше ніж 12%,

- нижча теплота згорання на робочий стан палива - не менше ніж 5700 ккал/кг;

6. Строк (термін) поставки (передачі) товару: **до 31.08.2023 р.**

7. Місце поставки (передачі) товару: вул. Шкільна,30, с. Рахни - Лісові, Тульчинського району, Вінницької області.