**Додаток №3**

**До тендерної документації**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

***Технічні вимоги до товару***

***Стіл універсальний СТ-У***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням |
|   |                                       1.  Загальні вимоги |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | Наявність |
| 1.2 | Гарантійний термін експлуатації обладнання  з моменту введення в експлуатацію | 12 місяців |
| 1.3 | Термін служби виробу | Не менше 5 років |
| 1.4 | Гарантійний лист виробника або уповноваженого представника виробника на території України в якому підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією В гарантійному листі повинно бути обов’язково посилання на Замовника торгів та номер оголошення | Надати копію відповідного документу |
| 1.5 | Паспорт або інструкція користувача  | Надати копію |
| 1.6 | Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або ведений в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку | Наявність  у реєстрі “Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг” |
|   | 2. Технічні характеристики |
| 2.1 | Ширина  | 1200мм |
| 2.2 | Глибина | 600 мм |
| 2.3 | Висота | 750 мм |
| 2.4 | Опис виробу   | В основі столу каркас, виготовлений з металевих труб 25\*25мм, з порошковою фарбою світло сірого кольору. Стіл комплектується двома висувними шухлядами  з ламінованої деревностружкової  плити завтовшки 16 мм. Всі фасади оздоблені АВС кромкою ПВХ товщиною 2 мм в колір ДСП. Ручки довжиною 128мм. Матеріал робочоі поверхні столу - стільниця з пластиковим покриттям.Використовується Стяжна система мініфікс з болтами і эксцентриками. В комплекті використовуються конфірмати та декоративні заглушки, що відповідають кольору  ДСП.  |
| 2.5 | Матеріал ніжки | Регульовані ніжки висотою 5-20мм. |
| 2.6 | Матеріал виробу  | Металл/ЛДСП/стільниця |
| 2.7 | Допустиме навантаження  | Не більше 100 кг |
| 2.8 | Вага виробу | Не більше 40 кг |
| 2.9 | Матеріал ручок | Метал/алюміній  |
| 2.10 | Матеріал корпусу | Метал/ЛДСП |
| 2.11 | Матеріал стільниці | Стільниця з пластиковим покриттям (постформінг) |
| 2.12 | Колір ніжок | Чорний |

***Технічні вимоги до товару***

***Стійка приладова***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням |
|   |                                       1.  Загальні вимоги |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | Наявність |
| 1.2 | Гарантійний термін експлуатації обладнання  з моменту введення в експлуатацію | 12 місяців |
| 1.3 | Термін служби виробу | Не менше 5 років |
| 1.4 | Гарантійний лист виробника або уповноваженого представника виробника на території України в якому підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією В гарантійному листі повинно бути обов’язково посилання на Замовника торгів та номер оголошення | Надати копію відповідного документу |
| 1.5 | Паспорт або інструкція користувача  | Надати копію |
| 1.6 | Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або ведений в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку | Наявність  у реєстрі “Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг” |
|   | 2. Технічні характеристики |
| 2.1 | Ширина  | 1200мм |
| 2.2 | Глибина | 250 мм |
| 2.3 | Висота | 880 мм |
| 2.4 | Опис виробу   | В основі столу каркас, виготовлений з металевих труб 25\*25мм, з порошковою фарбою світло сірого кольору. Стійка комплектується двома полками з ламінованої деревностружкової  плити завтовшки 16 мм. Всі фасади оздоблені АВС кромкою ПВХ товщиною 2 мм в колір ДСП. Матеріал робочоі поверхні столу - Ламінована ДСП товщиною 16мм.Використовується Стяжна система мініфікс з болтами і эксцентриками. В комплекті використовуються конфірмати та декоративні заглушки, що відповідають кольору  ДСП.  |
| 2.5 | Матеріал ніжки | - |
| 2.6 | Матеріал виробу  | Металл/ЛДСП/ |
| 2.7 | Допустиме навантаження  | Не більше 50 кг |
| 2.8 | Вага виробу | Не більше 25 кг |
| 2.9 | Матеріал ручок | -  |
| 2.10 | Матеріал корпусу | Метал/ЛДСП |
| 2.11 | Матеріал стільниці | ЛДСП 16мм |

***Технічні вимоги до товару***

Столик маніпуляційний СТ-М

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням |
|   |                                       1.  Загальні вимоги |   |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | Наявність |
| 1.2 | Висновок та протокол  державного інституту визначення біоцидних властивостей зразку фарби RAL 9003, що виданий виробнику меблів | Наявність |
| 1.3 | Гарантійний термін експлуатації обладнання  з моменту введення в експлуатацію | 18 місяців |
| 1.4 | Термін служби виробу | Не менше 5 років |
| 1.5 | Гарантійний лист від виробника або офіційного представника в Україні про можливість постачання продукції  | надати копію відповідного документу |
| 1.6 | Паспорт або інструкція користувача  | Надати копію |
| 1.7 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. | Надати копію |
| 1.8 | Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 | Надати копію |
| 1.9 | Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичнї техніки та виробів медичного призначення та/або веденний в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку | Наявність  у реєстрі «»Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» |
| 1.10 | Дозвіл та його додатки на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  стаціонарними джерелами  | Надати копію  |
| 1.11 | Сертифікат ISO 13485:2016 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання у  сфері: Проектування, виробництво та реалізація медичних меблів | Наявність, надати копію відповідного документу |
|   |                         2. Технічні характеристики |   |
| 2.1 | Довжина  | 720 мм |
| 2.2 | Ширина | 450 мм |
| 2.3 | Висота | 798 мм |
| 2.4 | Висота від підлоги до нижньої полиці  | 149 мм |
| 2.5 | Висота від підлоги до верхньої полиці | 719 мм |
| 2.6 | Ящик | Стіл укомплектований металевим ящиком із полімерним покриттям. |
| 2.7 | Матеріал каркасу | Металева труба 20х20х1,2 полімерне покриття. |
|   | Опора | Каркас має опору у вигляді чотирьох колещат діаметром 40 мм, двоє з яких блокуються |
| 2.8 | Полиці | металеві із полімерним покриттям |
| 2.9 | Допустиме навантаження на полицю | Не більше 10 кг |
| 2.10 | Допустиме навантаження на ящик  | Не більше 5 кг |
| 2.11 | Вага виробу | 23 кг |
| 2.12 | Колір | Білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями |

***Технічні вимоги до товару***

***Шафа для господарського інвентарю***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням |
|   | ***1.  Загальні вимоги*** |   |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | Наявність |
| 1.2 | Гарантійний термін експлуатації обладнання  з моменту введення в експлуатацію | 12 місяців |
| 1.3 | Термін служби виробу | Не менше 5 років |
| 1.4 | Гарантійний лист виробника або уповноваженого представника виробника на території України в якому підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією В гарантійному листі повинно бути обов’язково посилання на Замовника торгів та номер оголошення | Надати копію відповідного документу |
| 1.5 | Паспорт або інструкція користувача  | Надати копію |
| 1.6 | Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичнї техніки та виробів медичного призначення та/або веденний в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку | Наявність  у реєстрі «»Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» |
|   | ***2. Технічні характеристики*** |   |
| 2.1 | Ширина | 900мм |
| 2.2 | Глибина | 550 мм |
| 2.3 | Висота | 1800 мм |
| 2.4 | Опис виробу | В основі шафи щитова конструкція з ламінованої деревностружкової  плити завтовшки 16 мм. Всі робочі торці корпусу обклеєні кромкою ПВХ товщиною 0,6 мм. Фасади шафи оздоблені кромкою товщиною 2 ммШафа оснащена містким відділенням з поличками, прихованими за двостулковими розпашними дверцятами. Використовується стяжна система мініфікс з болтами і эксцентриками. В комплекті використовуються конфірмати та декоративні заглушки, що відповідають кольору  ДСП. Ручки довжиною 128 мм |
| 2.5 | Опора | Регульовані Металеві ніжки висотою 100мм |
|   | Матеріал виробу | Ламінована деревностружкова  плита завтовшки 16 мм. |
| 2.7 | Матеріал корпусу | Ламінована деревностружкова  плита завтовшки 16 мм. |
| 2.8 | Матеріал фасаду | Ламінована деревностружкова  плита завтовшки 16 мм. |
| 2.9 | Допустиме навантаження на полицю | Не більше 10 кг |
| 2.10 | Вага виробу | Не більше 25 кг |
| 2.11 | Кількість полиць | 5 |
| 2.12 | Матеріал ручок | Метал/алюміній |

***Технічні вимоги до товару***

***Шафа для одягу***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням |
|   | ***1.  Загальні вимоги*** |   |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | Наявність |
| 1.2 | Гарантійний термін експлуатації обладнання  з моменту введення в експлуатацію | 12 місяців |
| 1.3 | Термін служби виробу | Не менше 5 років |
| 1.4 | Гарантійний лист виробника або уповноваженого представника виробника на території України в якому підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією В гарантійному листі повинно бути обов’язково посилання на Замовника торгів та номер оголошення | Надати копію відповідного документу |
| 1.5 | Паспорт або інструкція користувача  | Надати копію |
| 1.6 | Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичнї техніки та виробів медичного призначення та/або веденний в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку | Наявність  у реєстрі «»Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» |
|   | ***2. Технічні характеристики*** |   |
| 2.1 | Ширина | 900мм |
| 2.2 | Глибина | 550 мм |
| 2.3 | Висота | 2000 мм |
| 2.4 | Опис виробу | В основі шафи щитова конструкція з ламінованої деревностружкової  плити завтовшки 16 мм. Всі робочі торці корпусу обклеєні кромкою ПВХ товщиною 0,6 мм. Фасади шафи оздоблені кромкою товщиною 2 ммШафа оснащена містким відділенням з двома поличками, прихованими за одностулковими розпашними дверцятами. Використовується стяжна система мініфікс з болтами і эксцентриками. В комплекті використовуються конфірмати та декоративні заглушки, що відповідають кольору  ДСП. Ручки довжиною 128 мм |
| 2.5 | Опора | Царга |
|   | Матеріал виробу | Ламінована деревностружкова  плита завтовшки 16 мм. |
| 2.7 | Матеріал корпусу | Ламінована деревностружкова  плита завтовшки 16 мм. |
| 2.8 | Матеріал фасаду | Ламінована деревностружкова  плита завтовшки 16 мм. |
| 2.9 | Допустиме навантаження на полицю | Не більше 10 кг |
| 2.10 | Вага виробу | Не більше 25 кг |
| 2.11 | Кількість полиць | 2 |
| 2.12 | Матеріал ручок | Метал/алюміній |

***Технічні вимоги до товару***

Шафа медична для ліків та інструментів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням |
|   |                                       1.  Загальні вимоги |   |
| 1.1 | Висновок та протокол  державного інституту визначення біоцидних властивостей зразку фарби RAL 9003, що виданий виробнику меблів | Наявність |
| 1.2 | Сертифікат відповідності | Наявність |
| 1.3 | Гарантійний термін експлуатації обладнання  з моменту введення в експлуатацію | 18 місяців |
| 1.4 | Термін служби виробу | Не менше 5 років |
| 1.5 | Гарантійний лист від виробника або офіційного представника в Україні про можливість постачання продукції  | надати копію відповідного документу |
| 1.6 | Паспорт або інструкція користувача  | Надати копію |
| 1.7 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. | Надати копію |
| 1.8 | Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 | Надати копію |
| 1.9 | Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичнї техніки та виробів медичного призначення та/або веденний в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку | Наявність  у реєстрі «»Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» |
| 1.10 | Дозвіл та його додатки на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  стаціонарними джерелами  | Надати копію  |
| 1.11 | Сертифікат ISO 13485:2016 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання у  сфері: Проектування, виробництво та реалізація медичних меблів | Наявність, надати копію відповідного документу |
| 1.12 | Сертифікат якості  | Наявність, надати копію відповідного документу |
|   |                         2. Технічні характеристики |   |
| 2.1 | Довжина  | 900 мм |
| 2.2 | Ширина | 400 мм |
| 2.3 | Висота | 1600 мм |
| 2.4 | Виріб | Має верхню секцію з металевими боковими та заднею стінками та, скляними дверцятами та двома металевими поличками.Та нижню секцію виготовлену у форматі двох сейфів з металевими стінками, дверцятами та однієї металевої полиці. |
| 2.5 | Висота від підлоги до нижньої поперечини каркасу | 81,5 мм |
| 2.6 | Висота нижньої секції шафи  | 580 мм |
| 2.7 | Висота верхньої секції шафи | 880 мм |
| 2.8 | Шафа комплектується ніжками які регулюються від: | +18 мм до +30 мм |
| 2.9 | Дверцята верхньої секції | Виготовлені із скла товщиною 5 встановлюються на металеві петлі замикаються на магнитні утримувачі |
| 2.10 | Дверцята нижньої секції | Виготовлені з листового металу товщиною 1мм з полімерним покриттям, кожна має замок. |
| 2.11 | Бокові та задня стінка | Бокові стінки верхньої та нижньої секцій та задні стінки шафи вироблені з металевого листа 0.8 мм та мають полімерне покриття. |
| 2.12 | Матеріал каркасу | Металева труба 20х20х1,2 мм |
| 2.13 | У верхній секції встановлені 2 полички | Виготовлені з металевого листа товщиною 0,8 та мають полімерне покриття.  |
| 2.14 | У нижніх секціях встановлені по 1 поличці | Виготовлені з металевого листа товщиною 0,8 та мають полімерне покриття.Може бути встановлена у двох різних положеннях |
| 2.15 | Допустиме навантаження на полку | Не більше 10 кг |
| 2.16 | Вага виробу | 60 кг |
| 2.17 | Колір каркасу | Білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями |

***Технічні вимоги до товару***

1. 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням |
|  |  1. Загальні вимоги |  |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | надати копію відповідного документу |
| 1.2 | Гарантійний термін експлуатації обладнання обладнання з моменту введення в експлуатацію | 18 місяців |
| 1.3 | Термін служби виробу | Не менше 5 років |
| 1.4 | Гарантійний лист від виробника або офіційного представника в Україні про можливість постачання продукції  | надати копію відповідного документу |
| 1.5 | Паспорт або інструкція користувача  | Надати копію |
| 1.6 | Висновок та протокол державного інституту визначення біоцидних властивостей зразку фарби RAL 9003, що виданий виробнику меблів | надати копію відповідного документу з додатками |
| 1.7 | Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 | Наявність, надати копію відповідного документу |
| 1.8 | Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичнї техніки та виробів медичного призначення та/або веденний в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку | Наявність у реєстрі «»Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» (надати лист підтвердження в довільній формі від виробника) |
| 1.9 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. | надати копію відповідного документу з додатками |
| 1.10 | Дозвіл та його додатки на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  | Наявність, надати копію відповідного документу |
| 1.11 | Сертифікат якості  | Наявність, надати копію відповідного документу |
| 1.12 | Сертифікат ISO 13485:2016 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання у сфері: Проектування, виробництво та реалізація медичних меблів | Наявність, надати копію відповідного документу |
|  |  2. Технічні характеристики |  |
| 2.1 | Довжина  | 900 мм |
| 2.2 | Ширина | 412 мм |
| 2.3 | Висота | 1600 мм |
| 2.7 | Розмір полиці (довжина\*ширина), мм | 880\*360 |
| 2.8 | Шафа комплектується ніжками які регулюються від: | +18 мм до +30 мм |
| 2.9 | Дверцята  | дверцята ліві металеві зі скляним вікномдверцята праві металеві зі скляним вікном |
| 2.10 | Стінки | Стінки шафи вироблені з металевого листа товщиною 0,8 мм |
| 2.11 | Матеріал каркасу | Виготовлений з металевого листа та металевої труби 20х20х1,2 мм.  |
| 2.12 | Допустиме навантаження на полицю | 10 кг |
| 2.14 | Матеріал полиці | Виготовлена з металевого листа товщиною 0,8 мм, посилена профільною металевою конструкцією, та має полімерне покриття. |
| 2.15 | Вага виробу | 64 кг |
| 2.16 | Колір каркасу | Білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями |