**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Ремонт теплових мереж КП КМР «Кам’янська теплопостачальна компанія» на ділянках:

ТК-Л1/13-9-ТК-Л1/13-9-1, ТК-Л1/13-10-ТК-Л1/13-10-1, що здійснюється в 2023 роцi

**ДК 021:2015 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення**

1. Надання послуг здійснюється матеріалами та технічними засобами Виконавця.

2. Виконавець гарантує надання послуг у повному обсязі відповідно до переліку послуг.

3. Надані послуги приймаються Замовником з обов’язковим складанням акту здавання-приймання наданих послуг, який підписується уповноваженими представниками Замовника і Виконавця.

4. Ціна пропозиції Учасника повинна включати вартість всіх ресурсів, які будуть використовуватись під час виконання послуг, а також витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, сплату податків та зборів.

5. Термін надання послуг: з моменту укладання договору до 31.12.2023 року включно.

6. Розрахунки за надані послуги здійснюються протягом 120-ти календарних днів з дати підписання акту здавання-приймання наданих послуг на підставі виставленого Виконавцем рахунку. Для зняття у подальшому питань до замовника, у разі затримки надання фінансування даної закупівлі, учасник в складі тендерної пропозиції надає лист-згоду щодо можливості надання послуг з відтермінуванням платежу до ста двадцяти календарних днів без припинення надання послуг.

7. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- кошторисну документацію - має бути розроблена відповідно до чинного законодавства, в програмному комплексі АВК-5 (останньої версії), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником у складі:

 - Договірної ціни;

 - Дефектний акт;

 - Локальних кошторисів;

 - Підсумкова відомість ресурсів;

 - Пояснювальна записка;

 - Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;

 - Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати

- гарантійний лист щодо якості запропонованих матеріалів та засобів, які будуть використовуватися при здійснення ремонту предмету закупівлі.

- лист погодження з технічною специфікацією до предмета закупівлі, а саме з видами послуг, їх кількістю та їх одиницею виміру, які перелічені у таблиці нижче, подається у складі тендерної пропозиції.

- гарантійний лист, що якість послуг, які будуть надаватися будуть відповідати нормам чинного законодавства.

8. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля). Надати у складі тендерної документації довідку застосування заходів із захисту довкілля.

9. Надання послуг виконавець здійснює зі своїх матеріалів та своїми засобами, використовуючи при цьому матеріали, що не були в експлуатації. З метою запобігання надмірних та додаткових витрат Замовника та забезпечення якісного ремонту, при наданні послуг Учасник, у складі тендерної пропозиції, повинен надати відповідний сертифікат якості на трубу (надати завірені належним чином сертифікати відповідності виданим органом, технічна компетентність з сертифікації якого підтверджується відповідно оформленою копією Атестату акредитації, чи декларацію постачальника про відповідність згідно ДСТУ ISO/ІЕС 17050-1:2006 вказаним ДСТУ).

10. У зв’язку із стислими строками надання послуг та впевненістю Замовника у якісному наданні послуги, у складі тендерної пропозиції, повинен надати гарантійний лист, щодо наявності матеріалів для надання даної послуги.

11. Перелік послуги з ремонту теплових мереж КП КМР «Кам’янська теплопостачальна компанія» на ділянках: ТК-Л1/13-9-ТК-Л1/13-9-1, ТК-Л1/13-10-ТК-Л1/13-10-1, що здійснюється в 2023 роцi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування послуг | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, групаґрунту 2 |  м3 | 1184,22 |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 мбез кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  м3 | 35,53 |
| 3 | Зворотнє засипання ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 у вiдвал, групаґрунту 1 |  м3 | 1219,75 |
| 4 | Демонтаж плит перекриття каналiв площею до 5 м2 | шт | 86 |
| 5 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 | шт | 86 |
| 6 | Демонтаж трубопроводiв у непрохiдних каналах приумовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150град.С, дiаметр труб 400 мм | м | 516 |
| 7 | Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах приумовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150град.С, діаметр труб 400 мм | м | 516 |

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.