**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі)

**Квадрокоптер FPV або еквівалент** **ДК 021:2015: 34710000-7 — Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування Товару** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| **1.** | **Квадрокоптер FPV або еквівалент** ***Обґрунтування*** *необхідності закупівлі товару даної моделі – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника* | **шт.** | **60** |

**Технічні характеристики та вимоги до товару - Квадрокоптер FPV або еквівалент**

**Квадрокоптери FPV (або еквівалент)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вимоги Замовника** | **Характеристики товару****Згідно документації** | **Характеристики Учасника з зазначенням фактичних характеристик** |
| Розмір | 7” дюймів |  |
| Кількість двигунів | 4 |  |
| Матеріал рами\*\* | Карбон |  |
| Відеозв’язок\* | 5.8 ГГц не менше 2500mW |  |
| Зв’язок управління | ELRS (915MHz)  |  |
| Антена відеозв'язку\* | Антена Cherry SMA RHCP Transparent Red 160mm (чи еквівалент |  |
| Аналогова камера для FPV\*\* | 1200TVL світлочутлива (Foxeer Cat 3 чи аналог) |  |
| Двигун\* | Не гірше 2807-1300KV |  |
| Батарея\* | Не менше 8000мАг (Конфігурація - 6S2P) |  |
| Корисне навантаження  | Від 1.2кг |  |
| Тактичний радіус з корисним навантаженням  | Від 10 км |  |
| Функція перемикання каналів відеозв’язку у повітрі | ✓ |  |
| Можливість підключення ініціатора та системи скидання | ✓ |  |

**Учасник замість слів «не менше», «не гірше» повинен вказати точні характеристики. Випадку якщо буде вказано «не менше», «не гірше» така пропозиція буде відхилена.\***

**Учасник замість слів «не менше», «не гірше» повинен вказати точні характеристики. Випадку якщо буде вказано «не менше», «не гірше» така пропозиція буде відхилена.\***

**Замість «або» повинен вказати точні характеристу. Випадку якщо буде вказано два параметри, дана пропозиція буде відхилена.\*\***

1. Товар має бути укомплектований паспортом (формуляром) та настановами з експлуатування (керівництвом з експлуатації).

На весь Товар, що постачається, Продавець надає гарантійні документи. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше, ніж 12 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару.

Товар має бути новим, якісним та належно упакованим, в тому числі із супровідними документами.

 Технічні характеристики товару, запропонованого учасником, повинні відповідати технічним характеристикам, які зазначені у цій Технічній специфікації .

 Для підтвердження відповідності пропонованого Учасником товару технічним вимогам до предмета закупівлі, Учасник подає у складі пропозиції будь-який з наступних **документів від виробника: паспорт (формуляр) товару /сертифікат/ керівництво з експлуатації,** які повинні містити опис технічних характеристик товару, перелік комплектації товару, інструкцію до використання**.**

 Якщо ці документи складені іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад українською мовою.

4. Учасник разом з пропозицією повинен надати документи, що підтверджують країну походження товару.

 Не приймаються до розгляду пропозиції Учасників на товар, виготовлений в російській федерації чи білорусії чи ввезені з території цих країн!

 5. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні у 5-ти денний термін, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник;

 6. У складі пропозиції Учасник подає **порівняльну таблицю відповідності запропонованого** **товару технічним вимогам** Замовника, зазначеним у Технічній специфікації .

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, учасник має можливість і погоджується забезпечити товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

«З умовами цієї Технічної Специфікації (технічних, якісних, кількісних та інших вимог та характеристик до предмета закупівлі ознайомлений(і) та погоджуюсь(ємось)».

*Датовано: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Підпис (прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника).*

*\* Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

 *Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*наявності)*

***Звертаємо ВАШУ увагу!!!***

***Учасник, який погоджується з умовами та вимогами щодо поставки Товару, підписує дані Технічні вимоги та подає в складі своєї Тендерної пропозиції.***

***Усі посилання на конкретну торгівельну марку чи форму, патент, розміри деталей, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника — читати як вираз «або еквівалент».***