**Додаток 2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**до предмету закупівлі:**

**Послуги з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності по вул. Кайдаша смт. Вороніж Шосткинської міської територіальної громади**

**(Код згідно ДК 021:2015 – 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

Роботи виконуються в технологічному комплексі, передбачають навантаження і перевезення відповідних матеріалів, робітників, інструмента, огороджень і інших супутніх необхідних та обов’язкових робіт та витрат, витрати на проїзд.

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | *Розділ №1. Ділянка ПК 4+76 - ПК 5+96* |  |  |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 40 мм | м2 | 940 |
| 2 | Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером | м3 | 112,8 |
| 3 | Щебінь або щебінь з подрібненого цементобетону фр. 5- 40 мм. | м3 | 142,128 |
| 4 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | т | 135,36 |
| 5 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 136,7136 |
| 6 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 240 |
| 7 | Камені бортові, БР100.20.8 | шт | 240 |
| 8 | Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером | м3 | 14,4 |
| 9 | Щебінь або щебінь з подрібненого цементобетону фр. 5- 40 мм. | м3 | 18,144 |
|  | *Розділ №2. Ділянка ПК 2+44 - ПК 4+76* |  |  |
| 10 | Холодне фрезерування покриття фрезою, при глибині фрезерування 50 мм | м2 | 200 |
| 11 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм | м2 | 200 |
| 12 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 24,0 |
|  | *Розділ №3. Ділянка ПК 0+00 - ПК 2+44* |  |  |
| 13 | Виправлення профілю гравійних основ із додаванням нового матеріалу | м2 | 360 |
| 14 | Щебінь або щебінь з подрібненого цементобетону фр. 5- 40 мм. | м3 | 23,760 |
| 15 | Виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу | м2 | 616 |

**Інші вимоги:**

Учасник/переможець закупівлі повинен забезпечити доставку асфальтобетонної суміші до місця надання послуг/виконання робіт в терміни, які забезпечать збереження її властивостей.

Виконавець повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам будівельних норм та правил. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам в т.ч. договору.

Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування несе Виконавець з яким укладений договір.

Неякісно виконані роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Виконавець у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог.

Виконавець повинен забезпечувати працівників спецодягом, реманентом та інструментом відповідно до сезону; дотримуватися трудового, природоохоронного та іншого законодавства України.

Виконавець повинен самостійно за свій рахунок забезпечувати виконання правил та заходів з охорони праці, техніки безпеки, пожарної безпеки та інше.

Виконавець повинен приступити до виконання робіт при сприятливих погодних умовах протягом одного робочого дня та забезпечити своєчасне проведення комплексу робіт по мірі їх надходження.

Виконавець самостійно визначає необхідність та кількість працівників, транспортних засобів, механізмів та обладнання для виконання якісно та у повному обсязі робіт, що є предметом закупівлі**.**

Перед організацією робіт Виконавець самостійно забезпечує підготовку ділянки дороги та узбіччя, забезпечує відсутність перешкод організації дорожнього руху в місцях виконання робіт та несе матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну третім особам внаслідок незабезпечення організації дорожнього руху в місцях виконання робіт.

Виконавець забезпечує дотримання чистоти та порядку при виконанні робіт та зобов’язаний після виконання робіт привести територію до належного санітарного стану й охайного вигляду.

Гарантійний строк якості виконання робіт повинен складати не менше 12-ти місяців з моменту підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт.

Виконавець оплачує всі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, акти та інші) через кур’єрську службу доставки («Нова пошта», «Укрпошта» та інші).

Послуга надається по 31.12.2024 року.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Посада, прізвище, ініціали, підписуповноваженої особи учасника, завіреніпечаткою (прізвище, ініціали, підпис – для фізичної особи).*

**Примітка:** технічна специфікація повинна бути завіреніа підписом керівника або уповноваженої особи Учасника та скріплені печаткою учасника (у разі її використання) та надається у спосіб визначений в пункті 1 розділу 3 тендерної документації.