**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі на закупівлю**

**«код ДК 021:2015 – 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (13959 – Стіл для хірургічних інструментів; 15726 – Каталка з рентгенпрозорою декою; 13951 – Стіл на анестезіологічні інструменти; 13959 – Стіл для хірургічних інструментів; 13959 – Стіл для хірургічних інструментів; 10535 – Медична шафа; 32266 – Стіл / кушетка масажний, без електроживлення, непортативний; 10298 – Стенд для чаші, таза; 38447 – Крісло загального огляду, електричне; 31163 – Каталка лежача адаптаційна; 32266 – Стіл / кушетка масажний, без електроживлення, непортативний; 13514 – Медична ширма; 38448 – Крісло для загального огляду / терапевтичних процедур, механічне)»**

**Кількісні характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Код та назва НК 024:2019** | **Одиниці виміру** | **Кількість, шт.** |
| 1 | Столик маніпуляційний з трьома шухлядами | 13959 – Стіл для хірургічних інструментів | шт. | 1 |
| 2 | Стіл рентгенографічний пересувний | 15726 – Каталка з рентгенпрозорою декою | шт. | 1 |
| 3 | Столик анестезіолога | 13951 – Стіл на анестезіологічні інструменти | шт. | 1 |
| 4 | Стіл для стерильного інструментарію пересувний | 13959 – Стіл для хірургічних інструментів | шт. | 1 |
| 5 | Стіл-тумба маніпуляційний пересувний | 13959 – Стіл для хірургічних інструментів | шт. | 1 |
| 6 | Шафа медична двостулкова зі скляними дверцятами | 10535 – Медична шафа | шт. | 1 |
| 7 | Кушетка процедурна | 32266 – Стіл / кушетка масажний, без електроживлення, непортативний | шт. | 1 |
| 8 | Підставка під таз | 10298 – Стенд для чаші, таза | шт. | 1 |
| 9 | Крісла гінекологічне | 38447 – Крісло загального огляду, електричне | шт. | 1 |
| 10 | Візок для перевезення пацієнтів | 31163 – Каталка лежача адаптаційна | шт. | 1 |
| 11 | Кушетка медична | 32266 – Стіл / кушетка масажний, без електроживлення, непортативний | шт. | 1 |
| 12 | Ширма медична двосекційна | 13514 – Медична ширма | шт. | 1 |
| 13 | Крісла для забору крові | 38448 – Крісло для загального огляду / терапевтичних процедур, механічне | шт. | 1 |

**Загальні положення**

1. Завантаження, вивантаження та доставка товару, проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт на місці використання товару має здійснюватися за рахунок Учасника; товар доставляється за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Пілотська, буд. 1
2. Спроможність Учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (якщо Учасник не є виробником товару) або офіційного представника виробника на території України, що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого Товару в необхідній кількості, необхідної якості та в потрібні терміни, які визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. Учасник повинен надати (завантажити у сканованому вигляді) оригінал такого гарантійного листа та копію документу, що підтверджує офіційний статус представника виробника (якщо лист наданий офіційним представником, а не виробником).
3. Відповідність запропонованого товару наведеним нижче медико-технічним вимогам повинна підтверджуватись інструкцією користувача або іншим технічним документом від виробника запропонованого товару. Учасник повинен надати копію цієї інструкції користувача або іншого технічного документу (українською або російською мовою) та заповнену таблицю відповідності медико-технічним вимогам з посиланнями на сторінки наданого технічного документу, на яких міститься відповідна підтверджуюча інформація.
4. Учасник повинен надати на запропонований товар копію декларації чи сертифікату відповідності або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності згідно вимог технічного регламенту.
5. Запропонований товар повинний бути новим та таким, що не був у використанні; рік виготовлення не раніше 2022. Термін гарантійного обслуговування запропонованого товару – не менше 24 місяців. Учасник повинен надати довідку довільної форми.
6. Запропонований товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, тобто Учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики запропонованого товару відповідають встановленим законодавством нормам. Учасник повинен надати довідку довільної форми.

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до столика маніпуляційного з трьома шухлядами**

**13959 — Стіл для хірургічних інструментів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування характеристик та параметрів** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1 | Призначення | Для розміщення та зберігання виробів та матеріалів медичного призначення |  |
| 2 | Матеріал столика (окрім коліс та направляючих шухляд) | Нержавіюча сталь марки AISI 304 |  |
| 3 | Усі поверхні столика мають бути матовими | Наявність |  |
| 4 | Товщина стінок каркасу столика | Не менше 1,5 мм |  |
| 5 | З’єднання каркасу та стінок столика | Зварна нерозбірна конструкція |  |
| 6 | Столик повинен мати три шухляди | Наявність |  |
| 7 | Шухляди мають бути встановлені на телескопічні направляючі | Наявність |  |
| 8 | Габаритні розміри шухляди ДхШхВ | Не менше 540х400х140 мм |  |
| 9 | Максимальне безпечне навантаження на шухляду | Не менше 10 кг |  |
| 10 | Столик повинен мати дві знімні полиці | Наявність |  |
| 11 | Габаритні розміри полиць (ДхШ) | Не менше 500х400 мм |  |
| 12 | Максимальне безпечне навантаження на знімну полицю | Не менше 15 кг |  |
| 13 | Ніжки столика мають бути встановлені на колеса | Наявність |  |
| 14 | Колеса мають бути металевими з гумовим покриттям | Наявність |  |
| 15 | Кількість коліс з блокувальним пристроєм | Не менше 2 |  |
| 16 | Діаметр коліс | Не менше 50 мм |  |
| 17 | Габаритні розміри столика (ДхШхВ) | Не більше 550х560х950 мм |  |
| 18 | Вага столика | Не менше 28 кг |  |

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до стола рентгенографічного пересувного**

**15726 – Каталка з рентгенпрозорою декою**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування характеристик та параметрів** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1 | Призначення | Для розміщення пацієнтів у положенні лежачи при проведенні рентгенологічних досліджень |  |
| 2 | Матеріал каркасу стола | Нержавіюча сталь марки AISI 304 |  |
| 3 | Товщина стінок каркасу стола | Не менше 1,5 мм |  |
| 4 | З’єднання каркасу стола | Зварна нерозбірна конструкція |  |
| 5 | Стільниця має бути виготовлена з рентгенпрозорого матеріалу | Наявність |  |
| 6 | Габаритні розміри стільниці (ДхШ) | Не менше 2000х650 мм |  |
| 7 | Каркас стола має бути цільнозварним | Наявність |  |
| 8 | Максимальне безпечне навантаження | Не менше 200 кг |  |
| 9 | Стіл має бути встановлений на колеса | Наявність |  |
| 10 | Колеса мають бути металевими з гумовим покриттям | Наявність |  |
| 11 | Кількість коліс з блокувальним пристроєм | Не менше 2 |  |
| 12 | Діаметр коліс | Не менше 100 мм |  |
| 13 | Габаритні розміри стола (ДхШхВ) | Не більше 2000х650х700 мм |  |
| 14 | Вага стола | Не менше 50 кг |  |

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до столика анестезіолога**

**13951 – Стіл на анестезіологічні інструменти**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування характеристик та параметрів** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1 | Призначення | Для розміщення виробів та матеріалів медичного призначення, необхідних анестезіологу під час операції |  |
| 2 | Матеріал столика (окрім коліс та фіксатору) | Нержавіюча сталь марки AISI 304 |  |
| 3 | Усі поверхні столика мають бути матовими | Наявність |  |
| 4 | Товщина стінок каркасу столика | Не менше 1,5 мм |  |
| 5 | Стільниця повинна обертатися у горизонтальній площині | Наявність |  |
| 6 | Діапазон регулювання висоти стільниці від підлоги | Не гірше 690 – 1150 мм |  |
| 7 | Габаритні розміри стільниці (ДхШ) | Не менше 720х550 мм |  |
| 8 | Максимальне припустиме навантаження | Не менше 15 кг |  |
| 9 | Основа столика має бути встановлена на колеса | Наявність |  |
| 10 | Колеса мають бути металевими з гумовим покриттям | Наявність |  |
| 11 | Кількість коліс з блокувальним пристроєм | Не менше 4 |  |
| 12 | Діаметр коліс | Не менше 50 мм |  |
| 14 | Габаритні розміри столика у складеному положенні (ДхШхВ) | Не більше 900х600х700 мм |  |
| 15 | Вага столика | Не менше 10 кг |  |

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до стола для стерильного інструментарію** **пересувного**

**13959 — Стіл для хірургічних інструментів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування характеристик та параметрів** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1 | Призначення | Для розміщення стерильних інструментів та виробів медичного призначення в процедурних кабінетах та операційних |  |
| 2 | Матеріал стола (окрім коліс) | Нержавіюча сталь марки AISI 304 |  |
| 3 | Усі поверхні стола мають бути матовими | Наявність |  |
| 4 | Товщина стінок каркасу стола | Не менше 1,5 мм |  |
| 5 | З’єднання каркасу стола | Зварна нерозбірна конструкція |  |
| 6 | Стільниця має складатися з двох знімних полиць | Наявність |  |
| 7 | Нижня поверхня має складатися з двох знімних полиць | Наявність |  |
| 8 | Габаритні розміри полиць (ДхШ) | Не менше 570х550 мм |  |
| 9 | Максимальне припустиме навантаження на полицю | Не менше 15 кг |  |
| 10 | Ніжки стола мають бути встановлені на колеса | Наявність |  |
| 11 | Колеса мають бути металевими з гумовим покриттям | Наявність |  |
| 12 | Кількість коліс з блокувальним пристроєм | Не менше 4 |  |
| 13 | Діаметр коліс | Не менше 75 мм |  |
| 14 | Габаритні розміри стола (ДхШхВ) | Не більше 1250х650х950 мм |  |
| 15 | Вага столу | Не менше 23 кг |  |

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до стола-тумби** **маніпуляційного пересувного**

**13959 — Стіл для хірургічних інструментів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування характеристик та параметрів** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1 | Призначення | Для розміщення та зберігання виробів та матеріалів медичного призначення |  |
| 2 | Матеріал стола (окрім коліс та направляючих шухляд) | Нержавіюча сталь марки AISI 304 |  |
| 3 | Усі поверхні стола мають бути матовими | Наявність |  |
| 4 | Товщина стінок каркасу стола | Не менше 1,5 мм |  |
| 5 | З’єднання каркасу та стінок стола | Зварна нерозбірна конструкція |  |
| 6 | Стільниця має складатися з двох знімних полиць | Наявність |  |
| 7 | Організація простору під стільницею | Група з 4-х шухляд під однією знімною полицею та група з 2-х шухляд та знімної полиці під другою знімною полицею |  |
| 8 | Шухляди мають бути встановлені на телескопічні направляючі | Наявність |  |
| 9 | Габаритні розміри шухляд (ДхШхВ) | Не менше 540х450х140 мм |  |
| 10 | Максимальне припустиме навантаження на шухляду | Не менше 8 кг |  |
| 11 | Габаритні розміри полиць (ДхШ) | Не менше 550х500 мм |  |
| 12 | Максимальне припустиме навантаження на полицю | Не менше 12 кг |  |
| 13 | Ніжки стола мають бути встановлені на колеса | Наявність |  |
| 14 | Колеса мають бути металевими з гумовим покриттям | Наявність |  |
| 15 | Кількість коліс з блокувальним пристроєм | Не менше 2 |  |
| 16 | Діаметр коліс | Не менше 75 мм |  |
| 17 | Габаритні розміри стола (ДхШхВ) | Не більше 1150х650х950 мм |  |
| 18 | Вага стола | Не менше 65 кг |  |

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до шафи медичної двостулкової** **зі скляними дверцятами**

**10535 — Медична шафа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування характеристик та параметрів** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1 | Призначення | Для розміщення та зберігання виробів та матеріалів медичного призначення |  |
| 2 | Матеріал шафи (окрім дверцят) | Нержавіюча сталь марки AISI 304 |  |
| 3 | Конструкція дверцят | Скло у рамі з нержавіючої сталі марки AISI 304 |  |
| 4 | Товщина стінок каркасу шафи | Не менше 1,5 мм |  |
| 5 | З’єднання каркасу та стінок шафи | Зварна нерозбірна конструкція |  |
| 6 | Шафа повинна мати верхнє та нижнє відділення | Наявність |  |
| 7 | Кількість дверцят верхнього відділення | 2 |  |
| 8 | Кількість дверцят нижнього відділення | 2 |  |
| 9 | Дверцята кожного відділення повинні замикатися на ключ | Наявність |  |
| 10 | Дверцята кожного відділення повинні мати ручку | Наявність |  |
| 11 | Кількість знімних полиць у верхньому відділенні | 2 |  |
| 12 | Кількість знімних полиць у нижньому відділенні | 2 |  |
| 13 | Габаритні розміри полиць (ДхШ) | Не менше 790х390 мм |  |
| 14 | Максимальне припустиме навантаження на полицю | Не менше 15 кг |  |
| 15 | Гвинтові опори для регулювання висоти ніжок шафи | Наявність |  |
| 16 | Габаритні розміри шафи (ДхШхВ) | Не більше 800х500х1750 мм |  |
| 17 | Вага шафи | Не менше 65 кг |  |

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до кушетки процедурної**

**32266 – Стіл / кушетка масажний, без електроживлення, непортативний**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування характеристик та параметрів** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1 | Призначення | Для розміщення пацієнтів при проведенні медичних оглядів та процедур |  |
| 2 | Матеріал каркасу кушетки | Нержавіюча сталь марки AISI 304 |  |
| 3 | Товщина стінок каркасу кушетки | Не менше 1,5 мм |  |
| 4 | Матеріал оббивки | Медичний шкірзамінник високої зносостійкості, вогнестійкий, вологонепроникний |  |
| 5 | Фіксуюча рама, що надає жорсткості конструкції кушетки | Наявність |  |
| 6 | Габаритні розміри стаціонарної частини ложа (ДхШ) | Не менше 1450х600 мм |  |
| 7 | Габаритні розміри підголівника (ДхШ) | Не менше 400х600 мм |  |
| 8 | Діапазон регулювання кута підйому підголівника | Не гірше 0 – 50° |  |
| 9 | Максимальне безпечне навантаження | Не менше 230 кг |  |
| 10 | Габаритні розміри кушетки з опущеним підголівником (ДхШхВ) | Не більше 1900х600х550 мм |  |
| 11 | Вага кушетки | Не менше 28 кг |  |

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до підставки під таз**

**10298 – Стенд для чаші, таза**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування характеристик та параметрів** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1 | Призначення | Для розміщення тазу в процедурних кабінетах та операційних |  |
| 2 | Матеріал підставки (окрім фіксатору) | Нержавіюча сталь марки AISI 304 |  |
| 3 | Усі поверхні підставки мають бути матовими | Наявність |  |
| 4 | Товщина стінок основи підставки | Не менше 1,5 мм |  |
| 5 | Діапазон регулювання висоти підставки | Не гірше 700 – 1000 мм |  |
| 6 | Максимальне припустиме навантаження | Не менше 10 кг |  |
| 7 | Таз з нержавіючої сталі, що входить до комплекту постачання підставки | Наявність |  |
| 8 | Діаметр тазу, що входить до комплекту постачання підставки | Не менше 300 мм |  |
| 9 | Габаритні розміри підставки у складеному положенні (ДхШхВ) | Не більше 560х560х700 мм |  |
| 10 | Вага підставки | Не менше 3 кг |  |

**Медико-технічні вимоги до крісла гінекологічного**

**38447 – Крісло загального огляду, електричне**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Основні функції та параметри товару** | **Наявність функції або величина параметра** |
| **1** | **Призначення і область застосування** | |
| 1.1 | Універсальне гінекологічне крісло для проведення оглядів та малих гінекологічних процедур |  |
| **2** | **Основні технічні характеристики** | |
| 2.1 | Висота сидіння крісла від поверхні підлоги змінна, в межах | 650-1000±5 мм |
| 2.3 | Ширина сидіння крісла | 650±5 мм |
| 2.4 | Кут нахилу спинки крісла щодо сидіння, не менше | 0° - 75° |
| 2.5 | Позиція Тренделенбурга, не менше | 0° - 20° |
| 2.6 | Позиція Анті-Тренделенбурга, не менше | -15° - 0° |
| 2.8 | Довжина панелі крісла (без приставної панелі для ніг), не менше | 1390 мм |
| 2.9 | Довжина панелі крісла в розкладеному положенні (з приставною панеллю для ніг), не менше | 1900 мм |
| 2.10 | Безпечне робоче навантаження, не менше | 145 кг |
| 2.11 | Вага крісла, не більше | 100 кг |
| 2.12 | Привід зміни висоти крісла | електромотор |
| 2.13 | Привід зміни нахилу спинки, позиція Тренделенбурга та Анті-Тренделенбурга | газова пружина |
| **3** | **Комплект поставки** | |
| 3.1 | Крісло гінекологічне | 1 шт |
| 3.2 | Ноготримач | 1 пара |
| 3.3 | Упори для рук (правий / лівий) | 1 пара |
| 3.4 | Ємність з нержавіючої сталі | 1 шт |
| 3.5 | Приставна панель для ніг | 1 шт |

**Медико-технічні вимоги**

**до візка для перевезення пацієнтів**

**31163 – Каталка лежача адаптаційна**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Найменування технічної або іншої вимоги** |
| **1** | Візок призначений для безпечного перевезення пацієнтів, які лежать у лікарні чи інших медичних установах |
| **2** | Конструкція візка має бути виготовлена зі сталі, вкритою епоксидною фарбою стійкою до механічних пошкоджень |
| **3** | Регулювання висоти має відбуватися гідравлічно за допомогою ножної педалі у діапазоні не гірше 47 – 86 см |
| **4** | Регулювання підголівника має здійснюватися за допомогою газових пружин у діапазоні не гірше 0°...80° |
| **5** | Наявність чотирьох колес з гальмами |
| **6** | Наявність бамперів по вуглах візка для попередження пошкодження стін |
| **7** | Наявність складних бокових перил для безпечного транспортування пацієнтів |
| **8** | Наявність ручок для переміщення з головної та ножної частин візка |
| **9** | Наявність матрацу, який має бути виготовлений з пінополіуретану та вкритий медичним матеріалом типу MEDITAP |
| **10** | Загальні розміри візка:  - довжина не більше 2200 мм;  - ширина не більше 800 мм |
| **11** | Загальні розміри матрацу:  - довжина не більше 1950 мм;  - ширина не більше 650 мм |
| **12** | Вага не більше 85 кг |
| **13** | Максимальне навантаження не більше 250 кг |

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до кушетки медичної**

**32266 – Стіл / кушетка масажний, без електроживлення, непортативний**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Найменування технічної або іншої вимоги** |
| **1** | Кушетка медична повинна бути призначена для зручності розміщення пацієнта при проведенні медичних процедур з огляду та догляду за пацієнтами |
| **2** | Кушетка повинна мати стійкий каркас зі сталевих труб з порошковим покриттям |
| **3** | Панель кушетки повинна бути двосекційна, матраци зі штучної шкіри |
| **4** | Кушетка повинна мати фіксовану висоту не більше 70 см |
| **5** | Наявність регульованого підголівника |
| **6** | Регулювання підголівника повинно здійснюватися за допомогою растомата вручну у діапазоні від 0°до 45° |
| **7** | Довжина кушетки не більше 190 см |
| **8** | Ширина кушетки не більше 70 см |
| **9** | Максимальне навантаження не менше 130 кг |

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до ширми медичної двосекційної**

**13514 – Медична ширма**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Основні функції та параметри товару** | **Наявність функції або величина параметра** |
| **1** | Ширма призначена для використання в лікарських кабінетах, щоб забезпечити ізоляцію пацієнта | Відповідність |
| **2** | Каркас ширми має бути виготовлений зі сталі та пофарбований епоксидною фарбою | Відповідність |
| **3** | Ширма має бути двохсекційною | Відповідність |
| **4** | Матеріал секцій ширми – бавовняна або миюча тканина | Відповідність |
| **5** | Загальна ширина, не більше | 155 см |
| **6** | Загальна висота, не більше | 175 см |
| **7** | Загальна глибина, не більше | 55 см |
| **8** | Наявність колес з гальмами | Відповідність |

**Медико-технічні вимоги до крісла для забору крові**

**38448 – Крісло для загального огляду / терапевтичних процедур, механічне**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Основні функції та параметри товару** | **Наявність функції або величина параметра** |
| **1** | **Призначення і область застосування** | |
| 1.1 | Крісло призначене для введення ін’єкцій до лівого або правого передпліччя | Відповідність |
| 1.2 | Крісло повинно мати стійку сталеву конструкцію вкриту порошковою фарбою | Відповідність |
| 1.3 | Крісло повинно мати можливість розкладатися в горизонтальному положенні | Відповідність |
| **2** | **Основні технічні характеристики** | |
| 2.1 | Загальна висота крісла | Не більше 105 см |
| 2.3 | Висота сидіння крісла від поверхні підлоги фіксована | Не більше 50 см |
| 2.4 | Ширина сидіння крісла | Не більше 51 см |
| 2.5 | Загальна ширина крісла | Не більше 73 см |
| 2.6 | Глибина сидіння крісла | Не більше 82 см |
| 2.7 | Загальна довжина в розкладеному вигляді | Не більше 145 см |
| 2.8 | Регулювання спинки вручну | Від 0° до 85° |
| 2.9 | Регулювання підніжки | Від 0° до -90° |
| 2.10 | Регулювання висоти підголівника вручну | Не менше 10 см |
| 2.11 | Регулювання висоти підлокітників вручну | Не менше 20 см |
| **3** | **Комплект поставки** | |
| 3.1 | Крісло для забору крові | 1 шт |
| 3.2 | Підголівник | 1 шт |
| 3.3 | Підлокітники | 1 пара |
| 3.4 | Підніжка | 1 шт |

***\*У разі якщо у вимогах до предмету закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим вважається наявним вираз "або еквівалент".***

***\*\*У разі якщо запропонований товар не відповідає будь-яким з наведених вище технічних, якісних та кількісних вимог до предмета закупівлі, тендерна пропозиція відхиляється як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.***