**Додаток 3**

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

*(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (в разі його наявності) у складі своєї пропозиції (сканована в одному електронному файлі PortableDocumentFormat* –

\*Технічні вимоги.pdf, де \* - найменування файлу)

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015 (CPV) - 34120000-4 - Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (шкільний автобус)

Кількість товару- **1 одиниця**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги замовника** | **Детальний опис товару, який пропонується учасником (ЗАПОВНЯЄТЬСЯ УЧАСНИКОМ ПО КОЖНОМУ ПУНКТІ)** |
| **1** | Шкільний автобус (далі-«автобус») має відповідати стандарту ДСТУ 7013:2009 «Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів. Технічні вимоги» (без урахування автобусів для перевезення школярів з обмеженою здатністю до пересування). |  |
| 2 | Автобус повинен мати торгову марку, бути новим, (не раніше 2021 року випуску), технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні.  При виготовленні автобуса мають застосовуватись заходи із захисту довкілля. |  |
| 3 | Автобус повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника і готовим до експлуатації. Він повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації, чинним на дату розкриття конкурсних пропозицій. |  |
| 4 | Основні технічні характеристики автобуса: |  |
| 4.1. | Двигун – дизель |  |
| 4.2. | Місткість паливного бака не менше 150 л |  |
| 4.3. | Відповідність екологічним нормам – не нижче ЄВРО -5. |  |
| 4.4. | Коробка передач – механічна . |  |
| 4.5. | Максимальна швидкість не більше 70 км/год. |  |
| 4.6. | Передня підвіска – ресорна. |  |
| 4.7. | Задня підвіска – ресорна або пневмо-ресорна або пневматична. |  |
| 5. | Автобус повинен бути оснащений двома медичними аптечками та двома порошковими вогнегасниками з зарядом вогнегасної речовини не менше 5 кг кожний. |  |
| 6. | Робоче місце водія повинно бути відгороджене від салону перегородкою за сидінням водія. |  |
| 7. | Автобус має постачатися у комплекті з запасним колесом, знаком аварійної зупинки, противідкатними упорами та стандартним набором інструментів, що включає принаймні домкрат, колісний ключ. |  |
| 8. | Гарантія на автобус надається не менше ніж на 24 місяці або не менше ніж на 100 000 км пробігу з моменту доставки та прийняття такого автобуса у місці його кінцевого призначення. |  |

**Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним вимогам Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції:**

- детальну технічну характеристику автобуса товару у формі порівняльної таблиці (де зазначається порівняння запропонованих технічних характеристик з технічними вимогами Замовника) що наведена в Додатку 3, в тому числі креслення загального виду автобусу та схему розташувань сидінь;

- гарантійний лист про наявність станції технічного обслуговування (СТО) на території України, з адресою та контактними номерами телефонів, на якій буде обслуговуватись шкільний автобус;

- копію сертифікату типу колісного транспортного засобу або копію сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу.

*У разі посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*