**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт кабінетів Великоком'ятівської ЗОШ І - ІІ ступенів Виноградівської міської ради Закарпатської області за адресою с. Великі Ком’яти, вул. Соборності 127, Берегівського р-ну.)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання дверних полотен |  м2 | 12 |   |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 4 |   |
| 3 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 92 |   |
| 4 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняноїфарби | м2 | 134 |   |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарби | м2 | 95 |   |
| 6 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стінах | м2 | 12 |   |
| 7 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 81 |   |
| 8 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 120 |   |
| 9 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 120 |   |
| 10 | Розбирання кладки облицьованих печей | м3 | 2,808 |   |
| 11 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли |  м3 | 1,72 |   |
| 12 | Готування важких кладкових цементно-вапнянихрозчинів, марка 50 | м3 | 0,406 |   |
| 13 | Улаштування цегляних стовпчиків під лаги при висоті в 2ряди | м2 | 100 |   |
| 14 | Додавати на кожний ряд цегли понад 2 | м2 | 100 |   |
| 15 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка25 | м3 | 0,6 |   |
| 16 | Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площеюпокриття підлоги понад 10 м2 | м2 | 100 |   |
| 17 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка25 | м3 | 0,28 |   |
| 18 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 30 ммплощею понад 10 м2 | м2 | 100 |   |
| 19 | Антисептування водними сумішами покриттів | м2 | 220 |   |
| 20 | Улаштування плінтусів дерев'яних | м | 60 |   |
| 21 | Опорядження поверхні дощатих покриттівмеханізованим способом | м2 | 100 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Просте фарбування олійне підлог по дереву(грунтування) | м2 | 100 |   |
| 23 | Покриття підлог лаком по поґрунтованій абопофарбованій поверхні за 2 рази | м2 | 100 |   |
| 24 | Улаштування підстильного шару гравійного | м3 | 4 |   |
| 25 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 2 |   |
| 26 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5 | м3 | 2,04 |   |
| 27 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 20 |   |
| 28 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | м2 | 20 |   |
| 29 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонуштукатурним розчином, площа до 5 м2, товщина шарудо 20 мм | м2 | 68 |   |
| 30 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всереденібудівлі штукатурним розчином по каменю та бетону | м2 | 101 |   |
| 31 | Ремонт штукатурки стель по дереву штукатурнимрозчином, площа до 5 м2, товщина шару до 25 мм | м2 | 39 |   |
| 32 | Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовимичи гіпсоволокнистими | м2 | 22 |   |
| 33 | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовимичи гіпсоволокнистими | м2 | 17 |   |
| 34 | Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою посітці | м2 | 137 |   |
| 35 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 115 |   |
| 36 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін (панель) по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 115 |   |
| 37 | Опорядження поверхні стін та стель набризком | м2 | 337 |   |
| 38 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 202 |   |
| 39 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 135 |   |
| 40 | Улаштування покриттів з ламінату нашумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швівклеєм | м2 | 36 |   |
| 41 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 35 |   |
| 42 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт | шт | 10 |   |
| 43 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних | шт | 5 |   |
| 44 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 2-клавішних | шт | 1 |   |
| 45 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу присхованій проводці | шт | 5 |   |
| 46 | Навантаження сміття вручну |  т | 12,4 |   |
| 47 | Перевезення сміття до 5 км | т | 12,4 |   |
|   |  |   |   |   |

***З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності його технічних характеристик, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „ або еквівалент”. У разі надання еквіваленту необхідно зазначити назву (марку) виробника в технічних вимогах, що пов’язана з технологічними особливостями виробничого процесу Замовника та достатнім строком експлуатації товару заявленого виробником.***

Ціна тендерної пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає надати всі видів і обсягів послуги, передбачених в технічній специфікації Замовника.

 Ціна пропозиції Учасника розраховується відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва». Ціна пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована у програмному комплексі АВК або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм).

Учасники процедури закупівлі повинні надати розрахунок ціни тендерної пропозиції, у вигляді сканованих документів за підписом керівника Учасника завірених відтисками печатки Учасника (за наявності) складений відповідно до зазначених вище вимог включає:

- договірну ціну з пояснювальною запискою;

- локальні кошториси, в тому числі на устаткування;

- відомості ресурсів до локальних кошторисів;

- розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів.

Визначення прибутку Учасник здійснює згідно вимог чинного законодавства України.

Ціна тендерної пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення визначається згідно предмету закупівлі у цілому виходячи з обсягів надання послуг на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проєктних рішень по об'єкту замовлення, та поточних цін на них.

В ціні тендерної пропозиції Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання послуг з урахуванням і тих, що виконуються субпідрядними організаціями, устаткування.

Договірна ціна має бути складена відповідно до діючих національних стандартів України з ціноутворення у будівництві.

До ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, в тому числі і ті, що пов’язані із оформленням тендерного забезпечення, укладенням договору. Зазначені витрати сплачуються Учасником за рахунок його прибутку.

 На виконання вимог пункту 5.32 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» учасник повинен провести ознайомлення з проектною документацією та здійснити обстеження об'єкта, де буде здійснюватися надання послуг для визначення умов, які б запобігали виникненню ризикових ситуацій або компенсували його втрати на такий випадок, оцінки реальної спроможності надання послуг за предметом закупівлі, оцінки врахування всіх обсягів послуг, що передбачена технічним завданням, убезпечити можливість штучного заниження вартості послуг (цінового демпінгу) з метою проведення подальшого коригування проектної документації, та надати у складі тендерної пропозиції відповідний акт ознайомлення з об'єктом в довільній формі за підписом представників Учасника і Замовника.

Учасник під час надання послуг не матиме можливості використовувати електроенергію закладу освіти позаяк доведені на 2024 рік ліміти споживання електроенергії є мінімально необхідними та забезпечують тільки поточну потребу закладу, у зв'язку з чим учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в якому повинен зазначити, що він ознайомлений з даною умовою та під час надання послуг не буде використовувати електроенергію закладу, а буде самостійно забезпечувати власні потреби в електричній енергії за рахунок автономних засобів електропостачання чи шляхом приєднання до потужностей іншого споживача електроенергії тощо.

Учаснику під час подання тендерних пропозицій слід врахувати, що надання послуг залежить від режиму здійснення навчального процесу в закладі освіти, позаяк Замовник не може тимчасово призупинити навчальний процес на час надання послуг, Учасник під час надання послуг повинен дотримуватися вимог чинного законодавства України, зокрема Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 р. № 463 Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови та не використовувати електричні інструменти та інше обладнання, що створює значне шумове забруднення під час здійснення навчального процесу у закладі освіти. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в якому повинен зазначити, що він ознайомлений із вище зазначеною умовою та не буде використовувати електричні інструменти та інше обладнання, що створює значне шумове забруднення під час здійснення навчального процесу у закладі освіти у період з 08:00 по 14:00 год. кожного дня з понеділка по п'ятницю під час надання послуг передбачених предметом закупівлі.

З метою підтримання гігієни у закладі освіти під час надання послуг передбачених предметом закупівлі, Учасник повинен власними силами і засобами здійснювати в кінці робочого дня вологе прибирання тої частини приміщень де здійснюється надання послуг, та має унеможливити поширення бруду по території закладу, про що надає у складі тендерної пропозиції гарантійний лист у довільній формі.

У складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний лист щодо підтвердження можливості надання послуг до 25 березня 2024 року та про згоду на застосування Замовником оперативно-господарських санкцій до Учасника у разі визнання його переможцем закупівлі, у випадку, якщо він допустить порушення умов договору та буде виконувати зобов'язання неналежним чином або буде ухилятись від виконання зобов'язань за договором.