**ДОДАТОК №4**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ДК 021:2015: 44221100-6 Вікна**

**(Металопластикові вікна)**

Поставка: **33 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області, за адресою:** вул. Б. Хмельницького, 30, м. Червоноград, Червоноградського району, Львівської області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Од. виміру | Кількість |
| 1 | Вікно металопластикове 2 секційне ширина вікна 1230 мм висота вікна 1640 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 2 |
| 2 | Вікно металопластикове 1-о секційне ширина вікна 1940 мм висота вікна 1000 мм | Шт | 1 |
| 3 | Вікно металопластикове 1-о секційне ширина вікна 730 мм висота вікна 1000 мм | Шт | 1 |
| 4 | Вікно металопластикове 2-х секційне ширина вікна 1440 мм висота вікна 1960 мм мм (відкривна одна половина в два положення). Скло матове | Шт | 1 |
| 5 | Вікно металопластикове 1-о секційне ширина вікна 1070 мм висота вікна 1960 мм. Скло матове | Шт | 1 |

Поставка: **34 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області, за адресою:** вул. Львівська, 4, м. Соснівка, Червоноградського району, Львівської області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Од. виміру | Кількість |
| 1 | Вікно металопластикове 3-х секційне, ширина вікна 2070 мм. Висота вікна 1450 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 4 |
| 2 | Вікно металопластикове 2-х секційне, ширина вікна 1150 мм. Висота вікна 1450 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 6 |
| 3 | Вікно металопластикове 2-х секційне, ширина вікна 1150 мм. Висота вікна 1450 мм | Шт | 2 |

Поставка: **21 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області, за адресою:** вул. Стоянівська, 21, м. Радехів, Червоноградського району, Львівської області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Од. виміру | Кількість |
| 1 | Вікно металопластикове, 1-о секційне 1110х630 мм | Шт | 3 |
| 2 | Вікно металопластикове 1-о секційне 1280х1270 мм | Шт | 1 |
| 3 | Вікно металопластикове 2-х секційне 1630х1190 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 1 |
| 4 | Вікно металопластикове 2-х секційне 1630х1190 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 1 |
| 5 | Вікно металопластикове 1-о секційне 1370х660 мм. Скло затемнене | Шт | 1 |
| 6 | Вікно металопластикове 1-о секційне 700х450 мм (відкривна одна половина в два положення. Скло затемнене | Шт | 1 |
| 7 | Вікно металопластикове 1-о секційне 1000х630 мм (відкривна одна половина в два положення). Скло затемнене | Шт | 1 |

Поставка: **22 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області, за адресою:** вул. Чайковського, 5, м. Сокаль, Червоноградського району, Львівської області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Од. виміру | Кількість |
| 1 | Вікно металопластикове 2-х секційне ширина вікна 1445 мм висота вікна 1445 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Вікно металопластикове 2-о секційне ширина вікна 1160 мм висота вікна 1785 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 1 |
| 3 | Вікно металопластикове 1-о секційне ширина вікна 860 мм висота вікна 1990 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 1 |
| 4 | Вікно металопластикове 2-х секційне ширина вікна 1160 мм висота вікна 1485 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 2 |
| 5 | Вікно металопластикове 2-х секційне ширина вікна 1770 мм висота вікна 1775 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 1 |
| 6 | Вікно металопластикове 2-х секційне ширина вікна 1145 мм висота вікна 1500 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 1 |
| 7 | Вікно металопластикове 2-х секційне ширина вікна 1190 мм висота вікна 1520 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 1 |
| 8 | Вікно металопластикове 2-х секційне ширина вікна 1155 мм висота вікна 1485 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 1 |
| 9 | Вікно металопластикове 2-х секційне ширина вікна 1150 мм висота вікна 1475 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 1 |
| 10 | Вікно металопластикове 2-х секційне ширина вікна 1060 мм висота вікна 1660 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 1 |
| 11 | Вікно металопластикове 4-х секційне ширина вікна 3300 мм висота вікна 1000 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 2 |

Поставка: **49 ДПРП 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області, за адресою:** вул. Володимира Івасюка, 6, сел. Добротвір, Червоноградського району, Львівської області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Од. виміру | Кількість |
| 1 | Вікно металопластикове 1-о секційне, ширина вікна 830 мм, висота вікна 1160 мм | Шт | 1 |
| 2 | Вікно металопластикове 1-о секційне, ширина вікна 830 мм, висота вікна 1160 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 1 |
| 3 | Вікно металопластикове 3-х секційне, ширина вікна 1380 мм, висота вікна 2000 мм (відкривна одна половина в два положення) | Шт | 5 |

Поставка: **51 ДПРП 21 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області, за адресою:** вул. Промислова, 23, сел. Лопатин, Червоноградського району, Львівської області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Од. виміру | Кількість |
| 1 | Вікно металопластикове 1-о секційне 820х660 мм | Шт | 3 |
| 2 | Вікно металопластикове 1-о секційне 820х620 мм | Шт | 1 |
| 3 | Вікно металопластикове 1-о секційне 850х660 мм | Шт | 1 |

Поставка: **52 ДПРП 22 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області, за адресою:** вул. Шевченка, 7, м. Великі Мости, Червоноградського району, Львівської області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Од. виміру | Кількість |
| 1 | Вікно металопластикове 3-х секційне, ширина вікна 1900 мм висота вікна 1250 мм (відкривна одна половина в два положення). Скло матове | Шт | 1 |
| 2 | Вікно металопластикове 1-о секційне, ширина вікна 1900 мм висота вікна 1250 мм. Скло матове | Шт | 3 |
| 3 | Вікно металопластикове 1-о секційне, ширина вікна 1400 мм висота вікна 1400 мм. Скло матове | Шт | 1 |
| 4 | Вікно металопластикове 1-о секційне, ширина вікна 1250 мм висота вікна 1000 мм (відкривна одна половина в два положення). Скло матове. | Шт | 1 |

**У зв’язку із відсутністю спеціалістів щодо визначення розмірів, типу вищенаведених конструкцій, учаснику рекомендується до подачі тендерної пропозиції ознайомитися з об’єктами для уникнення подальших непорозумінь щодо розмірності та типу вікон. Перевага при оцінці тендерної документації буде надаватись учаснику який виконав дану рекомендацію.**

**Якісні характеристики до предмета закупівлі:**

**Вікна:**

* Профільна система – 6-ти камерна (,,WDS 70” або еквівалент), колір зовні – ,,Білий”, внутрішній ,,Білий”, монтажна ширина – не менше 70 мм. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, контур ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Ручка віконна біла.

Вікна повинні відповідати ДБН В.2.6-31:2021, в якому зазначено опір теплопередачі не менше 0,9 м2 ·К/Вт

* Армування: товщиною не менше 1,5 мм.
* Склопакет: 4і-15arg-4-15arg-4і, двокамерний, енергозберігаючий або еквівалент.
* Фурнітура: ,,Vorne” або еквівалент.
* Комплектація: додатковий профіль підвіконний
* Вікна повинні бути укомплектовані зовнішнім відливом у кольорі ,,Антрацит і білий” та внутрішнім підвіконником, колір ,,Білий”, марки ,,Open Teck” або аналог.

У складі пропозиції учасники повинні надати завірені копії документів на наступні матеріали:

**Профіль :**

- Сертифікат відповідності на *профілі полівінілхлоридні для віконних та дверних конструкцій* на відповідність ДСТУ EN14351-1:2020

- Протокол випробувань на відповідність *профілів полiвiнiлхлоридних для огороджувальних* будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7-130:2007 .

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на *профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій* на відповідність ДСТУ Б В. 2.7-130:2007

**Склопакети:**

-Сертифікат відповідності на *склопакети клеєні будівельного призначення СПО, СПД* згідно ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-5:2019, ДСТУ EN 1279-6:2022, ДБН В.2.6-31:2021.

- Протокол (и) випробування на *склопакети клеєні будівельного призначення* СПО, СПД згідно ДСТУ EN 1279-1:2022, ДБН В.2.6-31:2021

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на *склопакети клеєні* з*агальнобудівельного призначення, клеєні енергозберігаючі* на відповідність ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ Б EN 1279-5:2013

**Комплектуючі/Фурнітура:**

- Сертифікат відповідності н*а пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні* згідно ДСТУ Б В.2.6-39:2008

-Протокол випробувань на *пристрій поворотно-відкидний для віконних блоків* на відповідність ДСТУ Б В.2.6-39:2008

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на *прокладки ущільнювальні* щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7-242:2010

**Інше**:

-Сертифікат на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019 щодо *виробництва будівельних виробів із пластмас та надання послуг з формування й оброблення листового скла*

-Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 *щодо надання послуг з формування й оброблення листового скла*

-Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 щодо *виробництва будівельних виробів із пластмас*

-Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018 щодо *надання послуг з формування й оброблення листового скла*

-Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018 щодо *виробництва будівельних виробів із пластмас*

-Сертифікат відповідності на *профілі сталеві гнуті* на відповідність вимог ТУ У 27.3-37338742-001:2011

**Сертифікати, висновки, протоколи, які підтверджують якість запропонованих товарів, мають бути дійсними на момент подання тендерних пропозицій.**

**Інші вимоги:**

1.Доставка товару, завантажувальні та розвантажувальні роботи, здійснюються за рахунок Постачальника.

2. Учасник надає в складі тендерної пропозиції окрему довідку з відомостями про виробника та країну походження запропонованого ним товару.

3. Гарантійний термін на товар не повинен бути менше ніж 12 місяців з моменту поставки товару.

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, учасник має можливість і погоджується забезпечити товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

,,З умовами цієї Технічної Специфікації (технічних, якісних, кількісних та інших вимог та характеристик до предмета закупівлі ознайомлений(і) та погоджуюсь(ємось)”.

*Датовано: ,,\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Підпис (прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника).*