***Додаток № 3***

***до тендерної документації***

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі:**

*Код ДК: 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин марки А-95)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування предмета закупівлі** | **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам Технічного регламенту затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927** | **Кількість, літри** | **Місце поставки товару** |
| Бензин А-95 | ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», Екологічний клас безпеки Євро-5 | 10 000 | Відповідно до умов тендерної документації |

**ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ТОВАРУ:**

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва вимоги** | **Технічні параметри** |
| Октанове число за дослідним методом | не менше 95 одиниць |
| Октанове число за моторним методом | не менше 85 одиниць |
| Масова частка кисню | не більше 2,7 % |
| Bміст сірки | не більше 10 міліграмів на один кілограм |
| Концентрація свинцю | не більше 5 міліграмів на один куб. дециметр |
| Концентрація марганцю | не більше 6 міліграмів на один куб. дециметр |
| Об’ємна частка бензолу | не більше 1 % |
| Об’ємна частка олефінових вуглеводнів | не більше 18 % |
| Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів | не більше 35 % |

**ПОРЯДОК ТА ФОРМА ПОСТАВКИ ТОВАРУ**

1. АЗС повинні бути призначені для заправки транспортних засобів паливом, відповідно до вимог Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 № 1442.
2. Відпуск палива повинен здійснюватися на АЗС згідно дозвільних документів на отримання товару (далі – Талони) цілодобово, включаючи вихідні, святкові та неробочі дні.
3. Строк дії Талонів має становити не менше 12 місяців з дня їх видачі.

У разі закінчення строку дії Талонів на видачу палива, Учасник повинен мати можливість провести їх обмін на інші з новим строком дії. У разі, якщо Учасник здійснює випуск (перехід) Талонів нового зразка, він повинен здійснити рівноцінний (у тому числі за номіналом) обмін Талонів старого зразка, що залишилися у Замовника та не були реалізовані, на Талони нового зразка.

4. Талони повинні бути дійсними та Замовник повинен мати можливість заправити автомобіль на всій території України, окрім районів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України.

5. Учасник повинен забезпечити можливість видачі Талонів на всю замовлену кількість придбаного Замовником товару (палива).

6. Бензин, який Учасник планує відпускати Замовнику на запропонованих АЗС, повинен відповідати діючим вимогам встановленим законодавством України.

7. З метою економії фінансових та матеріальних ресурсів, обов’язковою умовою є місцезнаходження АЗС: не менше двох на ділянці автодороги Славутич-Київ, не менше однієї на території міста Чернігова.

**У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати:**

**документи про відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до характеристик пропонованого товару**:

1. Копії Декларації про відповідність та копії Паспортів якості на даний вид палива, що пропонується до постачання Замовнику. Декларації про відповідність та Паспорти якості на даний вид палива (екологічний клас безпеки Євро-5), що пропонується до постачання повинні бути дійсними на момент подання тендерної пропозиції, оформлених згідно з вимогами законодавства.
2. Протоколи випробувань палива, що пропонується до постачання, які повинні бути видані лабораторією (власною лабораторією або лабораторією з якою у Учасника укладено відповідний договір), яка має відповідну акредитацію.
3. Копії зразків Талонів (лицьова та зворотна сторона), що надають право отримання палива на АЗС, які повинні бути завірені підписами Учасника та Власника талонів (у разі якщо Талони не є власністю Учасника).
4. Довідка, складена у довільній формі, яка повинна містити інформацію про технічні**,** якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, що підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника вимогам відповідно Додатку № 3 до тендерної документації.
5. Копію ліцензії на право оптової торгівлі пальним.
6. Довідка, яка складається за формою, викладеною у таблиці 3, за підписом уповноваженої посадової особи учасника, завірена печаткою, та повинна містити інформацію щодо переліку АЗС, у тому числі з обов’язковим місцезнаходженням АЗС не менше двох на ділянці автодороги Славутич-Київ, не менше однієї на території міста Чернігова, на яких учасником гарантується відпуск пального за бланками – дозволами (талонами) учасника, за потребою замовника, в разі визначення учасника переможцем торгів та укладення з ним договору про закупівлю.

Таблиця 3

**Перелік та розташування (розміщення) стаціонарних АЗС для заправки транспортних засобів Замовника**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Адреса розташування АЗС** *(область, місто, вулиця)* | **Назва АЗС** | **Режим роботи** | **Реєстраційний № ліцензії відповідно до Єдиного Державного Реєстру\*** | **Примітки** *(власна, орендована, партнерський договір)* |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**\*** Єдиний державний реєстр суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним

***Примітка:***

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».*

*Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі надається на фірмовому бланку учасника і повинна містити підпис керівника і відбиток печатки (у разі її використання)*