Додаток 3

 до тендерної документації

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**«Верстат для шліфування поверхні головок та блоків циліндрів легкових та вантажних автомобілів, а також плоских поверхонь»**

**(код за ДК 021:2015-** **42620000-8 Токарні, розточувальні та фрезерувальні верстати)**

До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з

чинним законодавством;

- доставка товару Замовнику;

- пакування, навантаження, розвантаження;

- монтаж, пусконалагоджувальні роботи та первинний інструктаж

- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та

документацією.

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва предмету закупівлі та кількість** | **Тенічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі** |
| **Верстат для шліфування поверхні головок та блоків циліндрів легкових та вантажних автомобілів, а також плоских поверхонь – 1 шт.**  | **Верстат для шліфування поверхні головок та блоків циліндрів легкових та вантажних автомобілів, а також плоских поверхонь RP850 (або еквівалент)****Характеристики**Максимальне поздовжнє зміщення столу 1015 мм;Максимальна робоча довжина 850 мм;Максимальна робоча ширина 330 мм;Мінімальна - максимальна робоча висота 200-400 мм;Діаметр фрезерного кола 330 мм;Швидкість обертання шпинделя 300-1200 об/хв;Регульована швидкість подачі столу 0-600 мм/хв.;Потужність приводу шпинделя 1,5 кВт;Потужність приводу столу 0,75 кВт;Габарити (ДхШхВ) 1550x870x1720 мм**Базова комплектація верстата:**- регулятор швидкості обертання шпинделя із цифровим індикатором- регулятор подачі столу- ручний/безперервний режим робочого циклу- фрезерувальна плита Ø330 мм CBN/PCD укомплектована тримачем твердосплавних різців CBN/PCD (арт. UT1330) та різцем 1/2" CBN (арт. UT1355)- індикатор глибини зі шкалою - TST010- вбудована панель керування- захисний кожух із полікарбонату- пара паралельних супортів PV0006 (h=120 мм)- великі затискачі PV0021 (2 шт)- малі затискачі PV0022 (4 шт)- олія для змащення напрямних (1 л)- комплект сервісного інструменту- інструкція з експлуатації**Додаткова комплектація верстата, що включається до ціни пропозиції:**-тримач різця для форкамер шліфплити Ø 12х75 мм (UT0018) +різець UT1392 + гвинт UT0190 + ключ UT0115;- різці для алюмінію- набір з 10 штук (UT1155);- різці для чавуну- набір з 10 штук (UT1156)  |

 У разі, якщо в тендерній документації міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент". Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника, тощо) – замовник здійснює закупівлю товару, із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

У складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником.

В пропозиції учасника повинна бути чітко вказана інформація, яка дозволяє замовнику ідентифікувати пропонований учасником товар, його кількість та інформація про конкретні характеристики пропонованого товару, вимоги до яких встановлено у цьому додатку до Тендерної документації. Зазначення у пропозиції учасника виразів «або еквівалент»/«або аналог» не допускається.

**Загальні вимоги**

1. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні (Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист-гарантію про те, що весь запропонований Учасником товар є новим та раніше не використовувався).

2. У разі постачання неякісного Товару, Постачальник забезпечує заміну неякісного Товару якісним за власний рахунок. Строк заміни товару - протягом 15 календарних днів з моменту отримання претензії від Покупця, але не більше 30 календарних днів з дня пред’явлення Покупцем такої претензії.

3. Товар, що постачається, повинен мати: документ, що підтверджує відповідність товару вимогам ДСТУ або встановленим до нього загальнообов’язковим на території України нормам і правилам та повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України. У складі тендерної пропозиції необхідно надати копію Сертифікату/ів відповідності та (або) паспорт/сертифікат якості (дійсні на момент подачі тендерної документації та протягом терміну поставки товару), які видані державним органом та показують відповідність вимогам, якщо такі передбачені законодавством.

4. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати Гарантійний лист довільної форми, що строк гарантії на товари становить не менше 24 місяців з дня підписання видаткової накладної.

**У випадку, якщо для учасника не передбачено певний документ, який вимагається тендерною документацією, Учасник подає довідку у довільній формі з наданням аргументованих пояснень причин неподання (з посиланням на нормативні документи).**