**ДОДАТОК 2**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЇ

 Виконавець має надати послугу з Поточного ремонту по   усуненню   аварійної   ситуації  евакуаційних сходів у ЗДО «Лісова казка» (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) наведено в Дефектному акті.

Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів.

Замовник рекомендує Учасникам відвідати об’єкт для отримання більш точної інформації. Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій на виконання робіт, сертифікатів на обладнання та матеріали, які будуть використовуватись при виконанні робіт за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Матеріали повинні бути новими та сертифікованими (у випадку, якщо матеріали підлягають обов’язковій сертифікації згідно чинного законодавства України).

Учасники у складі пропозиції повинні надати документи, що підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, зокрема:

- Заповнений та завірений Додаток 4 (повний текст, згідно Тендерної документації);

- Договірна ціна з пояснювальною запискою;

- Локальні кошториси;

- Відомість ресурсів;

- Розрахунки загальновиробничих витрат.

Будь-які рішення в частині застосовуваних будівельних матеріалів і устаткування мають бути погоджені з Замовником.

В період надання послуг має бути дотримано всіх необхідних протипожежних заходів, правил охорони праці, умов санітарно-гігієнічного режиму на об’єкті.

Має бути забезпечено систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об’єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період надання послуг.

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
|  |  |
| Поточний ремонт по усуненню аварійної ситуації евакуаційних сходів у ЗДО "Лісова казка" |
|  |  |
| Умови виконання робіт |
|  |  |
| Об'єми робіт |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т | т | 0,18 |  |
| 2 | Розбирання залізобетонної плити |  м3 | 0,28 |  |
| 3 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних зогорожею | т | 0,9 |  |
| 4 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежнихз огорожею | т | 0,9 |  |
| 5 | Виготовлення козирків | т | 0,08 |  |
| 6 | Улаштування козиркiв на металевих кронштейнах зпокриттям профнастилу | м2 | 2,6 |  |
| 7 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельніконструкції, група ґрунту 2 |  м3 | 0,5 |  |
| 8 | Улаштування бетонних фундаментів загальногопризначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 0,512 |  |
| 9 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметромменше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2рази | м2 | 76 |  |
| 10 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0064 |  |
| 11 | Установлення та розбирання зовнішніх металевихтрубчастих інвентарних риштувань, висота риштуваньдо 16 м | м2 | 32 |  |
| 12 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагоюдо 0,1 т | т | 0,18 |  |
| 13 | Розбирання залізобетонної плити |  м3 | 0,28 |  |
| 14 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних зогорожею | т | 0,9 |  |
| 15 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежнихз огорожею | т | 0,9 |  |
| 16 | Улаштування козиркiв дерев'яних на металевихкронштейнах з покриттям профнастилу | м2 | 2,6 |  |
| 17 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметромменше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2рази | м2 | 76 |  |
| 18 | Установлення та розбирання зовнішніх металевихтрубчастих інвентарних риштувань, висота риштуваньдо 16 м | м2 | 32 |  |