Додаток 2

*до тендерної документації*

**Інформація про технічні , якісні та інші**

**характеристики предмету закупівлі**

за ДК 021:2015 - 51110000-6 Послуги зі встановлення електричного обладнання (послуги з підключення приміщення ЦНАПу до автономного джерела резервного живлення)

1. Місце надання послуг: Одеська область, Одеський район,
смт Авангард, вул. Добрянського, 30.
2. Найменування та модель існуючого джерела резервного живлення, від якого здійснюється підключення приміщення ЦНАПу: генератор дизельний RICARDO-type SR70 50.6-56 kVA.
3. Обсяг послуг з підключення приміщення ЦНАПу до автономного джерела резервного живлення:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №Ч.ч. | Найменування  | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | (Демонтаж) плит стельових в каркас стелі | м2 | 23 |
| 2 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 23 |
| 3 | Монтаж шафи | шт | 1 |
| 4 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 5 |
| 5 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |
| 6 | Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А | шт | 2 |
| 7 | Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності | шт | 3 |
| 8 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 |  м | 50 |
| 9 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 90 |
| 10 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації | кінц. | 32 |
| 11 | Монтаж приставки контактної | шт | 2 |
| 12 | Монтаж труб гофрованих діаметром 75 мм | м | 70 |
| 13 | Прокладання лотків | м | 2 |
| 14 | Монтаж дін-рейки |  м | 2 |
| 15 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм | шт | 5 |
| 16 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів | шт | 5 |
| 17 | Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ | Випроб. | 2 |
| 18 | Пристрій резервування відказу вимикача при кількості приєднань до 4 | Комплект | 1 |

1. Термін підключення генератору не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня підписання договору.
2. В складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати кошторисну документацію у складі: договірна ціна, дефектний акт, локальний кошторис, підсумкові відомість ресурсів або відомість ресурсів до локального кошторису.
3. В складі тендерної пропозиції Учасник повинен підтвердити наявність ліцензії (іншого дозвільного документу, передбаченого чинним законодавством України) на право виконання монтажу електричних мереж, та проведення пусконалагоджувальних робіт (надати копію).

*У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». Якщо учасник подає тендерну пропозицію на еквівалентний товар, то повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару, який зазначено в документації та запропонованого учасником еквіваленту.*

*Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника.*

Уповноважена особа учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) (ПІБ)

 (посада)

 МП