Додаток №4
                                        до тендерної документації	
 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
на капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) спального корпусу В-3 за адресою: вул. Лісна, 1а, с. Таранське, Конотопського району, Сумської області, Україна для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб 
ДК 021:2015:45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)
	
Умови виконання робіт 	
Об'єми робіт
	
№
з/п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1.	Знімання засклених віконних рам	 м2	507,96		
2.	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	86		
3.	Розбирання віконних відливів з листової сталі	м	151,86		
4.	Знімання дерев’яних підвіконних дощок в кам’яних будівлях	м2	68,337		
5.	Знімання дверних полотен	м2	28,2		
6.	Демонтаж дверних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8		
7.	Навантаження сміття вручну	т	16,5738		
8.	Перевезення сміття до 15км	т	16,5738		
9.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам’яних стінах житлових і громадських будівель	м2	20,4		
10.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам’яних стінах житлових і громадських будівель	м2	179,18		
11.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам’яних стінах житлових і громадських будівель	м2	54,4		
12.	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам’яних стінах	м2	22,6		
13.	Улаштування примикань	м шва	647,92		
14.	Установлення віконних зливів	м	151,86		
15.	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	151,86		
16.	Утеплення укосів екструдованим пінополістиролом	м2	198		
17.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	198		
18.	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1мм при нанесенні за 2 рази	м2	198		
19.	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс»), на кожний шар товщиною 0,5мм додавати або вилучати	м2	198		
20.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування 	м2	198