**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Кунг для автомобілів MITSUBISHI L200 2.5 INVITE 2008 р.в. та MITSUBISHI L200 2.4 TD MT INVITE 2019 р.в.***

***за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” –***

***34210000-2 Кузови транспортних засобів***

***Таблиця 1***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Кунг для автомобілів MITSUBISHI L200 2.5 INVITE 2008 р.в. та MITSUBISHI L200 2.4 TD MT INVITE 2019 р.в. |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” –34210000-2 Кузови транспортних засобів |
| Кількість поставки товару  | Кунг для автомобіля MITSUBISHI L200 2.5 INVITE 2008 р.в. - 1 штукаКунг для автомобіля MITSUBISHI L200 2.4 TD MT INVITE 2019 р.в. - 1 штука |
| Місце поставки товару  | вул. Спортивна, 44, м. Дрогобич, Львівська область, Україна, 82100 |
| Строк поставки товару  | до 20 грудня 2024 року включно |

***Таблиця 2***

|  |
| --- |
| **Технічні характеристики предмету закупівлі** **(кунг для автомобіля MITSUBISHI L200 2.5 INVITE 2008 р.в.)** |
| **Марка** | MITSUBISHI |
| **Модель** | L200 2.5 INVITE 2008 р.в. |
| **Тип** | Кунг  |
| **Кількість** | 1 штука |
| **Гарантійний строк** | Не менше 12 місяців |
| **Матеріал** | Армоване скловолокно  |
| **Стан** | Новий (без попередньої експлуатації) |
| **Колір** | Код Х08 - чорний металік |
| **Тип вікон** | Бокові вікна  |
| **Внутрішнє оздоблення** | Войлок  |
| **Внутрішнє освітлення** | Так  |
| **Газові/газомасляні амортизатори задніх дверей** | Так  |
| **Замок на багажнику (задній двері)** | Так  |
| **Стоп-сигнал** | Так  |
| **Захист від протікання води** | Так  |
| **Комплектація для монтажу та підключення до електромережі автомобіля** | Так  |
| **Встановлення кунга без зміни конструкції кузова автомобіля, без свердління** | Так  |
| **Рік виготовлення** | 2024 |
| **Технічні характеристики предмету закупівлі** **(кунг для автомобіля MITSUBISHI L200 2.4 TD MT INVITE 2019 р.в.)** |
| **Марка** | MITSUBISHI |
| **Модель** | L200 2.4 TD MT INVITE 2019 р.в. |
| **Тип** | Кунг  |
| **Кількість** | 1 штука |
| **Гарантійний строк** | Не менше 12 місяців |
| **Матеріал** | Армоване скловолокно  |
| **Стан** | Новий (без попередньої експлуатації) |
| **Колір** | Код W32 - білий металік |
| **Тип вікон** | Бокові вікна  |
| **Внутрішнє оздоблення** | Войлок  |
| **Внутрішнє освітлення** | Так  |
| **Газові/газомасляні амортизатори задніх дверей** | Так  |
| **Замок на багажнику (задній двері)** | Так  |
| **Стоп-сигнал** | Так  |
| **Захист від протікання води** | Так  |
| **Комплектація для монтажу та підключення до електромережі автомобіля** | Так  |
| **Встановлення кунга без зміни конструкції кузова автомобіля, без свердління** | Так  |
| **Рік виготовлення** | 2024 |

***Інші технічні характеристики предмета закупівлі:***

- кунги повинні бути виготовлені з скловолокна і мати міцну конструкцію;

- внутрішнє оздоблення - автотканина;

- задня частина: відкривається вверх, на двох газоолійних амортизаторах, замок замикається на ключ;

- обігрів заднього скла;

- внутрішнє LED-освітлення;

- спойлер з додатковим стоп-сигналом;

- кріпиться на струбцини;

- задня рухома частина, розсувне переднє скло до кабіни;

- комплектація для монтажу:

чотири кріплення

прокладка проміжна ущільнювальна

пластикові накладки на борти (стосується тільки кунга для автомобіля MITSUBISHI L200 2.4 TD MT INVITE 2019 р.в.)

гумовий ущільнювач на водостоки

 інструкція;

- механізм двосторонньої фіксації;

- захист від злому:

- вбудований замок з зсувами з двох сторін .

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, **учасник у складі тендерної пропозиції надає:**

- технічну специфікацію, складену учасником згідно з ***Таблицею 3:***

  ***Таблиця 3***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Технічні характеристики товару* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

- таблицю відповідності технічним вимогам, складену учасником згідно з ***Таблицею 4*** (Учасник повинен вказати відповідність товару, що пропонується, параметрам технічних характеристик предмету закупівлі):

 ***Таблиця 4***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Вимоги надані Замовником (згідно таблиці 2 та переліку “Інші технічні характеристики предмета закупівлі)* | *Значення показників, запропоновані Учасником* | *Відповідність (вказати так/ні)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  |  |  |  |  |

- додаток 2 “Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі”, підписаний та скріплений печаткою (за наявності);

- гарантійний лист довільної форми про те, що гарантійний термін на поставлені товари буде становити не менше 12 місяців. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після дня підписання видаткової накладної;

- гарантійний лист про те, що товар товар та комплектуючі, що пропонуються Учасником, є новими та такими, що раніше не були в експлуатації;

- гарантійний лист про те, що Учасник самостійно забезпечує доставку та відвантаження товару на територію Замовника. Постачання товару здійснюється однією партією.

Якість товару повинна відповідати характеристикам, які встановлені Підприємством-виробником товару, та вимогам чинного законодавства України.

Товар повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, що дає можливість ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

*При невідповідності даних технічних вимог в цілому та/або по окремих пунктах, або відсутності відповідності пунктів технічних вимог опису технічних та функціональних можливостей Товару, Замовник залишає за собою право відхилити пропозицію Учасника, згідно підпункту 2 пункту 44 Особливостей.*