**Код ДК 021:2015 — 42120000-6 — Насоси та компресори (Насос NP 3315.185 HT 454 85 кВт або еквівалент)**

**Ідентифікатор закупівлі** UA-2024-01-10-007291-a

**ПЕРЕЛІК ЗМІН**

1.Внести зміни до тендерної документації, виклавши його в новій редакції, а саме :

**1.** IV. Подання та розкриття тендерних пропозицій

**1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції**

**К**інцевий строк подання тендерних пропозицій: **08.04.2024 року 00:00.**

Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.

**2.** Внести зміни до Додатку 1 *до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

*\*у разі застосування конкретної марки або моделі просимо рахувати з виразом «еквівалент»*

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**ДК 021:2015 код 42120000-6 — Насоси та компресори (42122000-0 Насоси)**

**Насос свердловинний 630/08 з двигуном 7,5кВт**  або еквівалент

1. Найменування:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Один. вимір. | Кількість |
| 1 | **Насос свердловинний 630/08 з двигуном 7,5кВт**  або еквівалент | шт. | 1 |

1. Для забезпечення безперервного технологічного процесу існуючої мережі водовідведення, необхідно чітко дотриматись технічних характеристик:

**. Насос свердловинний (занурювальний) – 1 шт.:**

Витрати в номінальній робочій точці:  
 Продуктивність: (Q) 21,6 м.куб./г.  
 Напір (Н): 73.0-79.0 м.в.с

Витрати в піковій робочій точці:  
 Продуктивність: (Q) 28.8 м.куб./г.  
 Напір (Н) :59.0-65.0 м.в.с..

Максимальна продуктивність насосного агрегату - (Q) не менше 43.2 м.куб./г.

Максимальний напір насосного агрегату (Н) - не менше 96.0 м.в.с.

Корпус, дифузор та робочі колеса: нержавіюча сталь ( не нижче AISI 304/DIN 1.4301)

Потужність електричного двигуна не більше 7.5 кВт.

Номінальний ток (І) – не більше 16,5 А  
Пусковий ток (І) – не більше 69.0 А

Діаметр насосного агрегату (в зібраному стані) – не більше 142 мм.

Довжина насосного агрегату не більше 1029 мм.

Загальна довжина насосного агрегату з двигуном не більше 1854 мм.

**1. Учасник повинен забезпечувати та відповідати наступним вимогам, а саме:**

1.1. Гарантія якості Товару, що поставляється, встановлюється протягом гарантійного терміну, установленого виробником Товару. Постачальник гарантує якість товару, що постачається, протягом гарантійного терміну, установленого виробником Товару.

1.2. Якість Товару, що пропонується (постачається) повинна відповідати Державним стандартам, технічним та іншим вимогам встановленим чинним законодавством України для товарів даного виду.

1.3. Товар, що пропонується Учасником повинен бути новим (не бувшим у використанні), у стандартному заводському виконанні.

1.4. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних документів, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

1.5. Цінова пропозиція учасника повинна враховувати всі витрати на монтаж, транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, сплату податків (інших обов’язкових платежів, зборів), пакування та інших витрат що пов’язані з предметом закупівлі.

1.6. Учасник погоджується, що в разі, якщо товар, який представляється на торги, не відповідає технічним вимогам Замовника, пропозиція такого Учасника буде відхилена.

1.7. Учасник погоджується, що в разі, якщо ним була надана (зазначена) у тендерній пропозиції будь-яка недостовірна інформація, щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника, його тендерна пропозиція буде відхилена.

Доставка обладнання та комплектуючих на склад КП «Міський водоканал» м. Золотоноша.

Строк поставки товару на протязі 5 днів з моменту підписання договору.

*Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики згідно Додатку 1 даної тендерної документації надається учасником на фірмовому бланку, з обов’язковим заповненням полів, які цього потребують, та наведенням технічних характеристик, притаманних предмету закупівлі, запропонованому Учасником. У разі надання товару, що є еквівалентом предмету закупівлі, Учасником робиться примітка «еквівалент».*

*Окрім того, Учасником шляхом додавання окремих полів до Таблиці зазначається*

*1) Найменування запропонованого товару; 2) Виробник товару\*; 3) Країна  походження товару\*\**

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

Перелік документів, які обов’язково повинен надати учасник у складі пропозиції для підтвердження технічних та якісних характеристик товару, що є предметом закупівлі, а також на підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені даним оголошенням\*\*:

- гарантійний лист про те, що у разі, якщо товар, який пропонує Учасник, не відповідає технічним вимогам замовника, а також у разі надання учасником документу, що містить недостовірну інформацію та/або недостовірну інформацію щодо відповідності запропонованого товару технічним та якісним вимогам Замовника, пропозиція такого Учасника буде відхилена.

\*\*З метою перевірки відповідності документів та інформації, визначених замовником обов’язковими до надання, відповідно даного оголошення, замовник шляхом створення робочої групи на етапі кваліфікації з урахуванням частини 12 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» може самостійно перевірити відповідність документів та інформації, установленим вимогам до даного товару, шляхом фактичного обстеження даного товару зі складанням робочою групою відповідного додатку до протокольного рішення з кваліфікації учасника; а також шляхом надсилання відповідних запитів та звернень згідно абзацу другого та третього ч. 15 ст. 29 Закону тощо. Діяльність робочої групи, її склад, обсяг її компетенції замовник визначає самостійно з урахуванням положень Закону України «Про публічні закупівлі». Для отримання консультацій та експертних висновків, зокрема, в разі проведення торгів на закупівлю товарів, що мають складний або спеціалізований характер, до роботи робочої групи можуть залучатися експерти та консультанти, які володіють спеціальними знаннями для професійного та неупередженого розгляду пропозицій, з урахуванням вимог абз. 2 ч. 7 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі».

Учасник забезпечує передпродажну підготовку, введення техніки в експлуатацію, поставку на адресу Замовника та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника (за необхідності), при цьому вартість цих послуг враховується в ціну пропозиції учасника.

Учасник забезпечує здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування техніки протягом гарантійного терміну експлуатації.

У зв’язку з надходженням запитів (від військових) про необхідність забезпечення потреб Збройних сил України предметом закупівлі та подальшою його передачею на облік запитувачів, відповідно до абзацу 5 пункту 3 Особливостей, до вказаного предмету закупівлі (товару) не застосовуються особливості здійснення закупівлі щодо ступеня локалізації виробництва, визначені п.61 Розділу Х Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами).

***Примітка:*** *В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (при пропозиції учасником еквіваленту зазначеного товару за предметом закупівлі обов’язкове надання технічної документації (підтвердження),що запропонований еквівалент відповідає вимогам замовника, тобто не гірше за технічними та якісними характеристиками).*