*Додаток 2*

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам**

**Код ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання.**

1. **Обсяг послуг:**

1.1 Поточний ремонт і технічне обслуговування автомобіля (ТО 15000) FIAT Fullback 2.5 Double Cad 2020 року випуску р/н АР 439 Е vin FAKVJN30J9038491.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування  послуг | | | Од. виміру | кількість | Адреса надання послуг |
| 1. | Поточний ремонт і технічне обслуговування автомобіля(ТО 15000) FIAT Fullback 2.5 Double Cad 2020 року випуску р/н АР 439 Е  vin FAKVJN30J9038491 | | | послуга | 1 | За місцем розташування технічної бази виконавця |
|  | | | | | | |
| № | Найменування використаних матеріалів | Од. виміру | кількість | Технічні показники та технічна документація, якій повинен відповідати товар | | |
|  | Олива моторна 5W30 | літр | 8,4 | **Вид масла**: Синтетичне;  **Для типу двигуна**: Дизельний;  **В’язкість масла по SAE**: 5W30. | | |
|  | Фільтр оливний | шт | 1 | **Марка автомобіля**: FIAT;  **Тип техніки**: легковий автомобіль;  **Модель автомобіля**: Fullback 2.5 Double Cad; | | |
|  | Прокладка зливної пробки піддона двигуна | шт | 1 |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 |
|  | Фільтр кондиціонера | шт | 1 |
|  | Мастило напрямних супортів 5,5 мл. | шт | 1 | **Вид мастила**: Синтетичне;  **консистенція**: пастоподібний. | | |
|  | Рідина гальмівна DOT-4 | л | 1 | **Вид рідини**: Синтетичне;  **Специфікація:** DOT-4; | | |
|  | Амортизатор задній | шт | 2 | **Марка автомобіля**: FIAT;  **Тип техніки**: легковий автомобіль;  **Модель автомобіля**: Fullback 2.5 Double Cad; | | |
|  | Амортизатор передній | шт | 2 |

1.2 Технічне обслуговування автомобіля (ТО 45000) FIAT Fullback 2.5 Double Cad 2020 року випуску р/н АР 438 Е vin ZFAKVJN30J9038462

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування  послуг | | | Од. виміру | кількість | Адреса надання послуг |
| 1. | Технічне обслуговування автомобіля(ТО 45000) FIAT Fullback 2.5 Double Cad 2020 року випуску р/н АР 438 Е vin ZFAKVJN30J9038462 | | | послуга | 1 | За місцем розташування технічної бази виконавця |
|  | | | | | | |
| № | Найменування використаних матеріалів | Од. виміру | кількість | Технічні показники та технічна документація, якій повинен відповідати товар | | |
|  | Олива моторна 5W30 | літр | 8,4 | **Вид масла**: Синтетичне;  **Для типу двигуна**: Дизельний;  **В’язкість масла по SAE**: 5W30. | | |
|  | Фільтр оливний | шт | 1 | **Марка автомобіля**: FIAT;  **Тип техніки**: легковий автомобіль;  **Модель автомобіля**: Fullback 2.5 Double Cad; | | |
|  | Прокладка зливної пробки піддона двигуна | шт | 1 |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 |
|  | Фільтр кондиціонера | шт | 1 |
|  | Мастило напрямних супортів 5,5 мл. | шт | 1 | **Вид мастила**: Синтетичне;  **консистенція**: пастоподібний. | | |
|  | Рідина гальмівна DOT-4 | л | 1 | **Вид рідини**: Синтетичне;  **Специфікація:** DOT-4; | | |
|  | Олива трансмісійна 75W85 | л | 3,7 | **Вид масла**: Синтетичне;  **В’язкість масла по SAE**: 75W85. | | |
|  | Олива трансмісійна 80W90 | л | 3,7 | **Вид масла**: Синтетичне;  **В’язкість масла по SAE**: 80W90 | | |
|  | Рідина охолоджуюча | л | 6 | **Тип:** антифриз | | |

1.3 Технічне обслуговування автомобіля (ТО15000) MITSUBISHI L-200 2022 року випуску р/н АР 443 Е vin MMCJJKL10NH020631.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування  послуг | | | Од. виміру | кількість | Адреса надання послуг |
| 1. | Технічне обслуговування автомобіля(ТО15000) MITSUBISHI L-200 2022 року випуску р/н АР 443 Е vin MMCJJKL10NH020631 | | | послуга | 1 | За місцем розташування технічної бази виконавця |
|  | | | | | | |
| № | Найменування використаних матеріалів | Од. виміру | кількість | Технічні показники та технічна документація, якій повинен відповідати товар | | |
|  | Олива моторна 5W30 | літр | 8,4 | **Вид масла**: Синтетичне;  **Для типу двигуна**: Дизельний;  **В’язкість масла по SAE**: 5W30. | | |
|  | Фільтр оливний | шт | 1 | **Марка автомобіля**: MITSUBISHI;  **Тип техніки**: легковий автомобіль;  **Модель автомобіля**: L-200 | | |
|  | Прокладка зливної пробки піддона двигуна | шт | 1 |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 |
|  | Фільтр кондиціонера | шт | 1 |
|  | Мастило напрямних супортів 5,5 мл. | шт | 1 | **Вид мастила**: Синтетичне;  **консистенція**: пастоподібний. | | |

1.4 Технічне обслуговування автомобіля(ТО 30 000) MITSUBISHI L-200 2022 року випуску р/н АР 443 Е vin MMCJJKL10NH020631.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування  послуг | | | Од. виміру | кількість | Адреса надання послуг |
| 1. | Технічне обслуговування автомобіля(ТО 30000) MITSUBISHI L-200 2022 року випуску р/н АР 443 Е vin MMCJJKL10NH020631 | | | послуга | 1 | За місцем розташування технічної бази виконавця |
|  | | | | | | |
| № | Найменування використаних матеріалів | Од. виміру | кількість | Технічні показники та технічна документація, якій повинен відповідати товар | | |
|  | Олива моторна 5W30 | літр | 8,4 | **Вид масла**: Синтетичне;  **Для типу двигуна**: Дизельний;  **В’язкість масла по SAE**: 5W30. | | |
|  | Фільтр оливний | шт | 1 | **Марка автомобіля**: MITSUBISHI;  **Тип техніки**: легковий автомобіль;  **Модель автомобіля**: L-200; | | |
|  | Прокладка зливної пробки піддона двигуна | шт | 1 |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 |
|  | Фільтр кондиціонера | шт | 1 |
|  | Мастило напрямних супортів 5,5 мл. | шт | 1 | **Вид мастила**: Синтетичне;  **консистенція**: пастоподібний. | | |

Після обслуговування перевірити роботу агрегатів, механізмів та приладів (при русі перевірити роботу зчеплення, приводу перемикання передач, рульового управління, гальмівної системи, за наявності ЛБС перевірити її працездатність).

1. **Строк надання послуги, виконання робіт:** згідно умов договору, але не пізніше 25.12.2024 р.

1. **Загальні вимоги:**

3.1. Ціна Послуги повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг, з урахуванням усіх витрат вартості запасних частин, паливо-мастильних, витратних матеріалів, експлуатаційно-технічних рідин, тощо (далі за текстом - Запчастини). Не врахована учасником (виконавцем) вартість окремих супутніх послуг, необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції, визначеній учасником (виконавцем) за результатами електронного аукціону;

3.2. Виконавець повинен надавати комплекс послуг визначених заводом виробником з технічного обслуговування (гарантійного технічного обслуговування) та ремонту автомобілів в сервісному центрі технічного обслуговування або на спеціалізованій авторизованій станції технічного обслуговування учасника (виконавця) в межах міста знаходження технічної бази Виконавця (максимальна економія та ефективність - ст. 5 Закону "Про публічні закупівлі").

3.3. Транспортування техніки на СТО та з СТО здійснюється за рахунок Виконавця (у випадку надання послуг за місцем знаходження технічної бази Виконавця).

3.4. Виконавець самостійно організовує надання послуг;

3.5. Надання Послуг Виконавцем повинно здійснюватися у встановленому обсязі/кількості одиниць щодо забезпечення потреб замовника;

3.6. Наявність у Виконавця професійного та спеціалізованого інструмента для ремонту та обслуговування транспортного засобу;

3.7. Послуги надаються з використанням матеріалів Виконавця (запасних частин, витратних та мастильних матеріалів), що входять до вартості послуги. На запасні частини надається гарантія;

3.8. Послуги, які надає Виконавець з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та надаваних ним послуг (виконуваних робіт) встановлюються технічним регламентом з підтвердження відповідності, затвердженим у встановленому законодавством порядку та повинні відповідати вимогам діючих норм та правил, встановлених на території України до надання таких послуг;

3.9. Надання послуг повинно здійснюватися відповідно до:

Закону У країни "Про дорожній рух" від 30.06.1993 року № 3353-ХІІ (із змінами);

Закону У країни "Про автомобільний транспорт" від 05.04.2001 № 2344- III (із змінами);

Закону України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 року № І023-ХІІ (із змінами);

наказу Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2014 № 615 "Про затвердження Правил падання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів";

наказу Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 550 "Про затвердження Правил експлуатації колісних транспортних засобів";

наказу Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 549 "Про затвердження Правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, М, N, Ота спеціальних машин, виконаних на їх шасі";

наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 02 липня 2008 року № 795 "Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі" (із змінами).

3.10. Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збитки, спричинені знищенням або пошкодженням майна Замовника, що мало місце в наслідок надання послуг.

1. **Місце надання послуги, виконання робіт:**

Місце надання послуг: за місцем знаходження технічної бази Виконавця .

1. **Вимоги до якості послуг, запасних частин, матеріалів при проведенні технічного обслуговування, що закуповуються:**

Виконавець повинен надавати гарантію на надані послуги в порядку та строки, що передбачені Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615. Надати лист-підтвердження надання гарантії.

Матеріали (запасні частини, витратні та мастильні матеріали), які будуть використані під час виконання робіт, повинні бути оригінальними та від офіційних виробників.

1. **Виконавець зобов'язаний забезпечити:**

У разі виникнення недоліків з наданих послуг під час прийняття ТЗ Замовником, безкоштовне усунення цих недоліків;

Виконавець зобов'язується надавати Замовнику повну достовірну, доступну та своєчасну (до отримання послуг) інформацію про виявлені обсяги необхідних додаткових робіт.

*Примітка:*

*У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Посада) (Підпис) (ПІБ)*