**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Технічна специфікація**

Поточний ремонт приміщень в будівлі Чаплинського ліцею Петриківської селищної ради по вулиці Калинова, будинок 2, в с. Чаплинка Дніпровського району Дніпропетровської області; 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Поточний ремонт приміщень в будівлі Чаплинського ліцею Петриківської селищної ради по вулиці Калинова, будинок 2, в с. Чаплинка Дніпровського району Дніпропетровської області;  |
| Код ДК 021:2015 | 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» |
| Обсяг надання послуг  | *Одна послуга обсягом згідно Таблиці1 додатку* |
| Місце надання послуг  | вулиці Калинова, будинок 2, в с. Чаплинка Дніпровського району Дніпропетровської області |
| Строк надання послуг  | *до  30 червня 2023 року включно* |

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

На підтвердження відповідності цим вимогам учасником у складі пропозиції мають бути надані:

- договірна ціна;

- пояснювальна записка;

- локальний кошторис;

- відомість ресурсів;

- розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат;

- розрахунок вартості експлуатації машин та механізмів.

***Відомість обсягів надання послуг за предметом закупівлі***

*Таблиця 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ДВЕРНІ ПРОРІЗИ |   |   |
| 1 | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних**стінах з відбиванням штукатурки в укосах* | *100 шт* | *0,01* |
| 2 | Знімання дверних полотенкількість: 0,9х2,1 | 100 м2 | 0,0189 |
| 3 | *Заповнення дверних прорiзiв готовими**дверними блоками площею до 2 м2 з**металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,0189* |
| 4 | Дверi металопластикові ламіновані піддерево | м2 | 1,89 |
| 5 | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками150мм | шт | 8 |
| 6 | Піна монтажна | л | 0,334 |
| 7 | Установлення і кріплення наличників | 100м | 0,051 |
| 8 | Наличники | м | 5,5 |
|  | СТЕЛЯ |   |   |
| 9 | *Улаштування каркасу однорівневих**підвісних стель із металевих профілів* | *100м2* | *0,59* |
| 10 | Дюбель 6х40 | шт | 41,3 |
| 11 | Саморезы 3,5х9,6 | шт | 920,4 |
| 12 | Краб для профілів | шт | 100,3 |
| 13 | Быстро-подвес | шт | 41,3 |
| 14 | Профiлi гнутi оцинковані ,СD | м | 150,45 |
| 15 | Профiлi гнутi оцинковані , UD | м | 53,1 |
| 16 | *Улаштування підшивки горизонтальних**поверхонь підвісних стель**гіпсокартонними або гіпсоволокнистими**листами.* | *100 м2* | *0,59* |
| 17 | Шурупи -саморізи 3,5х 25 | шт | 1239 |
| 18 | Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм | м2 | 61,95 |
| 19 | *Шпаклювання стель мінеральною**шпаклівкою* | *100м2* | *0,59* |
| 20 | Шпаклiвка "Сатенгіпс" | кг | 106,2 |
| 21 | *Додавати на 1 мм зміни товщини**шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* | *100м2* | *0,59* |
| 22 | Шпаклiвка "Сатенгіпс" | кг | 106,2 |
| 23 | *Поліпшене фарбування**полівінілацетатними водоемульсійними**сумішами стель по збірних конструкціях,**підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,59* |
| 24 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 8,5137 |
| 25 | Краска водоемульсійна | кг | 32,2 |
|  | СТІНИ |   |   |
|  | -------------------------------------------------------------- |   |   |
| 26 | *Улаштування обшивки стін**гіпсокартонними плитами [фальшстіни]**по металевому каркасу* | *100м2* | *0,853* |
| 27 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 89,5797 |
| 28 | Профiлi гнутi оцинковані , UD | м | 74,211 |
| 29 | Профiлi гнутi оцинковані ,СD | м | 153,54 |
| 30 | Шуруп 3,2х25 | 1000 шт | 1,4501 |
| 31 | Дюбель 6/50 | 100 шт | 2,61871 |
| 32 | П-образка для профілів | шт | 145,01 |
| 33 | Шпаклевка KNAUF-Фугенфюллер | кг | 26,7842 |
| 34 | *Шпаклювання стін мiнеральною шпаклiвкою* | *100м2* | *0,853* |
| 35 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 12,30879 |
| 36 | Шпаклiвка "Сатенгіпс" | кг | 153,54 |
| 37 | *Полiпшене фарбування**полiвiнiлацетатними водоемульсiйними**сумiшами стін по збiрних конструкцiях,**пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *0,853* |
| 38 | Краска водоемульсійна | кг | 41,43021 |
| 39 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 12,30879 |
| 40 | Колорант | уп | 5 |
| 41 | *Розбирання облицювання стін з керамічних**глазурованих плиток* | *100м2* | *0,024* |
| 42 | *Облицювання поверхонь стін керамічними**плитками на розчині з сухої клеючої суміші,**число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт* | *100м2* | *0,032* |
| 43 | Суміш клейова для плитки | кг | 12,48 |
| 44 | Суміш клейова СЕ-33 (для швів) | кг | 1,5872 |
| 45 | Хрестики для плитки | шт | 32,864 |
| 46 | Плитки керамічні глазуровані длявнутрішнього облицювання стін гладкікольорові [однобарвні] без завалу | м2 | 3,23 |
| 47 | *Улаштування обшивки короба**гiпсокартонними плитами [фальшстiни]**по металевому каркасу* | *100м2* | *0,012* |
| 48 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 1,26 |
| 49 | Профiлi гнутi оцинковані , UD | м | 2,4 |
| 50 | Профiлi гнутi оцинковані ,СD | м | 6 |
| 51 | дюбель 6/42 | шт | 30 |
| 52 | Шурупи -саморізи | шт | 30 |
| 53 | Шпаклiвка "Уніфлот" | кг | 0,3768 |
| 54 | Стрічки армувальні | м | 10 |
| 55 | *Установлення лючків ревізійних* | *шт* | *1* |
| 56 | Лючок ревізійний | шт | 1 |
|  | УКОСИ  |   |   |
| 57 | *Улаштування обшивки укосів**гіпсокартонними і гіпсоволокнистими**листами з кріпленням на клеї* | *100м2* | *0,0751* |
| 58 | Суміш клейова для гіпсокартона "Перлфікс" | кг | 39,803 |
| 59 | Лист гипсокартонный ГКЛВ, толщ.12,5мм | м2 | 7,88 |
| 60 | Уголки пластиковые 2500 | м | 40 |
| 61 | Шурупи -саморізи | шт | 300 |
| 62 | *Шпаклювання укосів мiнеральною**шпаклiвкою "Cerezit"* | *100м2* | *0,0751* |
| 63 | Шпаклiвка "Сатенгіпс" | кг | 13,518 |
| 64 | *Полiпшене фарбування**полiвiнiлацетатними водоемульсiйними**сумiшами укосів по збiрних конструкцiях,**пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *0,0751* |
|  | ПІДЛОГА |   |   |
| 65 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,335 |
| 66 | *Розбирання покриттів підлог з лінолеуму**та реліну* | *100м2* | *0,59* |
| 67 | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *0,59* |
| 68 | Сiтка дротяна 50Х50 | м2 | 64,9 |
| 69 | *Улаштування стяжок самовирівнювальних**з суміші цементної для недеформівниїх**основ товщиною 5 мм* | *100м2* | *0,59* |
| 70 | Суміш суха самовирівнююча | кг | 431,88 |
| 71 | Грунтівка " Thomsit RS-777" | л | 11,623 |
| 72 | Шпаклiвка "Thomsit RS-88" | кг | 4,4545 |
| 73 | *Улаштування покриття з лінолеуму**площею покриття понад 10 м2* | *100м2* | *0,59* |
| 74 | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних* | *100м* | *0,33* |
| 75 | *Монтаж стальних плінтусів із гнутого**профілю* | *100м* | *0,1* |
| 76 | Планка примикання /порожок/ | м | 10 |
|  | ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РОБОТИ |   |   |
| 77 | Демонтаж світильників з лампамирозжарювання | 100шт | 0,09 |
| 78 | *Монтаж 1-лампового світильника для**ламп розжарювання* | *100шт* | *0,12* |
| 79 | Светильники LED з світлодіодними лампами | шт | 12 |
|  80 | *Установлення штепсельних розеток**утопленого типу при схованій проводці* | *100шт* | *0,05* |
| 81 | Розетка 220В (евростандарт) одинарна | шт | 5 |
| 82 | Коробка універсальна, марка УК-П-підгіпсокартон | шт | 5 |
| 83 | *Установлення вимикачiв утопленого типу**при схованiй проводцi,* | *100шт* | *0,01* |
| 84 | Вимикач двоклавiшний  | шт | 1 |
| 85 | Коробка універсальна, марка УК-П-підгіпсокартон | шт | 1 |
| 86 | *Монтаж винипластовых труб ( гофры)для**электропроводки диаметром до 25 мм,**уложенных в бороздах под заливку* | *100м* | *0,5* |
| 87 | Труба гофрированная Д- 16 | м | 50 |
| 88 | Монтажна кліпса | шт | 50 |
| 89 | *Затягування першого проводу перерізом**понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби* | *100м* | *0,5* |
| 90 | Провод ШВВП 2,5х2 | м | 20 |
| 91 | Провод ШВВП 1,5х2 мм | м | 30 |
| 92 | *(Демонтаж) Сповіщувач ПС**автоматичний тепловий**електроконтактний, магнітоконтактний**у нормальному виконанні* | *шт* | 3 |
| 93 | *Сповіщувач ПС автоматичний тепловий**електроконтактний, магнітоконтактний**у нормальному виконанні* | *шт* | 3 |
|  | САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ |   |   |
| 94 | *(Демонтаж) трубопроводiв зi сталевих**водогазопровiдних неоцинкованих труб**дiаметром 20 мм* | *100м* | *0,02* |
| 95 | *Демонтаж раковин [умивальників]* | *100к-т* | *0,01* |
| 96 | *Прокладання трубопроводiв водопроводу з**труб полiетиленових [поліпропіленових]**напiрних дiаметром 20 мм* | *100м* | *0,02* |
| 97 | Труби полiпропiленовi PN 20 з алюмiнiємдля гарячої і холодної води, дiам. 20х3,4 мм | м | 2 |
| 98 | Кран кульовий бронзовий 3/4" Valvo | шт | 2 |
| 99 | *Під'єднання нових ділянок трубопроводу до**існуючих мереж водопостачання чи**опалення діаметром 20 мм* | *1 шт* | *1* |
| 100 | *Установлення умивальників одиночних з**підведенням холодної та гарячої води* | *10к-т* | *0,1* |
| 101 | Умивальники комплекті з кріпленням ігофрою | комплект | 1 |
| 102 | Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, зповоротним корпусом, однією рукояткою тааератором | комплект | 1 |
| 103 | Уголки пластикові 2500 | м | 6 |
|  | КАНАЛІЗАЦІЯ |   |   |
| 104 | *Розбирання трубопроводів з труб**чавунних каналізаційних діаметром до 50**мм* | *100м* | *0,01* |
| 105 | *Прокладання трубопроводів каналізації з**поліетиленових труб діаметром 50 мм* | *100м* | *0,01* |
| 106 | Труби поліпропіленові для внутрішньоїканалізації діам. 50 мм | м | 1 |
| 107 | Правлення різьби на трубах, без їхвивертання. спеціальними лерками зрозміром різьби 20 мм, | шпилька | 2 |
| 108 | *Фарбування олійними сумішами за 2 рази**раніше пофарбованих радіаторів та**ребристих труб* | *100м2* | *0,04148* |
| 109 | *Фарбування олійними сумішами за 2 рази**раніше пофарбованих сталевих труб* | *100м2* | *0,00785* |

Тендерна пропозиція повинна бути виконана учасником за допомогою програмного кошторисного комплексу, розроблена у порядку та за формами, встановленими Настановою з визначення вартості будівництва. Критерієм послуг є дотримання встановлених законодавством України вимог стандартів, нормативів, норм порядків та правил.

До вартості послуг враховується послуги з поточного ремонту закладу, вартість матеріалів, виробів та конструкцій, адміністративні та загально-виробничі видатки, податки та збори (прибуток у разі необхідності), тощо.

Ціни на матеріали, які учасник включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на виконання робіт з надання послуги поточного ремонту, не мають перевищувати середні по регіону.