**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**«код ДК 021:2015 - 44220000-8 «Столярні вироби» (**Комплекти гаражних секційних воріт для створення центру з підготовки кваліфікованих робітників з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Слюсар електрик з ремонту електроустаткування»**)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер**  **№** | **Загальна назва** | **Номенклатура позиції** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Гаражні секційні ворота ТИП 1** | **ДК 021:2015: 44221310-1 - В’їзні ворота** | **комплект** | **1** |
| **2** | **Гаражні секційні ворота ТИП 2** | **ДК 021:2015: 44221310-1 - В’їзні ворота** | **комплект** | **2** |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Запропонований Учасником Товар обов’язково забезпечується гарантійним ремонтом. Учасник зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування, заміну неякісного (несправного) товару та ремонт.

2. **Учасник надає гарантійний лист**, що Товар не має негативного впливу на навколишнє середовище. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

3. Товар повинен бути новим та таким що не використовувався, упакованим належним чином, з необхідними реквізитами виробника та мати відповідну супровідну технічну документацію (технічний паспорт на виріб, інструкції з експлуатації українською мовою, гарантійні талони, тощо);

4. Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення товару до моменту поставки його Замовнику.

5. Вартість доставки Товару до місця Поставки, вартість страхування, навантаження, розвантаження, демонтажу та доставки відповідних товарно-матеріальних цінностей (старих воріт) на склад Замовника, виконання Робіт за місцем Поставки, проведення замірів, а також всі інші витрати Постачальника пов’язані з виконанням цього Договору **здійснює Постачальник за свій рахунок та своїми силами. (Надається гарантійний лист)**.

6. Для підтвердження відповідності предмету закупівлі вимогам Замовника учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати Декларацію виробника про відповідність запропонованого Товару встановленому ТУ або ДСТУ.

7. Місце поставки товарів та умови поставки товарів: **м. Хмельницький вул. Тернопільська, 15\2**

8. Строк поставки товарів: до 31.12.2023 року.

9. Переможець оплачує усі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, рахунок, накладні, витрати по доставці товару і т.п.).

10. У разі поставки Товару неналежної якості, в якому виявлені дефекти або недоліки, Учасник-переможець повинен своїми силами та за свій рахунок усунути виявлені дефекти, недоліки або замінити такий Товар на Товар належної якості без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

11. Перед початком поставки постачальник обов’язково має прибути на об’єкт для уточнення замовлення та замірів за адресою: **м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 15\2.**

**Примітка : *При підготовці пропозиції учасникам рекомендується керуватися вимогами постанови КМУ від 04.04.2001 № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету».***

**Технічні вимоги до предмету закупівлі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **комплекту** | **Найменування продукції та характеристики продукції** | **Од. виміру** | **К-ть** |
| **1** | **Гаражні секційні ворота 4210x3060 мм (ширина x висота )**  **Перемичка – 600 мм.**  Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): мікрохвиля smooth  Колір сендвіч-панелі c зовнішньої сторони: (сріблястий металік) Колір сендвіч-панелі c внутрішньої сторони: (чистий білий)  Ресурс пружин: до 25 000 циклів  Тип монтажу: стандартний (торсіонні пружини)  Розміщення фурнітури: правостороннє  Ручка - одностороння Телескопічне підвищення типу  (висота підвісу 600 мм х3шт )  Підвіс (висота 600 мм) | шт. | 1 |
| Редуктор ланцюговий (стандартна довжина ланцюга редуктора -8м, що дозволяє керувати секційними воротами з висотою розташування валу до 4.5м ) | шт. | 1 |
| Підсилена упаковка (сендвіч-плита із зовнішнього боку додатково захищені листами ДВП . Додатковий захист воріт під час транспортування, навантаження-розвантаження) | шт. | 1 |
| **2** | **Гаражні секційні ворота 3380x2720 мм (ширина x висота )**  **Перемичка – 1000 мм.**  Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): мікрохвиля smooth  Колір сендвіч-панелі c зовнішньої сторони: (сріблястий металік) Колір сендвіч-панелі c внутрішньої сторони: (чистий білий)  Ресурс пружин: до 25 000 циклів  Тип монтажу: стандартний (торсіонні пружини)  Розміщення фурнітури: правостороннє  Ручка - одностороння Телескопічне підвищення типу  (висота підвісу 600 мм х3шт )  Підвіс (висота 600 мм) | шт. | 2 |
| Редуктор ланцюговий (стандартна довжина ланцюга редуктора -8м, що дозволяє керувати секційними воротами з висотою розташування валу до 4.5м ) | шт. | 2 |
| Підсилена упаковка (сендвіч-плита із зовнішнього боку додатково захищені листами ДВП . Додатковий захист воріт під час транспортування , навантаження-розвантаження) | шт. | 2 |

*Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „ або еквівалент»*