**Додаток №3**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Кількість, тонн  |
| 1 | пісок з відсівів дроблення фракції 0-5 мм | ДСТУ Б В.2.7-210:2010 | 6500 |
|  |  |  |  |

1. Поставка товару здійснюється за фактичною адресою: 11500, Житомирська область. м. Коростень, вул. С. Кемського 76-а. Учасник повинен забезпечувати щоденне отримання товару обов’язково мають бути розташовані межах радіусу 10 кілометрів від виїзних воріт Замовника, але не далі 8 (вісьми) кілометрів на відстані по автомобільним шляхам від в’їзних воріт, виробничої бази Замовника, розташованої за адресою:11500, Житомирська область, вул. Сергія Кемського, 76а.
2. У разі наявності інформації, що передбачена в статті 64-1 із змінами, внесеними згідно із Законом №198-VIII від 12.02.2015 року- учасник додатково повідомляє замовника про наявність або відсутність такої інформації у вигляді довідки

 3.Пісок з відсіву дроблення фракції 0-5мм, які Учасник планує відпускати Замовнику повинні відповідати діючим державним стандартам, технічним умовам та чинному законодавству щодо показників якості такого виду товару.

4 . У складі пропозиції учасник надає Сертифікат відповідності та протоколи випробувань на підставі яких виданий сертифікат, чинний на момент подачи пропозиції, зокрема ДСТУ відповідати ДСТУ Б В.2.7-210:2010 (пп.5.5-5.9,5.13,5.14,5.17.1,5.18.3)

- Зерновий склад: фракція 0-5 мм;