**Додаток 1**

**І.** **Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій**

**Довідка про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування | Кількість | Зазначення приналежності |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

1. Учасник надає у складі пропозиції оригінал Гарантійного листа на фірмовому бланку учасника за підписом та печаткою (у разі наявності) уповноваженої особи на підпис документів про те, що зазначене в довідці обладнання не перебуває в заставі або в іншому обтяженні.

**ІІ. Наявність в учасника процедури закупівлі працівників(-а) відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | П.І.Б | Власні/залучені |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ІІІ. **Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування замовника, його адреса,**  **контактний телефон** | **Найменування предмету договору підряду** | **Номер та дата укладання договору** | **Сума договору** | **Стан виконання** |
| **1.** |  |  |  |  |  |

**1.** На підтвердження інформації зазначеної у довідці учасник надає копію аналогічних договорів із ремонту рояля\* (без додатків та додаткових угод) та документів, на підтвердження виконання (не менше двох), зазначеного в наданій Учасником довідці (видаткова накладна, або акт приймання-передавання товару, або акт виконання робіт/наданих послуг)ю

\* - Під аналогічним договором в даній тендерній документації слід розуміти виконання послуг із капітального ремонту або реставрації рояля.

**Примітка: У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.**