**Додаток № 3 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Вимоги** | **Од.**  **виміру** | **Кількість** |
| 1. | Холодильник | Тип: холодильник двокамерний;  Клас енергоспоживання: не гірше A+;  Управління: механічне;  Кількість дверей: 2 дверей;  Навішування дверей : так;  Система розморожування: статика;  Клімат клас: ST, N;  Загальний об'єм: не менше 204 л;  Обсяг холодильної камери: не менше 164 л;  Об'єм морозильної камери: не менше 40;  Розташування морозильної камери: зверху;  Час збереження холоду: не менше 15 г;  Потужність заморожування: не менше 2 кг/добу;  Додатково: LED-освітлення;  Тип ручок: Вбудовані;  Напруга живлення: 220-240 В;  Споживання електроенергії: не більше 217 кВт/рік;  Кількість полиць холодильної камери: 3;  Кількість ящиків холодильної камери: 1;  Кількість полиць на дверцятах: 3;  Кількість відділень морозильної камери: 1;  Температура заморожування: до -24°С;  Колір: білий або нержавіюча сталь;  Рівень шуму: не більше 40 дБ;  Ширина: не більше 55см;  Вага: не більше 38.5 кг;  Гарантія: не менше 12 місяців офіційної гарантії від виробника; | **шт.** | 4 |
| 2. | Кавомашина | Тип: кавомашина автоматична;  Клас енергоспоживання: A;  Сфера використання: побутова,  професійна;  Використана кава: мелена, зернова;  Тиск помпи: не більше 15 бар;  Жорна: керамічні;  Управління: електронне;  Дисплей: сенсорний;  Споживана потужність: не більше 1500 Вт;  Матеріал  корпусу: пластик;  Колір корпусу: чорний;                                                                 Приготування:  еспресо, кава, гаряча вода, мелена кава;  Порцій за 1 раз: 2 шт;  Місткість контейнера для зерен: не менеше 275 г;  Резервуар для води: не менше 1,8 л;  Регулювання: ступінь помелу зерна - 12 ступенів, міцність напою - 3 ступеня, об'єм напою, температури - 3 ступеня;  Об'єм контейнера для відпрацьованої кави: не менше 12 порцій;  Інші функції: знімна група заварювання, ущільнювач для збереження аромату, видалення накипу за вказівками, Еко-режим;  Довжина мережевого кабелю: не менше 1 м;  Вага: не більше 7.5 кг;  Комплектація: тестова смужка для перевірки жорсткості води, фільтр, тюбик з мастилом, мірна ложка;  Гарантія: не менше 24 офіційної гарантії від виробника | **шт.** | 7 |
| 3. | Мікрохвильова пічка | Тип мікрохвильової печі: звичайна (соло);  Спосіб встановлення: окрема;  Об`єм: не менше 20 л;  Потужність: не більше 700 Вт;  Рівнів потужності: не менше 5;  Відкриття дверцят: обов’язково ручка, відкривання бічне (вліво);  Тип керування: електронне з поворотним перемикачем;  Внутрішнє покриття: емаль;  Дисплей: LED;  Особливості: 11 автоматичних програм, очищення парою, можливість вимкнення звукового сигналу, таймер 60 хв., відстрочка старту, функція розморожування за вагою чи часом, блокування від дітей, блокування роботи при відкритих дверцятах;  Колір: чорний;  Гарантія: 24 місяці офіційної гарантії від виробника | шт. | 2 |
| 4 | Кулер для води | Тип встановлення: підлоговий  Розташування бутля: зовнішнє верхнє  Основні функції: нагрівання  Спосіб наповнення: бутильована вода  Тип температур води: гаряча, кімнатна  Антибактеріальне покриття внутрішніх деталей, які стикаються з водою  Індикатор нагрівання  12-літрова шафка для зберігання стаканчиків  Довжина шнура: не менше 1.5 м | шт | 9 |
| 5 | Чайник | Об'єм: не менше 1.8 л  Потужність: не менше 1500 Вт  Нагрівальний елемент: диск прихований  Оснащення: світлова індикація роботи, обертання на 360°  Особливості: клас захисту від ураження електричним струмом-I, ступінь захисту оболонки - IPХ0  Колір: нержавіюча сталь, чорний  Обмінна гарантія: не менше 12 місяців | шт | 4 |
| 6 | Мережевий фільтр | Тип: мережевий фільтр  Тип розеток: євро вилка  Кількість розеток: не менше 5шт.  Довжина кабелю: не менше 3 м  Особливості: максимальна сумарна потужність навантаження - 2200 Вт, максимальний струм навантаження - 10 А  Захист : від короткого замикання  Колір: білий | шт | 38 |

**Примітки:** До всіх посилань у технічній специфікації Замовника закупівлі на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, застосовувати вираз **«або аналог»**.

**Інформація, яку повинен подати учасник закупівлі згідно встановлених технічних, якісних**

1. Товар, що є предметом закупівлі повинен бути новим (2020-2021 року виготовлення) і таким, що не був у використанні, надати гарантійний лист у довільній формі.
2. Пропозиція Учасника повинна містити відомості про виробника товару або торгову марку виробника товару по кожній позиції технічної специфікації.
3. Для підтвердження відповідності Товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі Учасник подає у тендерній документації:

**поз. 1**

- Декларацію відповідності.

- Лист від виробника, офіційного представника виробника на території України або офіційного дистриб’ютора.

**поз.2**

- Декларацію відповідності, висновок СЕС;

-Лист від виробника, офіційного представника виробника на території України або офіційного дистриб’ютора.

**поз. 3**

- Декларацію відповідності,

-Лист від виробника, офіційного представника виробника на території України або офіційного дистриб’ютора.

**поз.4**

- Декларацію відповідності, висновок СЕС;

-Лист від виробника, офіційного представника виробника на території України або офіційного дистриб’ютора.

**поз. 5**

- Декларацію відповідності,

-Лист від виробника, офіційного представника виробника на території України або офіційного дистриб’ютора.

**поз. 6**

- Декларацію відповідності,

-Лист від виробника, офіційного представника виробника на території України або офіційного дистриб’ютора.

1. Пропозиція Учасника повинна містити підтвердження, щодо надання гарантійних зобов’язань та згоди з умовами гарантійного обслуговування на запропонований товар у вигляді гарантійного листа довільної форми:

– не менше 12 місяців офіційної гарантії від виробника.

**Умови гарантійного обслуговування**:

* Доставка устаткування в сервісний центр для ремонту і Покупцеві з ремонту виконується силами і за рахунок Постачальника;
* Години прийому звернень Покупця і обслуговування устаткування - з 8 г. 00 хв.

до 18 г 00 хв. в  робочі дні по телефону та електронній пошті;

* Реакція на звернення - по телефону або електронній пошті: протягом 2-х годин з моменту отримання повідомлення Постачальник реєструє звернення Покупця, привласнює заявці індивідуальний номер і повідомляє його Покупцеві для ідентифікації гарантійного випадку;
* Час відновлення працездатності устаткування, що поставляється, по гарантійних ремонтах - до 10 робочих днів;
* Якщо час гарантійного ремонту устаткування перевищує 10 робочих днів, на час ремонту Постачальник надає рівноцінне устаткування або окремі вузли;
* У разі невиконання умов гарантійного обслуговування Постачальник виплачує Покупцеві штрафні санкції в сумі вартості устаткування, що вийшло з ладу.

1. У випадку, якщо Учасник процедури запропоновує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі пропозиції на запропонований товар:

* опис товару;
* відомості про виробника товару або торгову марку виробника товару;
* документальне підтвердження відповідності характеристик замовленого товару з характеристиками запропонованого товару з посиланням на офіційні джерела виробників запропонованого товару (офіційні каталоги, сайти та інші офіційні джерела виробників товару), з обов’язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Наймену-  вання замовле- ного  товару | Характерис-  тики  замовле-  ного  товару | Наймену-  вання запропо- нованого товару | Характерис-  тики  запропо-  нованого товару | Виробник товару або торгова марка виробника запропоно-  ваного товару | Офіційні джерела виробника або торгової марки виробника запропо-  нованого товару | Примітки |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Всі характеристики запропонованого товару повинні бути не гірш, ніж у замовленого товару.

**Підпис уповноваженої особи***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*