**Перелік змін до тендерної документації, затвердженої рішенням уповноваженої особи від 08.12.2023, протокол № 103**

**ДК 021:2015 код 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (світильники для господарської діяльності)**

1. В Додатку 4 тендерної документації:
	1. Таблицю викласти в наступній редакції:

|  |  |
| --- | --- |
| **Попередня редакція** | **Поточна редакція** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування | Технічні та якісні характеристики | Кількість, штук |
| СвітильникСвітлодіодна панель Армстронг ULM 60x60 см 50W 6500К (22747) - фото  | Світлодіодна панель для стелі, без цоколяМатеріал: пластикНапруга: 180-250 ВПотужність: 50 ВтЛампи в комплекті 4 шт.Світловий потік: 4000 ЛмКолірна температура: 6500 ККолір освітлення: холодний, білийКут освітлення: 160 градГлибина: 60 смВисота: 3 смШирина: 60 смКлас енергоспоживання: А+Термін служби: не менше 25000 год | 55 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування | Технічні та якісні характеристики | Кількість, штук |
| СвітильникСвітлодіодна панель Армстронг ULM 60x60 см 50W 6500К (22747) - фото  | Світлодіодна панель для стелі АрмстронгМатеріал: метал - пластикЖивлення від мережи 180 - 250 Вт.Потужність: 50 Вт.Тип ламп: вбудований світлодіод (LED).Спосіб монтажу: на стелю.Світловий потік: 4000 Лм.Колірна температура: 6500К.Колір світіння: холодний, білий.Розсіювач типу: «колотий лід».Матеріал розсіювача: пластик.Кут освітлення: 160 град.Індекс передачі кольору: Ra 80.Ступінь захисту: IP 20.Форма: квадратна.Глибина: 59,5 см. Ширина: 59.5 см. Висота: 3 см. Комплект: світильник, драйвер (блок живлення)Термін служби: не менше 25000 год | 55 |

 |

Зміни затверджені рішенням уповноваженої особи від 08.12.2023, протокол № 103.