**ДОДАТОК 5**

до тендерної документації

**Інформація**

**про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

|  |
| --- |
| **заходи з енергозбереження – послуги з поточного ремонту будівлі КНП «Липоводолинська лікарня» Липоводолинської селищної ради Сумської області, що знаходиться за адресою: вул. Лікарняна, 3, селище Липова Долина, Роменський район, Сумська область (утеплення частини фасаду) .** |
|  |  |  |
| Умови виконання робіт  |  |
|  |  |  |
| Об'єми робіт: |  |
|  |  |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |   |
| 1 | Демонтаж (К = 0,70). Монтаж віконних грат |  1т | 0,21 |   |
| 2 | Монтаж віконних грат |  1т | 0,21 |   |
| 3 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100м | 1,263 |   |
|  | **Декоративне опорядження штукатуркою баранець** |  |  |   |
|  | ***Декоративне опорядження - Стіни*** |  |  |  |
| 4 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м |  100 м2 | 8,5 |   |
| 5 | Опорядження поверхонь стін по каменю та бетону декоративною сумішшю з наповнювачем величиною зерен до 2 мм | 100 м2 | 6,77 |   |
| 6 | Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100 м2 | 6,77 |   |
|  | ***Декоративне опорядження - Укоси*** |  |  |  |
| 7 | Опорядження поверхонь стін по каменю та бетону декоративною сумішшю з наповнювачем величиною зерен до 2 мм | 100 м2 | 1,025 |   |
| 8 | Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100 м2 | 1,025 |   |
|  | ***Відлив віконний*** |  |  |   |
| 9 | Улаштування поясків, сандриків, підвіконних відливів з листової сталі | 100 м | 0,9385 |   |
|  | **Опорядження утеплення**  |  |  |   |
|  | ***Фасад утеплення*** |  |  |  |
| 10 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100 м2 | 2,89 |  |
| 11 | Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином, стіни гладкі | 100 м2 | 2,26 |  |
| 12 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків по кутам будівлі | 100 м | 0,7 |  |
|  | ***Укоси зовнішні*** |  |  |  |
| 13 | Шпаклювання укосів фасадів | 100 м2 | 0,39 |  |
| 14 | Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом | 100 м2 | 0,39 |  |
| 15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків по кутам будівлі | 100м | 1,256 |  |
| 16 | Шпаклювання укосів фасадів | 100 м2 | 0,39 |  |
| 17 | Опорядження поверхонь стін по каменю та бетону декоративною сумішшю з наповнювачем величиною зерен до 2 мм | 100 м2 | 0,39 |  |
| 18 | Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100 м2 | 1,025 |  |
|  | ***Відлив віконний*** |  |  |  |
| 19 | Улаштування поясків, сандриків, підвіконних відливів з листової сталі | 100м | 0,324 |  |

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Заходи з енергозбереження – послуги з поточного ремонту будівлі КНП «Липоводолинська лікарня» Липоводолинської селищної ради Сумської області, що знаходиться за адресою: вул. Лікарняна, 3, селище Липова Долина, Роменський район, Сумська область (утеплення частини фасаду). |
| Код ДК 021:2015 | *(ДК 021:2015 - 45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи)* |
| Обсяг надання послуг | *1 послуга* |
| Місце надання послуг | КНП «Липоводолинська лікарня» Липоводолинської селищної ради Сумської області |
| Строк надання послуг  | ***До 01 листопада 2024 (включно)*** |

Підрядник використовує матеріали Підрядника та Замовника.

Матеріали Замовника:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування матеріалу | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10х260 мм | шт | 1800 |
| 2 | Сітка фасадна Сеrеsіt СT325 160 г /м2 | рулон | 12 |
| 3 | Грунтовки глибокого проникнення | л | 216,3997 |
| 4 | Кутик захисний Церезит СТ340 2,5м | шт | 78 |
| 5 | Відлив віконний | м | 128,775 |
| 6 | Профілі цокольні 150мм | шт | 13 |
| 7 | Саморіз з пресшайбою гострий 4,2х14 мм | шт | 700 |
| 8 | Дюбель ударний 6х60 мм гриб | упак | 5 |
| 9 | Суміш для приклеювання та армування Сеrеsіt СT 190 25 кг | мішок | 122 |
| 10 | Фарба фасадна акрилова Сеrеsіt СT 46(тонована) | відро | 15 |
| 11 | Грунтовочна фарба адгезійна Сеrеsіt СT 16 QUАRTZСОNTАСT 10 л | відро | 79 |
| 12 | Мінераловатні плити 150мм | м2 | 271,2 |
| 13 | Мінераловатні плити 50мм | м2 | 20,4 |
| 14 | Декоративна штукатурка баранець Сеrеsіt СT 174 1,5мм 25кг | відро | 132 |
| 15 | Монтажна піна Сеrеsіt TS 84 850мл | балон | 80 |
| 16 | Стрічка малярна фасадна синя 48 мм | шт | 29 |

***Якщо в найменуванні робіт технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «еквівалент».***

Для повноти розуміння предмету закупівлі та його об’єму, та з метою уточнення переліку надання послуг, одержання всієї інформації, яка може бути необхідною для підготовки пропозиції та яку учасник вважає за необхідне отримати для прийняття участі у процедурі закупівлі, передбачається обов’язковий виїзд фахівця Учасника для огляду (обстеження) об’єкта. У зв’язку з ситуацією, яка склалася на території України та збройною російською агресією, запровадженням Президентом України правового режиму воєнного стану на території України, огляд (обстеження) об’єкту проводиться протягом періоду уточнень (звернення за роз’ясненнями) щодо закупівлі, в робочий час, з обов’язковим дотриманням всіх необхідних заходів для збереження життя та здоров’я уповноважених представників сторін. ***Акт огляду (обстеження) подається у складі пропозиції завірений обома уповноваженими сторонами.***

Витрати на відвідування території (майданчика), де буде здійснюватися ремонт, несе Учасник за власні кошти і вони не можуть бути предметом оскарження.

**Для підтвердження відповідності робіт/послуг вимогам чинного законодавства у сфері відповідності екологічним нормам та іншим стандартам, Учасник процедури закупівлі та субпідрядник/субвиконавець у разі залучення, у складі пропозиції надає:**

- діючий сертифікат на систему управління якістю, що підтверджує його відповідність вимогам **ДСТУ ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015**, IDT «Системи управління якістю. Вимоги» виданого на ім’я Учасника.

-діючий сертифікат на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці **ДСТУ ISO 45001:2019** (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування», виданого на ім’я Учасника. Сертифікат повинен бути виданий органом з сертифікації акредитованим національним агенством з акредитації України.

***Ціна тендерної пропозиції (тверда) учасника процедури закупівлі повинна бути розрахована відповідно до вимог чинних кошторисних норм України “Настанова з визначення вартості будівництва” затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281*** (із змінами), а саме:

- Договірна ціна

- Локальний кошторис

 - Розрахунок загально-виробничих витрат

 - Відомість ресурсів

Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

***Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.***