**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**код ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби (Машина муловсмоктувальна на базі вантажного шасі автомобіля)**

Товар новий, такий, що не був у використанні, в стандартному заводському виконанні, виробництва не раніше 2023 року.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування технічних та якісних характеристик, що вимагаються Замовником** | **Критерій** | **Найменування технічних та якісних характеристик, що пропонуються Учасником** | **Критерій** |
| 1 | Для зменшення експлуатаційних витрат, повна маса повинна бути, кг | Не більше 9100 |  |  |
| 2 | Для проїзду в дворові арки та для безперешкодного руху в міських стиснених умовах, колісна база повинна бути,мм | Не більше 3400 |  |  |
| 3 | Кабіна | 2-х дверна, оснащена обігрівачем та кондиціонером, радіоприймачем +МРЗ,антена, динаміки,центральний замок,електросклопідйомники,рульова колонка що регулюється по наклону і по вильоту |  |  |
| 4 | Колісна формула | 4х2 |  |  |
| 5 | Для зменшення витрат пального, дизельний двигун повинен бути об’ємом, см3 | не більше 3800 |  |  |
| 6 | Двигун екологічного класу не нижче | ЄВРО-5 |  |  |
| 7 | Потужність двигуна | не менше 110кВт |  |  |
| 8 | Вид палива | дизельне |  |  |
| 9 | Об’єм паливного баку | не менше 100л |  |  |
| 10 | Кількість передач КПП | не менше 6 |  |  |
| 11 | Нагрівальний ТЕН на 220В | масляний картер двигуна та паливної системи двигуна |  |  |
| 12 | Задня підвіска | багатолистова зі стабілізатором |  |  |
| 13 | Об’єм цистерни, м3 | не менше 4,0 |  |  |
| 14 | Товщина металу бочки,мм | не менше 5 |  |  |
| 15 | Товщина донишка бочки, мм | не менше 5 |  |  |
| 16 | Час наповнення цистерни, хв. | 3-5 |  |  |
| 17 | Швидкість спорожнення цистерни самопливом м3/ч, | не менше 35 |  |  |
| 18 | Кут підйому цистерни, град | не менше 45 |  |  |
| 19 | Характеристика насоса: |  |  |  |
|  | Продуктивність насоса,м3/год. | не менше 750+ 12 |  |  |
|  | Розрідження,МПа | не менше 0,085 |  |  |
|  | \*Макс.глибина всмоктування,м | не менше 6 (16) |  |  |
| 20 | Рукав для Ілососу DN100 | не менше 8м |  |  |
| 21 | Подовжувачі для ілососу металеві | 2,5м-1шт 1,25м-2шт |  |  |
| 22 | Робочий сектор стріли | не більше 300 градусів |  |  |
| 23 | Для вигрузки, кут підйому цистерни | не менше 45 град. |  |  |
| 24 | Відкрите заднє дно, для вигризки ілових мас | гідравлічне |  |  |
|  | -для швидкого усунення незначних неполадок в роботі та керуючись вимогами щодо безпеки водія автомобіль повинен бути укомплектований універсальним автомобільним комплектом згідно відомості виробника (запасні частини, інструменти та приладдя) | | | |

Примітка:\*Максимальна глибина всмоктування - відстань по вертикалі відпробно -спускного крана до рівня збираючих відходів. Глибина всмоктування не менше 6 метрів, від прийомного люку. Для збільшення глибини всмоктування до 16 метрів застосовується метод барботажу (спеціальний мундштук).

Всередині цистерни на дно встановлено жолоб з нержавіючої сталі 2мм. для полегшення вигрузки ілових мас.

Завдяки комплектних металевих подовжувачів стріли (2,5м-1шт та 1,25м-2шт) є можливість розмиву злежавшихся ілових відкладень, для більш ефективного чищення ям, колодців.

Є можливість зливу ілової води через стрілу з метою полегшеного транспортування ілових мас до місця вигрузки.

|  |
| --- |
| Учасник процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів наступні документи: |
| - копію документу, виданого МВС про закріплення коду за підприємством, що надає дозвіл на здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів.  -документи, які підтверджують відповідність пропозицій учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у Додатку 2 тендерної документації, а саме:  детальний опис основних технічних характеристик товару з вказівкою повної назви товару, виробника та країни походження товару, інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі(фото та опис предмета закупівлі) |
| **Перелік документів, які надаються при поставці:** |
| Наявність повного пакету документів для реєстрації в Регіональних РСЦ МВС |