**ДОДАТОК 3**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ**

**ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)**

***ДК 021:2015: 43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка***

***Міні екскаватор BERGER KRAUS BK800KS з комплектним обладнанням (або еквівалент)***

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».* ***Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».***

1. **Детальний опис предмета закупівлі:**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Міні екскаватор BERGER KRAUS BK800KS з комплектним обладнанням (або еквівалент) |
| Код ДК 021:2015 | 43260000-3 — Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | ДК 021:2015 – 43262100 – 8 – Механічні екскаватори  |
| Кількість поставки товару  | 1 одиниця |
| Місце поставки товару  | 66502, Україна, Одеська область, смт Любашівка, вул. Софіївська, 97. |
| Строк поставки товару  | до 31.12.2023 року |

1. **Вимоги до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

 **Таблиця 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника, опції, функції, тощо** | **Показники встановлені Замовником** | **Показники заявлені постачальником** | **Відповідність умовам замовника** |
| **Міні екскаватор BERGER KRAUS BK800** **KS з комплектним обладнанням (або еквівалент)**  | **1 одиниця** |  |  |
| **Рік виробництва не раніше** | **2023 рік** |  |  |
| **Країна виробник** |  |  |  |
| **Робоча вага: кг** | **980 кг** |  |  |
| **Об'єм ковша в комплекті: 0,025 куб.м** | **0,025 куб. м.** |  |  |
| **Ширина ковша в комплекті: 380 мм** | **380 мм** |  |  |
| **Двигун:**  | **KOOP EURO 5 (дизель)** |  |  |
| **Номінальна потужність:**  | **7,5 кВт/3000 об/хв** |  |  |
| **Головний насос:**  | **KDK** |  |  |
| **Поворотний мотор:**  | **EATON (США)** |  |  |
| **Двигун руху:**  | **EATON (США** |  |  |
| **Швидкість руху:**  | **1,5 км/год** |  |  |
| **ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ** |  |  |  |
| **Максимальна глибина копання:** | **1650 мм** |  |  |
| **Дальність копання на горизонтальній поверхні** | **2850 мм** |  |  |
| **Максимальна висота розвантаження:** | **1850 мм** |  |  |
| **Мінімальний радіус повороту:** | **1330 мм** |  |  |
| **Максимальна висота підйому лопати:** | **345 мм** |  |  |
| **Радіус повороту:**  | **360°** |  |  |
| **ГАБАРИТИ:** |  |  |  |
| **Габарити:**  | **2770x930x2450** |  |  |
| **Міжвісьова відстань:**  | **910 мм** |  |  |
| **Загальна довжина траси:** | **1230 мм** |  |  |
| **Ширина шасі:**  | **896 мм** |  |  |
| **Прогін шасі:**  | **132 мм** |  |  |
| **Ширина гусениці:**  | **180 мм** |  |  |
| **Радіус розвороту (поворота):**  | **784 мм** |  |  |

**3. Обґрунтування** - Необхідність закупівлі безпосередньо техніки Міні екскаватор BERGER KRAUS BK800 KS з комплектним обладнанням (або еквівалент) пов’язана з особливостями виробничого процесу та функціями які буде виконувати екскаватор. Закупівля автотранспортного засобу з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами замовника з огляду на віддаленість району, географічну специфіку населеного пункту, стан дорожнього покриття, помірні експлуатаційні витрати, що доволі важливо при наявному фінансуванні, а також надійність, технологічність, високий рівень безпеки та зважаючи на виділені кошти та за тяжких умов в яких буде використовуватись техніка. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовник прийняв рішення провести закупівлю автотранспортного засобу з певними технічними і якісними характеристиками.

**4. Вимоги до учасника:**

1. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі,

учасник у складі тендерної пропозиції надає:

1.1 технічну специфікацію, складену учасником згідно з ***Таблицею 1.***

Також додатково мають бути надані наступні документи:

1.2 гарантійний лист про гарантію від учасника на запропонований товар, яка має складати не менше 12 місяців.

Також в листі має бути зазначена інформація про можливість учасника на здійснення гарантійного та післягарантійного обслуговування запропонованого товару.

1.3 учасник гарантує, що товар перебуває у його власності та по факту є в нього в наявності, на підтвердження даної інформації надати гарантійний лист з вказанням адреси перебування техніки та документів, які підтверджують право власності (*митну декларацію тощо*).

 1.4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

 1.5. Товар повинен бути технічно справним.

 1.6. Поставка товару повинна супроводжуватися видатковою накладною, супутньою документацією виробника (настанова щодо експлуатування, сервісна книжка тощо), при поставці товару учасник-переможець зобов’язаний надати замовнику повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах

1.7. Доставка товару здійснюється за рахунок Учасника за вказаною Замовником адресою.

1.8.Товар повинен бути належної якості та непошкодженим (без подряпин, вм’ятин та інших дефектів).

1.9. Учасник надає у складі пропозиції фото предмета закупівлі.

1.10. Лист щодо забезпечення передпродажної підготовки товару, введення в експлуатацію.

*Уповноважена особа/представник учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ*

 *Підпис* М.П. \*

*\* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки (згідно з чинним законодавством).*