**Додаток 2 Технічні вимоги**

*До тендерної документації на закупівлю*

**ТЕХНІЧНі ТА ЯКІСНІ вимоги**

**Предмет закупівлі:** кодДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" **(50420000-5) Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання**

**Конкретна назва предмету закупівлі *Послуги з поточного ремонту обладнання: «3-чіпова HD насадка Endocam Logic HD, кабель 3 м» (артикул 85525922, серійний номер SN\_*1100797396*) виробництва Richard Wolf GmbH***

**Строк поставки товарів/робіт/послуг**: протягом 2024 року.

Кількість: 1 послуга

**Опис, технічні, якісні та кількісні характеристики ремонту медичного обладнання**

**Загальні вимоги**

1. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом **(надати копії сертифікатів про навчання від виробника вказаного медичного обладнання)**.
2. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника.
3. Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів), накладні витрати, прибуток, який планується одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг.
4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг з ремонтування та технічного обслуговування, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження, Учасник повинен надати: **оригінал або копію листа виробника обладнання, (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або офіційного представника виробника на території України, що підлягає ремонту та технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання послуг з ремонту та технічного обслуговування предмету закупівлі Учасником, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника**. Лист повинен включати в себе: **назву Учасника, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.**
5. Послуги надаються згідно регламентів від виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до апаратів.
6. Запасні частини, які будуть використанні при проведенні технічного обслуговування, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням.
7. Гарантійний термін на надані послуги з моменту введення в експлуатацію повинен складати **не менш ніж 6 місяців.**
8. Виконавець бере на себе зобов’язання, на протязі **не менш 6 (шість) місяців** від дати підписання акту надання послуг за умов дотримання Замовником правил експлуатації, викладених в посібнику з експлуатації від виробника, безоплатно проводити діагностику та усунути неполадки, викликані неякісним регулюванням та дефектами замінених деталей.

 Для усунення вищевказаних дефектів, Виконавець **в строк 7 (сім) робочих днів**, після звернення Замовника, забезпечує приїзд спеціаліста.

1. Виконавець гарантує, що комплектуючі частини, які використані при проведенні послуг відповідають характеристикам, що зазначені в технічній документації фірми-виробника.

10. Виконавець повинен надати всю необхідну інформацію щодо експлуатації та правильного використання обладнання після наданих послуг.

11. Термін гарантії на виконані роботи 6 місяців ***Учасник надає гарантію:***

- гарантує якість наданих послуг;

- надає термін гарантії на надані послуги не менше 6-и місяців;

- при необхідності проводить навчання персоналу по роботі з обладнанням;

- за потребою виконавець повинен проводити монтаж, демонтаж обладнання, видачу технічних висновків, вилучення дорогоцінних металів та підготовку медичної техніки для списання медичного обладнання.

**Перелік робіт:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Послуги з поточного ремонту обладнання: *«3-чіпова HD насадка Endocam Logic HD, кабель 3 м» (артикул 85525922, серійний номер SN\_*1100797396*) виробництва Richard Wolf GmbH,* в т.ч.:**  | **Послуга**  | **1** |
|  | Первинна діагностика функціонування голівки камери та відеосистеми в цілому (контролеру камери, голівки камери, лінзи з ендоскопом, джерелом світла, монітором)  |  |  |
| Діагностика технічних параметрів відеокабелю голівки камери (струмопровідність, сигналопровідність, герметичність та цілісність ізоляції, контактна група) |
| Діагностика технічних параметрів штекеру відеокабелю голівки камери (струмопровідність, сигналопровідність, герметичність, контактна група) |
| Заміна відеокабелю голівки камери на оригінальний новий  |
| Фінальна діагностика функціонування голівки камери після заміни відеокабелю на новий оригінальний  |
| Фінальна діагностика функціонування відеосистеми в цілому (контролеру камери, голівки камери, лінзи з ендоскопом, джерелом світла, монітором) |

***\* - Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені в залежності від потреб Замовника.***