**ДОДАТОК № 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ : «Будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом» ДК 021:2015 44110000-4 « Конструкційні матеріали»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Технічні та якісні характеристики** | **Од. вим.** | **Кількість** |
| 1 | Базальтова вата HT Фасад 135 | 1000\*600\*150  2 шт/уп | упаковка | 367 |
| 2 | Клей для системи утеплення Thermo Universal Cerezit | **25кг**  суміш цементу з мінеральними наповнювачами, органічними модифікаторами  Суміш **Ceresit Thermo Universal (Термо Універсал**) призначений для приклеювання пінополістирольних та мінераловатних плит (до іншого поверху включно) і улаштування захисного армованого шару при утепленні фасадів будівель і споруд. Ефективна для приклеювання декоративних елементів з пінополістиролу всередині та зовні будівель. | шт. | 200 |
| 3 | Плита піно полістирольна PNP | 1185\*585\*30мм  13 шт/уп | шт. | 150 |
| 4 | Кутник ПВХ перфорований з сіткою | 10\*15 3,0 м  50шт/уп | шт. | 130 |
| 5 | Дюбель AMEX з металевим стрижнем і термоголівкою | 10\*220мм  150шт | шт. | 2200 |
| 6 | Склосітка лугостійка | 5\*5 160г/м2 Біла 50м.кв. | шт. | 10 |
| 7 | Фарба грунтуюча | СТ 16 PRO Cerezit 10л (15кг) | шт. | 15 |
| 8 | Штукатурка силікон-силікатна камінцева | СТ 174 Cerezit (1,5мм) 25 кг | шт. | 47 |
| 9 | Грунтівка глибокопроникна | СТ 17 Cerezit 10л | шт. | 5 |

*У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання у додатку вважати що додається вираз "або еквівалент".*

*Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз "або еквівалент". До кожного посилання у додатку вважати що додається вираз "або еквівалент".*

*Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.*

*Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.*

*Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.*

Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7.-282:2011(EN1441:2006 NEQ *( учасник в складі тендерної пропозиції надати скановану копію сертифіката відповідності та радіаційний сертифікат та/або інші документи що підтверджують відповідність технічним вимогам до предмету закупівлі . Документи повинні бути чинними на момент подачі пропозиції).*

Учасник повинен в складі своєї пропозиції надатизаповнену таблицю відповідності запропонованого товару технічним, кількісним та якісним вимогам із зазначенням повної інформації про товар (виробник, країна-виробник, торгова марка, розміри, кольори, технічні характеристики, тощо) ;

**Строк поставки товарів**: Товар поставляється партіями в кількості та в строк визначені Замовником. Поставка кожної партії товару здійснюється протягом 3 робочих днів з моменту отримання письмової заявки Замовника електронною поштою або факсимільним зв’язком за наступними адресами Замовника:

1. 42500, Сумська область, Роменський район, смт. Липова Долина вул. Полтавська, 18 –Термін поставки товару: до 31 липня 2023 року.

Доставка товару та навантажувальні роботи здійснюються за рахунок Учасника.

Умови поставки: згідно Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" Міжнародної торгової палати (в редакції 2010 року): DDР .

**4. Гарантійний термін та/або вимоги до гарантійних зобов’язань**: Учасник гарантує якість і надійність товарів, що будуть поставлятися, протягом термінів визначених виробниками з моменту підписання Акту приймання-передачі товару або накладної на відпуск товару.

**ВАЖЛИВО!** Не приймаються пропозиції на товар, який виготовлений в країні(ах) до якої(их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи).

***У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати*** інформацію про необхідні технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі, а саме: згода з умовами та вимогами, які визначені у технічних, якісних та інших характеристиках предмета закупівлі, наведених в **Додатку № 2** до тендерної документації та гарантування їх виконання у вигляді підписаних вказаних технічних вимог.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| ***посада уповноваженої особи Учасника*** | ***підпис та печатка***  *(за наявності)* | ***прізвище, ініціали*** |